기자재 사양설명서

기자재명

한    글

토탈스테이션

단 위

SET

예정단가

영    문

Electronic Total station

수 량

1

예정금액

모 델 명

GTS-252

생 산 국 가

일 본

제조회사

Topcon

나라장터물품번호

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

배 율			30배율
거리측정	측정범위	기상상태	보통		양호
		프리즘1	3000m		3500m
		프리즘3	4000m		4700m
		프리즘9	5000m		5800m
정 도			±(2mm + 2ppm)m.s.e
측정시간	최소측정단윈		0.2mm / 1mm
	정밀/트래킹/코스		1.2 / 0.4 / 0.7 Sec (initial time 4/3/3 sec)
각도측정	최소독취치		1" / 5"
	정 도		3"		5"
	자동보정장치		보정방법	양축보정	보정범위	±3'
	기포관 감도		원형기포관 : 10'/2mm / 수평기포관 : 30"/2mm
구심망원경	배터리 사용시간 (BT-52QA)		거리측정시 : 10시간 / 각측정시 : 45시간
	충전시간 (BC-27W)		1.8시간
	방수능		IP66
	내부메모리		측정데이터 : 12000점 / 측설데이터 : 24000점

[이미지]

○ 참고사항

추가구성품 : ① 본체(표준구성품 포함) ② 1소자세트 1세트 ③ 목재삼각대(DW-1K) 1개

④ 데이터전송케이블(F-4) 1개 ⑤ 데이터 환산 프로그램(TCAD Light) 1copy

⑥ 한글설명서 1부.

기자재 사양설명서

기자재명

한    글

노트북

단 위

SET

예정단가

영    문

Notebook

수 량

1

예정금액

모 델 명

Toughbook CF-31

생 산 국 가

일본

제조회사

Panasonic

나라장터물품번호

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

■ 주요사양

- OS : 정품 Windows® 7 Professional 한글버전(with XP downgrade option : 한글버전)

- CPU : IntelCorei5-3320MChiefRiverProcessor, 2.60GHzwithTurboBoostupto3.2GHz

- 메모리 : 4GB SDRAM (DDR3-1333MHz) standard, expandable to 8GB

- 디스플레이 : 13.1"XGAtouchscreen, LEDbacklighting, IntelQM77videocontroller

- 하드디스크 : 500GB 7200rpm

- LCD : 1024x768

- 지원 인터페이스 :

□ Dockingconnector             □ HDMI                       □ VGA

□ Headphones/speaker          □ Microphone/linein

□ Serial ․ Ext.antennaconn.      □ USB3.0(x1),USB2.0(x3)       □ 10/100/1000Ethernet

- 크기 / 무게 : 11.5"(L)x11.9"(W)x2.9"(H) / -3.7Kg(variesbybatterytype)

- 기본 악세서리 : AC어뎁터, AC코드, 배터리팩, 먼지제거용 천, 스타일러스펜, 스타일러스펜 연결용

줄(각 1개)

- 충격방지,방수,방진, 내진성(미국방성 기준 MIL-810G통과) 1m20cm 낙하 충격 방지

Warranty : 2년  무상 A/S(사용자 과실 및 천재지변 제외)

[이미지]

○ 참고사항

추가구성품 : ① 추가배터리(Li-ion 6600mAh/11.1V)대당 1개씩

② USB마우스, 연결포트 대당 1개씩

③ 노트북 가방 대당 1개씩

④ DVD Super Multi Drive 대당 1개씩

기자재 사양설명서

기자재명	한 글	디지털 악력계	단 위	ea	예정단가
	영 문	Digital dynamometer	수 량	2	예정금액
	모 델 명	TKK-5401	생 산 국 가		일본
	제조회사	TAKEI	나라장터물품번호
○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명
□경찰공무원/소방공무원 채용 시험 공식 사용제품 □ 제품 특징(Specifications) -측정범위 : 5.0 ~ 100.0kg -표시 : LCD -단위 : 0.1kg -전원 : AAA Type 1.5V 건전지 2개 -연속사용시간 : 약 100시간 -크기 : 약 154(W) x 235(D) x 62(H)mm -무게 : 0.68kg -오차범위 : 2.0kg -절진기능 : 최종 측정 1분 후 자동종료 -재질 : 고강도PPS -손잡이 : 미끄럼방지소재로 손목의 충격 방지, 안정성 강화 -길이조절 기능 : 손 크기 차이에 따른 오차 방지

기자재 사양설명서

기자재명	한 글	티그 용접기	단 위	ea	예정단가
	영 문	TIG Arc Welding Machine	수 량	1	예정금액
	모 델 명	TRIPLE-502AD	생 산 국 가		대한민국
	제조회사	프로테크	나라장터물품번호
○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명
□제품 특징 -실시간 용접 전류치를 한눈에 볼 수 있는 디지털 디스플레이 기능 -8가지 이상의 다양한 멀티기능을 갖춘 첨단회로 내장 -용접전류, 펄스전류, 스타트전류, 크레이터전류를 각기 독립적으로 조정 -냉각팬 자동제어 시스템은 전원투입 후 5초 경과하면 자동정지, TIG토치 스위칭 시 작동되며 용접 종료 후 5분 경과하면 자동정지, MMA 모드에서는 전원투입 시 항상 작동됨 -알루미늄 합금을 비롯한 모든 금속이 용접 가능함 -용접기동, 크레이터신호, 전류 검출신호 등을 받을 수 있는 단자대가 있어 로봇트나 전용기와 같은 자동화에 용이함 -방열판은 물이 순환할 수 있도록 특수 설계된 수냉식 방열판으로써 냉각효과를 극대화하여 사용율을 배가 하였음 □표준 사양 -용접방법: A.C/D.C/MIEXD TIG & MMA -정격입력전압(V): 1~3ø, 220/380/440 ±10% -정격주파수(Hz): 50~60 -정격입력전원(k.V.A): TIG-19(16kW) / MMA-21(18W) -용접전류범위(A): TIG-5~500 / MMA-20~400 -정격초기전류범위(A): 5~500 -정격크레이터전류범위(A): 5~500 -정격펄스전류범위(A): 5~500 -낮은펄스주파수(Hz): 0.5~15 -중간펄스주파수(Hz): 15~500 -펄스폭(%): 20~80 -후류가스시간(sec): 0.1~25 -정격부하전압(V): 30 -제어방식: I.G.B.T Inverter control -정격사용률(%): 60 -외형치수(mm): 360*690*650 -중량(Kg): ≒57

기자재 사양설명서

기자재명

한    글

CO2 아크 용접기

단 위

ea

예정단가

영    문

CO2 ARC Welder

수 량

1

예정금액

모 델 명

MAGIC ARC 350A

생 산 국 가

대한민국

제조회사

(주)세일기전

나라장터물품번호

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

□장비의 특성

- 아크 스타트 성공율 100%. 스패터 발생량은 기존 용접기의 20~50% 수준

- 전류파형 설계기술 유무 및 완성도, 전류 영역별에 따라 차이 발생하며 용접전류의 실시간 파형 제어 기술 내장, Spatter 및 Slag 제거를 위한 불필요한 공수 절약과 우수한 용접 품질 확보

□적용분야

- 로봇 및 자동화 용접용 전원장치

- 대부분의 스틸 용접 시 Solid Wire, CO2 가스 사용

- AI등 비철 STS 용접 시에는 Wire와 가스 교체(AI 용접 시는 송급장치, Torch 별도)

- 가접 작업 시 용접시간 조절로 일정한 비드 생성과 가접 용접이 용이

- 적용이 어려운 분야 : 조선분야 블럭작업, 옥외작업이나 수직작업 시

□용접품질 및 생산성 검토

- TIG 용접 대체, MAG 용접 대체, 로봇 및 자동화 용접

- 수작업 용접 품질은 조건 설정, 숙련도, 장비 성능차이 순위로 품질 격차 발생

□제품사양

구분	단위	350A
정격 출력 전류	A	350
정격 입력 전압	V	삼상 380V
정격 입력	KVA	15.5
출력 전류 범위	A	40-350
정격 부하 전압	V	36
정격 사용율	%	60
출력 전압 범위	V	14-36
최고 무부하 전압	V	59
정격 주파수	Hz	60
외형 치수 W*L*H	mm	360*488*632
무게	Kg	45

○ 참고사항

몸체, 송급장치, Torch, CO2 게이지 포함

기자재 사양설명서

기자재명	한 글	기초에너지변환장치	단 위	ea	예정단가
	영 문	New&renewable energy trainer	수 량	1	예정금액
	모 델 명	ED-9716	생 산 국 가		대한민국
	제조회사	(주)이디	나라장터물품번호
○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명
Charger Module ○태양전지 출력을 배터리에 충전하는 모듈 -과충전, 과방전 방지 회로 -Solar cell 단자:태양전지 출력 입력 -Output단자:배터리전압출력 -Battery단자:배터리를 연결하는 단자 -Batt Low Set VR:배터리 과방전 설정 -Batt Volt Set VR:배터리 충전전압 설정 -Voltage Control: Batt Volt, Batt Low -Status Display:Led 2ea -Capacitor: 100uF/35V외 -Diode:1N5822외 -Repay:12HE-K Step-up converter Module ○태양전지 및 배터리의 출력을 상용 AC 전압만큼 승압하는 모듈 -Input 단자: 충전모듈 출력 입력 -Output 단자: 승압된 전압 출력(입력의 약 10배) -체크포인트: 발진회로 및 FET Gate 파형 -Switchmode Control:TL494 -MOSFET:IRF540 _Transistor:2N3906외 -Capacitor:150uF/400V외 -photoCoupler:TLP250 -Diode:1N5404