물 품 규 격 서

관세분류번호 HSK. NO	품목번호 ITEM NO.	품목 및 규격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 QUANTITY
9015.80.9000		반사파흡수용파고계	세트	1

A. 용량식 파고계의 원리

축선이 도체(전기를 통하기 쉬운 것)로 있는 절연 피복(전기적 절연물)선은 수중에

넣으면 도체와 물 사이에 Condenser가 형성됩니다.

이것은 물을 0 level(G : Ground)로 하고 있으므로, 금속 도체와의 사이에 전위차가

생기기 때문에, 그 사이의 절연물은 Condenser적인 움직임으로 됩니다.

Condenser부분의 정전 용량(C)는, 수심(H)가 변화하면 정전 용량도 변화합니다.

이 변화는 비례하므로 수심이 깊게 되면 정전 용량은 증가하고, 낮아지면 정전 용량은

감소합니다.

이 정전 용량을 검출 내부(그림 1-B)에서 그것에 비례한 전압(V)에 변환(H C V)하고,

다시 한번 본체 내부의 직류 증폭기에서 전압 증폭하여 기준위로부터 변화를 수치변환

하여 출력하고 있습니다.

B. 사양

1) Main Unit

개체수	: 1 ch

표시	: 아날로그

출력전압	: ±2.5 V(Mwas. mode x1)

사용온도	: 0 to +40℃

전원	: AC 220V, 50/60Hz

중량	: 0.8 kgs

2) 감지부

최대파고측정	: 60cm

직선성	: ±0.3%/FS

응답속도	: 10 Hz

안정도	: ±0.02%/℃/FS

사용온도	: 0 to 40 ℃

크기	: 40(W) x 65(H) x 65(D)mm

중량	: 약 0.6 kgs

C. 부속품

-. 전원전선(3 m)	1 ea

-. 출력전선(3 m)	1 ea

-. 연결전선(30 m)	1 ea

-. 지지봉	1 ea

-. 휴즈(0.5A)	1 ea

D. 비고

무상 A/S 1년간입니다

물 품 규 격 서

관세분류번호 HSK. NO	품목번호 ITEM NO.	품목 및 규격 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 QUANTITY
9026.80.9000		파 압 계	세트	3

A.  파압계원리

조파장치에서 바생된 파도가 방파제등에 전달되는 파도의 압력(파압)을 측정하는 장치로서

매우작고 견고한 측정 센서로부터 압력을 전기신호로 전환하여 파압계본체로 보내집니다

본체는 미약한 신호를 받아 최대한 증폭하여 표시부에 표시 합니다

B.  사양

B-1. 파압계센서 #P310-01	3 ea

1)  측정범위	: 0.5kg/cm2

2)  센서직경	: 10 mm

3)  출력전압	: 100mV/6V FS

4)  응답주파수	: 4.6KHz

5)  과부하	: 150%FS/℃

6)  직선성	: 0.5% FS

7)  정도	: 0.2% FS

8)  온도정도	: 0.05FS/℃ (0~40℃)

9)  사용온도	: -15℃ ~ +75℃

10)  전선길이	: ø1.6 code - 2m

ø4 code - 1m

B-2. 파압계본체#M-0101	3ea

1) 출력전압	: ±10 VFS

2) 직선성	: 0.1%FS

3) 영점범위	: + 100mV

4) 교정전압	: +10mV & +50mV

5) 브리지전압	: 6 VDC

6) 주파수	: DC 20 KHz

7) 전원	: AC 100V

8) 부속품	: 전원선(2 m)	1 ea

출력선(2 m)	1 ea

C.  비고

무상 A/S 1년입니다.