기계가공 기능장 실기시험 개선 내용

구 분	현 행	변 경	비 고
작업 내용	작업1 : NC data 생성작업 CAD 도면 작업 작업2 : 머시닝센타 가공작업 작업3 : CNC선반 가공작업	작업1 : NC data 생성작업 작업2 : CAD 도면 작업 작업3 : 머시닝센타 가공작업 작업4 : CNC선반 가공작업
시행 일자	1일차 : 작업1, 작업2, 작업3 - computer 및 CNC기계가공작업	1일차 : 작업1, 작업2 - computer 작업 2일차 : 작업3, 작업4 - CNC기계가공 작업
시험 시간	작업1 : 표준시간 : 3시간40분 연장시간 : 30분 작업2 : 표준시간 : 1시간20분 연장시간 : 10분 작업3 : 표준시간 : 1시간20분 연장시간 : 10분	작업1, 작업2, 작업3, 작업4 : 시험시간 : 각 2시간 정도 연장시간 : 없음
배 점	작업1 : 60점 작업2 : 20점 작업3 : 20점	작업1 : 40점 정도 작업2 : 20점 정도 작업3 : 20점 정도 작업4 : 20점 정도
주사용 장비 및 공구	작업1 : CAD/CAM 소프트웨어 작업2 : 머시닝센타, 평엔드밀 작업3 : CNC선반, 황삭, 정삭, 나사, 홈바이트	작업1 : CAD/CAM 소프트웨어 작업2 : CAD 소프트웨어 작업3 : 머시닝센타, 센터드릴, 드릴, 평엔드밀 작업4 : CNC선반, 황삭, 정삭, 홈, 나사바이트
사용 재료	연강(SM20C) 작업2 : 20t(±0.1)x80(±0.1)x80(± 0.1) 작업3 : ∅50(±0.1)x100(±0.1)	알루미늄(AL6061T6) 작업3 : 19t(±0.1)x70(±0.1)x70(± 0.1) 작업4 : ∅50(±0.1)x100(±0.1)	작업4는 양면 가공

※ 적용 시기 : 2007년 기능장 제 41회부터

컴퓨터응용가공 산업기사 실기시험 개선 내용

구 분	현 행	개 선	비 고
작업 내용	작업1 : NC data 생성작업 작업2 : 머시닝센타 가공작업	작업1 : NC data 생성작업 작업2 : 머시닝센타 가공작업
시험 시간	작업1 : 표준시간 : 3시간30분 연장시간 : 30분 작업2: 표준시간 : 40분 연장시간 : 10분	작업1 : 시험시간 : 2시간30분 연장시간 : 없음 작업2: 시험시간 : 2시간 정도 (프로그램 : 1시간 정도 가공 : 1시간 정도)
배 점	작업1 : 55점 작업2 : 45점	작업1 : 50점 정도 작업2 : 50점 정도
사용공구	작업2 : 평엔드밀	작업2 : 센터드릴, 드릴, 탭, 평엔드밀
사용재료	작업 2 : 알루미늄(AL6061T6) (20t x 60± 0.1 x 60± 0.1)	작업 2 : 알루미늄(AL6061T6) (19t±0.1x70±0.1x70± 0.1)

※ 적용 시기 : 2007년 기사 제 1회 부터

CNC기계관련 기능사 지급재료 변경 내용

▣ 대상종목 : 수치제어선반기능사

수치제어밀링기능사

▣ 적용시기 : 2007년 기능계 제1회부터

▣ 내    용

구 분	현 행	변 경	비 고
수치제어선반 기능사 지급재료	연강(SM45C)	연강(SM20C)
수치제어밀링 기능사 지급재료	연강(SM45C)	연강(SM20C)