사 양 설 명 서

기자재명

한    글

철근탐지기

단 위

set

영    문

RC-RADAR

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

(1) Radar 파 방식의 철근 탐사기

• 최대 300㎜ 깊이까지 탐사 가능

• 반사신호를 처리하여 철근, 공동 등을 탐사

• Memory 용량 증가 - 512MB에서 1GB로 Memory가 증가되어 정밀 탐사 Data를 15m, 최대 200개 저장(2) 수평방향 고정밀 탐사 가능

• RF 주파수 범위 확장 500㎒ ~ 1000㎒ 에서 300㎒ ~ 2,300㎒ 로 확장

• 수평방향 고정밀 탐사 가능. NJJ-105 : 매 2.5㎜ Data 취득 -> 더욱 정밀한 측정 가능• Wide Display 기능 -> 철근 측정 작업 시 Data 판독이 용이                                    <참고사진>

(3) Noise 제거 기능(Average Processing)

• Gain 값 조정 시 발생하는 Noise를 제거하여 선명한 유효 측정 Data 취

득 가능(4) 저심도 탐사 기능 강화

• 저심도 탐사시 탐사 효율 및 정확도 향상(4) Data 처리

• PC로 Data 전송 후 전용 Program을 사용, 후처리 및 Report 작성 가능

• 전용 Printer를 사용, Data 현장 출력 가능

• Concrete 구조물 내부의 철근 및 염화 비닐관 등의 위치, 피복 두께, 철근 간격 등을 측정

• 측정기 본체 Battery 충전기 AC Cable 운반용 Case Memory Card(1GB) 사용자 설명서(영문/한글)

• System : Radar 방식

• 탐색물 : 철근, PVC, 공동 등

• 측정깊이 : 5~300mm

• 측정거리 : 15m 수평거리분해능 : 2.5mm

• 화면 Mode : B Mode, BA Mode

• 화면 : TFT Color LCD (640× 480bits) 온도범위 : 0 ~ 50℃

• 연속사용시간 : 약 1.5시간 크기 : 149mm × 147mm × 216mm

• 무게 : 1.1kg(본체, Battery 포함)

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

콘크리트 내구력 측정기(초음파)

단 위

set

영    문

Pundit LAB

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

Pundit LAB

(1) 특징

• 휴대용

• 초음파의 전파속도,전파시간, 전파거리, 균열깊이(BS4408법)를 측정

• 측정 값 저장 및 데이터 PC 전송 가능

• PC용 프로그램을 사용하여 리포트 작성 및 원격 제어

• 오실로스코프 또는 PC를 사용하여 실시간 파형 모니터링 가능      <참고사진>

(2) 용도

• 초음파를 이용하여 콘크리트 구조물 내부의 균열, 균열깊이, 공극,

균질성 및 화재나 결빙에 의한 손상여부, 내부강도 등을 측정

(3) 상세설명

• 화면표시 : 128×128 LCD 액정화면

• 측정범위 : 0.1μs ~ 9999μs

• 분해능 : 0.1μs

• 디스플레이 : 79×21mm passive matrix OLED(256×64픽셀)

• 발신 : 최적설정 125V, 256V, 350V, AUTO

• 게인 설정 : 1×, 10×, 100×, AUTO

• 대역폭 : 20kHz ~ 500kHz

• 메모리 : 비휘발성, 500개 이상 측정값 저장

• 측정단위 : m, inch

• PC : USB 직접연결식

• 아날로그 출력 : 오실로스코프(트리거, 파형(2Vpp)) BNC연결

• 크기 : 172×55×120mm

• 무게 : 1.316kg(배터리포함)

• 사용온도 : -10℃ ~ +60℃

• 습도 : <95% RH(결로현상 없을 시)

• 국제적 인증 : EN12504-4(Europe), ASTM C 597-02(North America), BS 1881 Part 203(UK), ISO 1920-7:2004(International), IS1311(India)

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

균열폭 측정현미경

단 위

set

영    문

Cracker / Digital Crack Microscope

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

균열폭 측정 현미경(TH-600)

(1) Digital Microscope

• 화소 : 200만 화소

• 해상도 : 1,600×1,200                                  <참고사진>

• 배율 : 1~40×, 200×

• 감도 : 1.0V/lux-sec@550nm

• 조명 : LED

• 연결/전원 : USB2.0 / USB(5V) ; 1.5m

• 제품크기 : φ35×95mm

(2) Moneual MiNew N10T

• 제품크기 : 256×190×29mm

• CPU : 아톰 N270(1.6GHz)

• 화면 : 10.1인치(25.7cm), 1,024×600, 터치

• 메모피 : 1GB(DDR2-667/800)

• HDD : 160GB

(3) Cracker

• 전용 리포트 프로그램

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

슈미트해머 암반용

단 위

set

영    문

Concrete Rock Test Hammer

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

슈미트해머(Concrete Rock Test Hammer)

• GSR(기록식)

• 표지시스템 : 자동기록식

• 타격에너지 : 0.225kg(2.207Nm)

• 강도측정범위 :

- 51~5,058kg/cm2(10~70Nm/mm2)

• 중량 : 1.5kg

• 기본구성도 : 본체, 분필, 연마석, 기록식2롤,

운반케이스, 취급설명서

<참고사진>

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

슈미트해머

단   위

set

영    문

Concrete Test Hammer

수   량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

슈미트해머(Concrete Test Hammer)

• NSR(기록식)

• 표지시스템 : 자동기록식

• 타격에너지 : 0.225kg(2.207Nm)

• 강도측정범위 : 86~715kg/cm2(10~70Nm/mm2)

• 중량 : 1.5kg

• 기본구성도 : 본체, 분필, 연마석, 기록식2롤, 운반케이스, 취급설명서

<참고사진>

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

토양경도계

단   위

ea

영    문

Soil Hardness Tester

수   량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

토양경도계

• 경도눈금: 0 ~ 40mm

• 분해능 : 1mm

• 최대압력 : 약8kg

• 크기 : 50×230mm

• 무게 : 127g

<참고사진>

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

햄머드릴(충전식)

단 위

대

영    문

Hammer Drill

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

햄머드릴(충전식)

• 배터리 규격 : 18V / 2.0Ah(Li-Ion배터리) 1개

• 무부하 속도 : 1단 0~450rpm, 2단 0~1,400rpm

• 천공능력(직격) : 목재 30mm / 철재 10mm / 석재 10mm

• 중략 / 척크기 / 토크 : 1.4kg / 10mm / 최대 35Nm

• 최대타격률 : 19,500bpm

<참고사진>

○ 참고사항

사 양 설 명 서

기자재명

한    글

디지매틱 캘리퍼스

단 위

ea

영    문

Digimatic Calipers

수 량

1

○ 실험∙실습기자재의 세부규격 및 사양설명

디지매틱 캘리퍼스

• 정도 : ±0.02mm(≤200mm), ±0.03mm(≤300mm)(양자화 오차 제외)

• 분해능 : 0.01mm

• 반복 정도 : 0.01mm

• 표시부 : LCD

• 스케일 타입 : 전자유도식 앱솔루트 엔코더

• 최대 응답 속도 : 무제한

• 배터리 : SR44(1개), 938882, 초기작동 점검용(표준 악세서리)

• 배터리 수명 : 일반적인 사용 시 약 3.5년(연속 사용 시 18,000시간)

• 기능 : ABS측정, INC측정, 저전압경보, 데이터출력, 데이터홀드

<참고사진>

○ 참고사항