“어업관리 국제규범” 1-2주 과제물

안녕! 잘 지내고 있어요.

코로나19로 정부 및 본 대학의 수업 운영 권고로 재택 수업을 합니다.

대면 수업 때에 건강한 모습이길 바라며--

재택 수업을 위한 과제물로서 교과목과 관련하여 과제물로서 아래와 같이 문제지를 보냅니다. 정답을 적어서 3월 27일까지 이메일(yian0101@naver.com) 로 제출(임시 시험으로 성적 반영, 출석 인정)해 주기 바랍니다.

(제출 예, NO 1: 가 <근거-가능하다면 제시>, ----)

주교재:NCS

대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	능력단위코드
농림어업	수산	어업	원양어업	국제규범준수	2404010111_13v1

1. '77/'93 토레몰리노스협약에서 이 협약의 적용을 받는 선박은  다음 중 어느 것인가?

가. 모든 선박        나. 모든 어선

사. 당사국의 어선

아. 당사국의 항양航洋 =항해어선

2. '77/'93 토레몰리노스협약에서 퇴선훈련에 포함되지 않는 사항은?

가. 비상소집 장소에의 선원 모집

나. 선원의 복장 점검

사. 구명 뗏목의 투하

아. 구명정 기관의 시동 및 기동

3. '77/'93 토레몰리노스협약에서 일반적 선원의 보호장치가 아닌 것은?

가. 구명줄 장치

나. 구명부기 장치

사. 보호봉

아. 미끄럼 방지 갑판 표면

4. MARPOL 73/78 협약에서 선박 안에서 발생한 폐기물은 다음의 조건일 경우에 해양에 투기 처분할 수 있다.  그 내용으로서 틀린 것은?

가. 합성로프 및 어망이 아닐 것

나. 플라스틱제의 쓰레기봉지를 포함한 플라스틱류가 아닐 것

사. 부유성 던니지, 라이닝 및 포장물질은 영해기선에서 12해리 이상의 해역

아. 음식찌꺼기, 종이, 넝마, 유리, 금속, 병, 도기 등은 영해기선에서 12해리 이상의 해역

5. MARPOL 73/78 협약의 부속서 I에서 기름기록부에 관한 설명이 잘못된 것은 어느 것인가?

가. 기름기록부의 종류에는 2가지가 있다.

나. 기름기록부의 보존 연한은 최종 기재일 후 3년이다.

사. 기름기록부의 각 완성된 면은 오염방지관리인에 의해 서명된다.

아. 기재가 완료된 기름기록부는 선박 내에 보관하여야 한다.

6. MARPOL 73/78 협약 규정에 의하여 선박의 해양 오염 방지

설비에 대한 정기검사의 간격은 ( )년을 초과하지 않아야 하는가?

가. 2    나. 3     사.4     아. 5

7. 어선안전국제협약상 대빗진수식 구명뗏목 사용에 관한  선상훈련은 그러한 설비가 설치되어 있는 선박은 얼마의  간격으로 실시되어야 하는가?

가. 2개월 이내      나. 3개월 이내

사. 4개월 이내      아. 6개월 이내

8. '77/'93 토레몰리노스협약에서 별도의 명문 규정이 없는 한  '선박용 항해설비 및 장치'의 적용 대상 선박은 어느 것인가?

가. 길이 24m 이상의 신조선

나. 길이 45m 이상의 현존선

사. 길이 24m 이상의 신조선 및 현존선

아. 길이 45m 이상의 신조선 및 현존선

9. '77/'93 토레몰리노스협약에 의한 검사에 합격한 선박이 교부받는 증서는?

가. 국제 어선 안전 증서

나. 화물선 안전 구조 증서

사. 무선 설비 안전 증서

아. 국제 어업 허가 증서

10. STCW-F 협약에서 어선을 유기할 것이 요구되었을 때 취해야 할 행동으로서 알맞지 않      는 것은?

가. 어선 및 수중에서 구명정 및 구명 뗏목에 승선하는  방법

나. 구명동의 및 경우에 따라서는 잠수복 착용법

사. 높은 곳에서 수중으로 뛰어내리는 방법 및 수중에 들어갈 때 부상의 위험을 감소시키        는 방법

아. 헬리곱터에 의한 구조 작전시에 취해야 할 조치

11. 다음 중 유엔해양법협약 내용이 알맞지 않는 것은?

가. 내수는 영해기선의 육지 쪽 수역이다.

나. 내수에서는 외국 선박의 무해통항 원칙이 인정된다.

사. 영해기선에는 통상 기선과 직선 기선이 있다.

아. 접속수역은 유엔이 설정한 연안국 영해 범위 밖의  일정한 수역이다.

12. MARPOL 73/78 협약에서의 유해물질에 포함되지 않는 것은 어느 것인가?

가. 해양에 투기되는 경우 인간의 건강을 해치는 물질

나. 해양에 투기되는 경우 해양생물을 해치는 물질

사. 해양에 투기되는 경우 해양 환경을 완화시키는 물질

아. 해양에 투기되는 경우 해양의 쾌적성을 손상시키는 물질

13. MARPOL 73/78 협약에서 규정한 기름에 포함되지 않는  것은?

가. 석유 제품  나. 석유 가스

사. 원유         아. 유성 혼합물

14. '77/'93 토레몰리노스 협약에서 새로운 선원이 당해 선박에 승선하게 되면 (        )이내의 가능한 한 빠른 시간에 생존정을 포함하여 본선의 구명설비 사용에 대한 선상훈련이 실시 되어야 하다. (        )속에 적당한 말은?

가. 1주            나. 2주

사. 3주            아. 4주

15.'77/'93 토레몰리노스협약 의정서에 의거하여 "모든 선박은 완공될 때에 (      )실시         하여, 경하 상태에 대한 실제의 배수량과 중심의 위치가 결정되어야 한다." (       )         속에 들어 갈 가장 적당한 말은 어느 것인가?

가. 톤수 측정     나. 경사시험

사.복원성          아. 감항성

16.'77/'93 토레몰리노스협약에서 이 협약의 적용을 받는 선박은 다음 중 어느 것인가?

가. 모든 선박

나. 모든 어선

사. 당사국의 어선

아. 당사국의 항양어선

17. MARPOL 73/78 협약상 유분의 순간 배출율을 계산하는 요소에 포함되지 않는 것       은?

가. 단위 시간

나. 선박 속력

사. 탱크 용량

아. 기름 배출량

18.MARPOL 73/78  협약에서 오염사고시 방제 조치사항으로 그 내용이 잘못된 것은?

가.기름이 유출된 경우 선장은 선원에게 방제 부서 배치표에 의한 기름유출 방제 위치로 가     도록 명령한다.

나.오염방제 자재로서 유처리제나 겔화제의 사용시는 기술상의 기준에 적합한 것을 주위의     환경을 고려하여 사용하여야 하며, 외국 연안일 경우 사전에 당해 연안국의 승인을 얻을     필요는 없다.

사.본선에 기름제거를 위한 방제 자재가 있다면 사고의상황 등을 고려하여, 가능한 범위에서    유흡착재를 사용한다.

아.필요하다면 선장은 기름 방제 전문 회사에 작업을 요청한다.

19. MARPOL 73/78 협약의 유해 물질에 관련된 사고의 통보에서 유해 물질에 해당되지     않는 것은?

가. 기름

나. 유해 액체 물질

사. 포장 유해 물질

아. 대기 오염 유해 물질

20.'77/'93 토레몰리노스협약에서 모든 선원은 적어도 매월 1회의 퇴선훈련 및 1회의 소화훈련에 참가하여야 한다. 단, 길이 45m 미만의 선박에 대하여 (       ) 이내의 범위에서 1회의 퇴선훈련 및 1회의 소화훈련에 참가할 수 있도록 한다. (        ) 속에 적당한 말은?

가. 2개월            나. 3개월

사. 4개월            아. 5개월

21.'77/'93 토레몰리노스협약에서 구명 설비의 월간 점검에 해당하는 것은?

가. 모든 생존정, 구조정 및 진수 설비가 사용 준비 상태에있는가를 확보하기 위한 육안          점검

나. 점검표를 사용한 구명정의 의장품 점검

사. 구명정 및 구조정의 모든 기관에 대한 3분 이상의 전후진 시험. 다만, 주위 온도가          기관 시동에 필요한최저 온도 이상인 경우에 한한다.

아. 비상 경보 장치의 시험

22.'77/'93 토레몰리노스 협약에서 각 구명정은 매 (        )월마다 한 번씩 지정된 운용요      원을 탑승한 채 진수 되어야 한다. (          ) 안에 적합한 것은?

가. 1              나. 2

사. 3              아. 6

23.'77/'93 토레몰리노스 협약상 일반 경보 신호는 다음 중 어느 것인가?

가. 7회 이상의 단음에 연이어 1회의 장음

나. 5회 이상의 단음

사. 7회 이상의 단음

아. 회수의 제한 없는 연속적인 단음

24.'77/'93 토레몰리노스 협약과 가장 관계가 깊은 것은?

가. 수산자원의 보호와 관리

나. 선원의 근로환경 개선

사. 어선의 안전 구조와 설비

아. 해양 사고 구조의 국제협력

25. STCW-F 협약에서 당직 책임사관의 항해상의 임무와 책임 중 그 역할의 내용이 올바르지 못한 것은?

가. 당직을 정당하게 교대할 때까지 어떠한 상황에서도 조타실을 떠나서는 아니 된다.

나. 선장이 조타실에 있더라도 당직 책임사관에게 그가 책임을 지겠다는 것을 특별히 통지     하고 이것이 상호간에 이해될 때까지는 그 선박의 안전항해에 대하여 계속하여 책임을      져야 한다.

사. 안전에 관련하여 취할 행동에 대하여 의문이 있을 때는 선장에게 통보해야 한다.

아. 당직을 인수할 다음 당직자가 당직 의무를 효과적으로 수행하는 것이 불가능하다고 믿      어지는 이유가 있으면 당직을 인계하여서는 아니 되며 이 경우에 당직 책임사관은 선       장에게 통보하지 아니하여도 된다.

26. '77/'93 토레몰리노스협약에서 길이 45m 이상인 어선의 경우, 수밀문은 슬라이딩(Sliding)형의 것이어야 하며, 선박이 몇 도까지 횡경사하여도 작동할 수 있는 것이어야 하는가?

가. 5도              나. 10도

사. 15도            아. 20도

27. '77/'93 토레몰리노스 협약에서 어선의 길이 75미터 이상의 경우 몇 개 이상의 구명부환이 비치되어야 하는가?

가. 2                     나. 4

사. 6                     아. 8

28. 어선원과 어선에 관한 안전 규칙에서 선원이 돛대나 현외 작업을 할 때에 착용해야    할 가장 중요한 장비는?

가. 고글(Goggles)

나. 안전모

사. 안전 벨트

아. 안전화

29. 비상배치표는 선박이 출항하기 전에 작성되어야 한다. 비상배치표를 작성하는 사람은 누구인가?

가. 선박소유자       나. 기관장

사. 선장                아. 항해사

30. MARPOL 73/78  협약에서 유분의 순간 배출율을 옳게 설명한 것은?

가. 유분의 시간당 배출량을 선박의

속력으로 나눈 것

나. 유분의 배출 속도를 선박의 총톤수로

나눈 것

사. 기름 총 적재량에 대한 유분의 순간

배출량의 비율

아. 유성 혼합물 중에서 유분이 차지하는

비율