수질일반기기분석

1주차 학습내용

관련 능력단위요소		수행준거(수업내용)
전극법으로 분석하기		-진단평가(사전평가) -수업 오리엔테이션 4.1 시험방법에 따라 용조산소, 전기전도도, pH 등을 분석할 수 있다.
수업 내용	관련지식 및 유의사항
	실습내용 (실습절차 및 지도내용)	◆ 수업 오리엔테이션 - 교과목의 개요와 수업방법 - 평가 및 피드백에 대한 개요 ◆ 진단평가 - 교과목 진행을 위한 사전지식 진단
	실습결과 및 피드백 방안	◆ 교과목에 대한 상호 토론 ◆ 이론수업 내용에 대한 이해도 확인 ◆ 보충설명
	이론수업내용 (해당주차에 이론수업이 포함되는 경우 작성)
준비물 (재료 및 도구)	재료(도구)명	규격	필요량	비고
	빔프로젝트		1
	화이트보드		1

2주차 학습내용

관련 능력단위요소		수행준거(수업내용)
전극법으로 분석하기		4.1 시험방법에 따라 용조산소, 전기전도도, pH 등을 분석할 수 있다. 4.2 분석 기간 내 시료분석을 처리할 수 있다. 4.3 분석의뢰서를 통하여 고객이 요구하는 사항을 확인할 수 있다. 4.4 표준작업절차서(SOP)에 의하여 분석순서와 절차를 인지하여 분석할 수 있다. 4.5 결과 값의 정도관리를 위하여 정확도와 정밀도를 산출할 수 있다. 4.6 전극법으로 분석된 결과 값을 시험성적서로 작성할 수 있다.
수업 내용	관련지식 및 유의사항	전극법 분석은 pH 등 용존 이온의 상태를 전류의 세기로 측정하는 방법이다. pH는 기준 전극과 비교 전극으로 구성된 측정기로 양전극 간에 생성되는 기전력의 차를 이용하여 측정하는 방법이고, DO는 용존 산소가 격막을 통과하여 전극의 표면에서 산화 환원 반응을 일으킬 때 산소의 농도에 비례하여 전류가 흐르게 되는데 이 전류량으로부터 용존 산소량을 측정하는 방법이다. 전기 전도도는 물질이나 용액이 전하를 운반할 수 있는 정도로 비저항의 역수이며, 전극법으로 분석할 수 있는 항목은 pH, DO, 전기 전도도 등이다.
	실습내용 (실습절차 및 지도내용)	- pH, 전기전도도 측정 - DO, 염분도 측정염소이온 측정
	실습결과 및 피드백 방안	◆ 교과목에 대한 상호 토론 ◆ 수업 내용에 대한 이해도 확인 ◆ 보충설명
	이론수업내용 (해당주차에 이론수업이 포함되는 경우 작성)	◆ 전극법 분석의 측정원리
준비물 (재료 및 도구)	재료(도구)명	규격	필요량	비고
	pH 미터		1대
	염도계		1대
	DO 미터		1대
	각종 초자류		1식
	각종 시약류		1식