[ 기계제도 및 CAD ]

1. CAD란 Computer aided Drawing and Draft의 약자로 오토데스크사에서 제작한 컴퓨터를 이용한 자동화 설계 프로그램을 말한다.

2. AutoCAD 화면구성

3. AutoCAD 명령어

작업내용	명령어 (아이콘메뉴)	단축키	명령어 개요 및 실행 방법
도면크기설정	Limits	없음	도면의 크기를 설정한다. →명령 행에 명령어(Limits)를 입력한 다음 Enter, 왼쪽 하단 좌표 값인 0,0 입력 Enter, 오른쪽 상단 좌표 값인 297,210 입력 Enter ※ A2 사이즈 : 594,420 A3 사이즈 : 420,297 A4 사이즈 : 297,210
화면비율변경	Zoom	Z	화면을 확대하거나 축소한다. →명령 행에 명령어(Z)를 입력한 다음 Enter, all 입력 Enter ※ 도면 크기를 바꾼 다음에는 반드시 zoom all 한다.

작업내용	명령어 (아이콘메뉴)	단축키	명령어 개요 및 실행 방법
선 그리기	Line	L	선을 그린다. →좌표값을 이용한 방식 1. 상대좌표 형식 @X,Y의 증분치 2. 극좌표 형식 @길이<각도 →명령 행에 명령어(L)를 입력한 다음 Enter, 시작점을 클릭한 다음 F8 키(직교 모드)를 켠다. 그리고 자 하는 방향으로 그래픽 커서를 놓고 길이를 입력한다. 단위는 생략.
무한대선 그리기	XLine	XL	각도가 있는 모든 선을 그린다. →명령 행에 명령어를 입력한 다음 Enter, 다음 단계에서 A(angel)를 선택하고 0도 선을 기준으로 시계방향으로 각도가 주어져 있으면 마이너스 각도를 입력한다. (예:-30) 각도 표시는 생략.
원그리기	Circle	C	→명령 행에 명령어(C)를 입력한 다음 Enter, 중심점을 클릭하고 반지름 값을 입력한다. 여기서 지름 값을 입력하고자 할 때는 d를 입력하고 수치를 입력한다. 세 점을 지나는 원(3P), 지름 선상의 두점을 지정(2P), 두 개의 객체와 접하고 반지를 값이 주어진 원(TTR)은 중심점을 클릭하지 않고 명령어를 입력한 다음 바로 3P, 2P, TTR을 입력한다.
일정간격으로 복사하기	Offset	O	어떤 개체를 일정한 간격으로 복사한다. →명령 행에 명령어 (O)를 입력한 다음 Enter, 간격띄우기 거리 값(예:20)을 입력하고 Enter, 복사할 선을 선택한 다음 복사할 방향 쪽을 클릭한다.
선 자르기	Trim	Tr	개체의 일부를 자른다. → 자르고 자 하는 개체와 남길 개체를 구분하는 개체가 있어야 한다. 명령 행에 명령어(Tr)를 입력한 다음 Enter, 자르고 자 하는 개체와 남길 개체를 구분 하는 경계선을 선택한 후 Enter, 여기서 자르고 자 하는 부분을 클릭한다.
선 연장하기	Extend	Ex	→선을 어떤 개체까지 연장할 때 사용, 명령 행에 명령어(Ex)를 입력한 다음 Enter, 먼저 어느 개체까지 연장시킬지 타깃 개체를 선택하고 Enter한 다음 연장시킬 개체를 선택한다.
타원그리기	Ellipse	EL	1. 타원의 양끝점을 지정하고 다른 한 축을 지정한다. 2. 중심점을 먼저 지정하고 다른 한 축을 지정한다. (이 경우에 는 명령어[EL]를 입력하고 바로 C를 선택한다.)

작업내용	명령어 (아이콘메뉴)	단축키	명령어 개요 및 실행 방법
호그리기	Arc	A	→호는 시작점(S), 끝점(E), 중심점(C), 각도(A), 반지름(R), 방향(D), 현의 길이(L) 중 필요한 세 가지의 요소를 조합하여 그릴 수 있다. 예) SEA(시작점, 끝점, 각도), SER(시작점, 끝점, 반지름), SCA(시작점, 중심점, 각도) 등
다각형그리기	Polygon	Pol	1. 가상의 원 안쪽에서 접하는 내접(I) 다각형과 원 바깥에서 접하는 외접(C) 다각형을 그릴 수 있으며 반지름 값이 필요하다. 2. 다각형의 변의 길이를 알 경우에는 E를 선택하여 변의 길이 를 입력한다.
선 끊기	Break	Br	개체의 일부를 끊는다. →명령 행에 명령어(Br)를 입력한 다음 Enter, 일부분이 지워질 선 개체를 선택한 다음, 지워질 시작점을 지정하기 위하여 F(First) 입력한 다음 Enter, 지워질 시작점(1P) 클릭, 다시 두 번째 점(2P)을 클릭하면 두 점 사이의 선이 지워진다.
	Break	Br	선을 두 부분으로 나눈다. →명령 행에 명령어(Br)를 입력한 다음 Enter, 나눌 개체를 선택한 다음, 분리 지점을 지정하기 위하여 F(First) 입력한 다음 Enter, 분리 점 선택 후 “@” 입력한다. ( 명령어를 사용했을 때와 아이콘 메뉴를 사용했을 때 실행 방법에 차이가 있음 )
모서리 깎기	Fillet	F	모서리를 둥글게 깎는다. →명령 행에 명령어(f)를 입력한 다음 Enter, 반지름 값을 입력하기 위해 R(Radius) 입력 후 Enter, 반지름 값(예:25) 입력한 다음 Enter 하여 명령을 종료한다. 다시 명령어를 입력한 다음 모서리를 이루는 두 개의 선분을 각각 한번 씩 클릭한다.
모서리 따기	Chamfer	Cha	모서리를 세모로 딴다. →명령 행에 명령어(Cha)를 입력한 다음 Enter, 거리 값을 입력 하기 위해 D(Distance) 입력 후 Enter, 거리 값(예:25) 입력한 다음 Enter, 다시 두 번째 거리 값을 입력하고 Enter 하여 명령을 종료한다. 다시 명령어를 입력한 다음 모서리를 이루는 두 개의 선분을 각각 한번 씩 클릭한다.
선길이 증분	Lengthen	Len	선의 길이를 증가시키거나 감소시킨다. →명령 행에 명령어(Len)를 입력한 다음 Enter, 다시 de 입력 Enter, 수치 입력 Enter, 도면에 있는 증가시키거나 감소시킬 선의 끝 부분을 클릭한다. ※ 예) 10mm 감소의 경우엔 -10을, 10mm 증가의 경우엔 10을 수치로 입력한다.

작업내용	명령어	단축키	명령어 개요 및 실행 방법
복사하기	Copy	Cp	명령 행에 명령어(Cp)를 입력한 다음 Enter, 복사할 개체를 선택한 다음 Enter, 복사 기준점을 클릭하고 다시 복사할 곳의 한 점을 클릭한다.
이동하기	Move	M	명령 행에 명령어(M)를 입력한 다음 Enter, 이동할 개체를 선택한 다음 Enter, 이동 기준점을 클릭하고 다시 이동할 곳의 한 점을 클릭한다.
대칭복사	Mirror	Mi	명령 행에 명령어(Z)를 입력한 다음 Enter, all 입력 Enter ※ 도면 크기를 바꾼 다음에는 반드시 zoom all 한다.
Osnap 설정	Osnap	* Os * Shift + 마우스 오른쪽 클릭 * F3 [개체 스냅을 끄거나(Off) 켤(On) 때 사용]	Object snap(개체 스냅)을 설정하면 선의 끝점(Endpoint), 원의 중심점(Center), 원 혹은 선의 교차점(Intersection), 원의 사분점(Quadrant) 등을 자동으로 찾아준다. ※ 개체 스냅 설정은 마우스를 도면 위에 놓고 Shift 키를 누른 상태에서 마우스 오른쪽을 클릭 - 팝업 메뉴에서 [ 개체 스냅 설정 값 ] 클릭 - 대화상자에서 필요한 개체 스냅을 설정한다. (너무 많은 개체 스냅을 설정하면 오류 가 있을 수 있으므로 되도록 아래의 다섯 가지 개체 스냅 만을 설정해놓고 사용하고, 다른 개체 스냅이 필요한 경우 그때그때 Shift+오른쪽 클릭하여 일회적으로 사용하는 것 이 좋다.
화면 색 설정	Option	Op	메뉴 - 도구 - 옵션 - 옵션 창에서 [ 화면표시 ] 탭 클릭 - [ 색상 ] 설정
도면요소를 수직 수평으로 제어하기	Ortho	F8 [On/Off]	주로 좌표값을 이용하지 않고 수치가 있는 수직, 수평선을 그릴 때 사용하는 모드이다. ※ F7(Grid) : 화면에 격자 무늬 표시, F9(Snap) : 좌표점 스냅
동적 입력		F12 [On/Off]	명령 행에서 명령어를 입력받는 것이 아니라 도면 위에서 바로 명령어를 입력받는 모드이다.

※ 개강 후 임시 시험을 볼 예정이므로 위의 내용 중 [작업 내용]에 따른 [명령어]와 [단축키]를 숙지하시기 바랍니다.