[ 기계제도 및 CAD ]

01. 명령입력 방법

① 키보드로 명령어를 입력하면 아래 그림과 같이 커서의 위치에서 작은 창이 생기고 그 곳에 명령어가 입력된다.

② F12 키를 누른 다음 명령어를 입력하면 아래 그림과 같이 명령행에 명령어가 입력된다. (초기 화면에서 F12 키를 눌러 명령행에 명령어를 입력할 수 있도록 한다.)

③ 명령행의 위치는 아래 그림과 같이 이동하여 고정시킨다.

02. 도면크기 설정 (Limits)

Limits 명령으로 도면의 크기를 변경하고 Zoom 명령을 이용하여 도면크기로 화면

을 다시 설정해준다. [빨간색 글자는 키보드로 직접 입력↵(Enter)]

① 명령 : limits↵

왼쪽 아래 구석 지정 또는 [켜기(ON)/끄기(OFF)] <0.0000,0.0000>:↵

오른쪽 위 구석 지정 <420.0000,297.0000>:297,210↵

② 명령 : Zoom↵

[전체(A) 중심(C) 동적(D) 범위(E) 이전(P) 축척(S) 윈도우(W) 객체(O) <실시간>:a↵

03. 상대극좌표를 이용하여 직선 그리기 (Line) - @길이<각도

명령 : Line↵

첫 번째 점 지정: ( 마우스를 이용하여 화면상의 한 점을 클릭한다.)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@100<0↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@100<90↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@100<180↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@100<270↵

04. 상대좌표를 이용하여 직선 그리기 (Line) - @X,Y

명령 : Line↵

첫 번째 점 지정: ( 마우스를 이용하여 화면상의 한 점을 클릭한다.)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@100,0↵ (최종점을 기준으로 X방향으로 100이동)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@0,100↵ (최종점을 기준으로 Y방향으로 100이동)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@-100,0↵(최종점을 기준으로 X방향으로 -100이동)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@0,-100↵(최종점을 기준으로 Y방향으로 -100이동)

05. 지우기 (Erase)

① 모두 지우기

명령 : Erase↵

객체선택 : A↵

객체선택 : ↵

② 선택하여 지우기 : 명령어를 이용하지 않고 마우스로 지울 개체를 먼저 선택(1에서 2

방향으로 선택)한 다음 Delete 키를 누른다.

→

[ 연습 문제 ]

1. 상대극좌표를 이용하여 한 변의 길이가 50인 정삼각형을 그려 보세요.

2. 상대극좌표를 이용하여 한 변의 길이가 40인 마름모를 그려보세요.

3. 상대좌표를 이용하여 가로 70, 세로 40인 사각형을 그려보세요

[1번] 삼각형 그리기(상대극좌표)

명령 : Line↵

첫 번째 점 지정: ( 마우스를 이용하여 화면상의 한 점을 클릭한다.)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@50<0↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@50<120↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@50<240↵

[2번]  마름모 그리기(상대극좌표)

명령 : Line↵

첫 번째 점 지정: ( 마우스를 이용하여 화면상의 한 점을 클릭한다.)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@40<45↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@40<135↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@40<225↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@40<315↵

[3번]  사각형 그리기(상대좌표)

명령 : Line↵

첫 번째 점 지정: ( 마우스를 이용하여 화면상의 한 점을 클릭한다.)

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@70,0↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@0,40↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@-70,0↵

다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:@0,-40↵

반복하여 연습하세요. 수고하셨습니다.