“어업관리 국제규범” 3-4주(4/3, 4/10)과제물

안녕! 지훈, 성범, 체무, 승훈 잘 지내고 있어요.

재택 수업의 과제로 인하여 더 힘들 것으로 생각합니다. 그렇지만 자신만의 생활 패턴으로 잘 극복해서 대면 수업 때에 건강한 모습으로 만나길 바라네.

본 과제물로 인하여 해기사 등 시험에 도움이 되길 바라며 1-2주에 이어서 자료를 보냅니다.

정답을 적어서 4월 10일까지 이메일(yian0101@naver.com; 010-6870-3401) 로 제출(제출자료: 임시 시험으로 성적 반영, 출석 인정)해 주기 바랍니다.

*제출 예, NO 31: 가 <정답근거-가능하다면 제시>

*참고

1. 과제물의 피드백으로 임시시험 예정이고

2. 학습지침서의 주 별 학습내용은 대면 수업 시에 집중 실시 예정입니다.

31. MARPOL 73/78 협약의 유해물질에 관련한 사고에 대해 통보되어야 할 사고가 아닌 것은?

가. 길이가 15미터 미만인 선박의 항해

안전에 지장을 초래한 선박의 손상

나. 용기에 수납된 유해 물질을 배출할

가능성이 있는 경우

사. 해상에서 인명의 구조를 위하여 기름을

배출한 경우

아. 허용된 요건을 초과하여 기름을 배출한

경우

32.  '77/'93 토레몰리노스협약에서 길이 24미터 이상의 선박에 반드시 비치하지 않아도 좋은 것은?

가. 최신 해도          나. 수로지

사. 조석표              아. 국제신호서

33.  국제 해상 조난 통신용 주파수로 지정된 것이 아닌 것은?

가. 500 kHz

나. 2,182 kHz

사. 46 GHz

아. 156.8 MHz

34.  '73/'78 MARPOL협약 규정에 의하여 발행되는 IOPP증서에 관한 설명으로서 틀린 것은?

가. 어선이 취항 전 최초 검사에 합격하면 관할 관청이 교부한다.

나. 관할 관청으로부터 검사 업무를 위임받은 기구가 교부할 수 있다.

사. 협약 당사국이 아닌 국가에 국적을 둔 어선도 교부 받을 수 있다.

아. 증서의 유효 기간은 5년 이내이고 총톤수 500톤인 어선은 교부받아야 한다.

35.  '73/'78 MARPOL협약에서 위반에 대한 제재의 설명으로 잘못된 것은?

가. 당사국의 관할권 내에서의 위반에 대해서만 제재를 받는다.

나. 위반 발생 장소에 불문하고 주관청의 법률에 따라 제재를 받는다.

사. 위반 발생 장소의 당사국의 법률에 따라 제재를 받는다.

아. 당사국의 법률이 규정하는 벌칙은 위반의 발생장소에 관계없이 동등히 엄격한 것이어야 한다.

36.  '73/'78 MARPOL협약 규정상 선박으로부터 오염 물질의 배출이 적법하게 허용될 수 없는 경우는?

가. 어획 능률을 극대화하기 위한 유해 물질  배출

나. 어선의 손상에 기인한 유성 혼합물의 배출

사. 오염 손해를 최소화하기 위하여 승인된 배출

아. 어선의 안전 확보를 위한 기름 배출

37.  '73/'78 MARPOL협약에서 선박하수는 분쇄 소독하고서 영해 기선에서 (      ) 이상의 해역에, 그리고 분쇄 소독하지 아니한 경우에는 영해 기선에서 (      ) 밖의 해역에서 배출할 수 있다. (      )속의 적당한 말은?

가. 1해리, 9해리

나. 2해리, 10해리

사. 3해리, 12해리

아. 4해리, 24해리

38.  77/93 토레몰리노스협약에서 길이 45미터에서 60미터 사이 선박의 기관실 소화설비에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 고정식 가압수 분무장치

나. 고정식 진화성 가스소화장치

사. 고정식 고팽창 포말소화장치

아. 고정식 휘발성 증기소화장치

39.  GMDSS를 구성하는 요소에 포함되지 않는 것은?

가. 모르스 무선 전신기

나. 무선 텔렉스 장치

사. 국제 해사 위성

아. 무선 전화 장치

40.  기름배출 감시제어장치의 기능에 해당되지 않는 것은?

가. 유분의 농도와 배출률을 연속적으로 기록한다.

나. 유출물이 바다로 배출되면 작동을 개시한다.

사. 기름의 순간 배출률이 규정을 초과하면 배출을 중지한다.

아. 유성 혼합물의 유분과 물을 성분별로 분해한다.

41.  MARPOL 73/78 협약 규정에 의하여 IOPP증서를 교부하는 검사는?

가. 특별검사

나. 임시검사

사. 최초검사

아. 중간검사

42.  다음 중 MARPOL 73/78 협약 규정상 오염 물질의 해양 배출이 허용되지 않는 것은?

가. 선박의 안전을 위하여 배출한 경우

나. 컨테이너에 수납된 오염물질의 배출

사. 허용된 유순간 배출율에 미달한 배출

아. 인명구조를 위하여 배출한 경우

43.  MARPOL 73/78 협약의 부속서 I에서 유성 혼합물은 무엇을 말하는 것인가?

가. 유분 농도가 15ppm 이하인 혼합물

나. 유분 농도가 15ppm 이상인 혼합물

사. 유분 농도가 100ppm 이상인 혼합물

아. 유분을 함유한 혼합물

44.  77/93 토레몰리노스협약의 적용 대상 어선은 다음 중 어느 것인가?

가. 길이 24미터 이상의 어선

나. 길이 30미터 이상의 어선

사. 길이 45미터 이상의 어선

아. 길이 60미터 이상의 어선

45.  77/93 토레몰리노스 협약에서 "불연성 재료"라 함은 (        )정도로 가열한 때에 연소되지 아니하고 자연 발화하기에 충분한 양의 인화성 증기가 발생되지 아니하는 재료를 말한다.

(       )속에 적당한 말은?

가. 450℃            나. 550℃

사. 650℃            아. 750℃

46.  어선원과 어선에 관한 안전 규칙에서 양망중인 트롤어선이 수직선 상에 표시해야 하는 등화는 무엇인가?

가. 상부 백등, 하부 홍등

나. 상부 홍등, 하부 백등

사. 상부 녹등, 하부 녹등

아. 상부 녹등, 하부 홍등

47.  MARPOL 73/78 협약 규정에 의한 중간검사를 미필하면IOPP증서의 효력은 어떻게 되는가?

가. 연장된다.

나. 상실된다.

사. 변경된다.

아. 유예된다.

48.  MARPOL 73/78  협약에 의거하여 일반선박에서 기름을 배출할 수 있는 기준에 적합하지 않은 것은?

가. 선박이 특별해역안에 있지 아니할 것

나. 선박이 항행중일 것

사. 배출기름이 15ppm 이상일 것

아. 배출 전에 기름배출감시장치를 작동시킬 것

49.  MARPOL 73/78  협약에서 유해액체물질 오염 방지 설비인 세정기는 아래의 기준에 적합하여야 한다. 내용이 잘못된 것은?

가. 어창안을 세정하기 위한 충분한 성능을 가질 것

나. 세정중에 세정기의 작동여부를 어창의 외부에 표시할 수 있는 것일 것. 다만, 음향등에 의하여 세정기의 작동 상황이 확인 될 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

사. 수평면으로부터 임의의 방향에 12.5도를 경사시킨 상태에서도 그 성능에 지장이 생기지 아니할 것

아. 선박의 항행중에 발생하는 요동, 진동 등으로 인하여 그 성능에 지장이 생기지 아니할 것

50.  토레몰리노스 협약에 관한 의정서에서 목재 덮개에 의하여 폐쇄되는 창구코밍의 갑판상의 높이는 작업갑판상의폭로부에 있어서 (       ), 선루갑판상에 있어서 (       ) 이상 이어야 한다. (       ) 속에 적당한 말은?

가. 400mm, 100mm

나. 500mm, 200mm

사. 600mm, 300mm

아. 700mm, 400mm

51.  토레몰리노스협약에서 어선의 설비 및 구조에 관한 규정은 선박의 길이가 몇 미터 이상인 어선에 적용되는가?

가. 5                나. 10

사. 15              아. 24

52.  다음 (       )속에 들어갈 말이 옳은 것은?

'82 유엔 해양법 협약은 기본적으로 바다를 국가권력의 작용 정도에 따라 (         )→(         )→(        )등으로 분류되는 각종해양의 법적 지위를 규정하고 있다.

가. 영해, 배타적 경제수역, 공해

나. 연해, 영해, 공해

사. 내수면, 해면, 원양

아. 연해, 근해, 원양

53.  MARPOL 73/78 협약에 의하여 어선에 탑재되는 오염방지 설비가 아닌 것은?

가. 유수 분리 장치

나. 분리 평형수 탱크

사. 기름 필터링 장치

아. 하수 오물 보관 탱크

54.  MARPOL 73/78 협약에서 IOPP 증서의 효력이 상실되는 경우가 아닌 것은?

가. 어선 소유자의 변경

나. 유효 기간의 만료

사. 중간 검사의 미필

아. 어선 국적의 변경

55.  MARPOL 73/78 협약에서 크기나 종류에 관계없이 모든 선박에 대하여 적용되는 것은?

가. 포장된 형태의 유해물질에 의한 오염방지규칙

나. 산적된 유해액체물질에 의한 오염방지규칙

사. 오수에 의한 오염방지규칙

아. 폐기물에 의한 오염방지규칙

56. '77/'93 토레몰리노스 협약에서 어선의 수밀 이중저는 실행 가능한 한 충돌 격벽과 선미 격벽 사이에 설치되어야 하는데, 이러한 요건에 해당하는 선박은 어느 것인가?

가. 길이 24미터 이상인 어선

나. 길이 45미터 이상인 어선

사. 길이 50미터 이상인 어선

아. 길이 75미터 이상인 어선

57. '77/'93 토레몰리노스 협약에서 구명뗏목의 의장품 중 배멀미 방지 약품은 정원 1인당 몇 회분이 비치되어야 있는가?

가. 4회            나. 5회

사. 6회             아. 7회

58. MARPOL 73/78 협약의 부속서 I에서 검사에 관한 내용을 맞게 설명한 것은 어느 것인가?

가. 검사 대상은 총톤수 150톤 이상의 유조선 및 유조선 이외의 총톤수 400톤 이상의 선박이다.

나. 별도의 명문 규정이 없으면 모든 선박이 검사를 받아야  한다.

사. 정기 검사는 4년을 넘지 아니하는 간격으로 받아야 한다.

아. 중간 검사와 연차 검사는 연차일 전 3개월 이내에 받아야 한다.

59. 원양어선이 MARPOL 73/78 협약 당사국인 국가의 영해를 통항 중에 해양오염사고를 유발하였다면, 선장이 가장 먼저 사고 통보를 해야 하는 곳은?

가. 어선의 오염방지설비 검사 기관

나. 어선의 선적 국가의 관계 기관

사. 사고 해역 관할국의 관계 기관

아. 피해가 예상되는 인근 국가의 관계 기관

60. MARPOL 73/78협약에 의하여 선박으로부터 해양으로의 배출 또는 투기가 금지되어 있는 폐기물은?

가. 부유성 라이닝

나. 종이 제품

사. 합성 어망

아. 금속 물질

61.  '77/'93 토레몰리노스 협약에서 모든 구명뗏목은 모든 해상 상태에서 며칠 동안 폭로에 떠있어도 견딜 수 있도록 제조되어야 하는가?

가. 20일               나. 30일

사. 40일               아. 50일

62.  '77/'93 토레몰리노스 협약에서 미끄러지지 아니하는 표면이 설치되어야 할 장소가 아닌 것은?

가. 조타실

나. 조리실

사. 사다리의 윗면

아. 기관실

63.  STCW-F 협약에서 퇴선 때 취해야 할 조치의 교육 내용으로 알맞지 않은 것은?

가. 어선 및 수중에서 생존정에 승정하는 방법

나. 구명동의 및 경우에 따라서는 방수복 착용법

사. 높은 곳에서 수중으로 뛰어내리는 방법 및

입수 때 부상의 위험을 감소시키는 방법

아. 헬리콥터에 의한 구조 작업 때 취해야 할 조치

64.  공해상에서 MARPOL 73/78 협약 규정을 위반한 선박에 대하여 동 규정을 적용하는 원칙은?

가. 기국 주의           나. 행위자 주의

사. 항만국 주의        아. 소유자 주의

65.  MARPOL 73/78협약에 의하여 국제기름오염방지증서를 교부받아야 하는 원양어선의 크기는?

가. 총톤수 50톤 이상

나. 총톤수 150톤 이상

사. 총톤수 300톤 이상

아. 총톤수 400톤 이상

66.  MARPOL 73/78 협약 규정상 '폐기물'에 포함되지 않는 것은?

가. 생선의 내장

나. 선용품 쓰레기

사. 음식물 찌꺼기

아. 합성 섬유 어망

67. '77/'93 토레몰리노스협약에서 길이 24미터 이상의 어선에 반드시 비치하지 않아도 좋은 것은?

가. 최신 해도    나. 수로지

사. 조석표        아. 국제신호서

68. '77/'93 토레몰리노스 협약에서 모든 선박이 비치해야 하는 승인된 형식의 구명동의의 수는 얼마인가?

가. 최대 승선 인원과 같은 수

나. 최대 승선 인원의 120%

사. 최대 승선 인원 초과의 수

아. 최대 승선 인원의 150%

69. '77/'93 토레몰리노스협약에서 길이 45미터 이상 신조어선의 각 현에 적어도 1개 이상의 구명 부환에는 최소 운항 흘수선 으로부터 탑재 장소까지의 높이의 2배 또는 ( ) 미터 중 큰 것 이상의 부양성 구명줄이 부착되어야 한다. ( )에 알맞은 것은?

가. 18.5 미터    사. 27.5 미터

나. 22.5 미터    아. 30.0미터

70. 어선의 안전 구조와 설비 및 성능에 관하여 규정하고 있는 국제 협약은?

가. Geneva 협약     나. SOLAS협약

사. STCW-F 협약

아. Torremolinos 협약

71. MARPOL 73/78 협약 규정에 의하여 IOPP 증서를 발행하는 검사는?

가. 연차 검사

나. 추가 검사

사. 최초 검사

아. 중간 검사

72. MARPOL 73/78 협약에서 선박 안에서 발생한 폐기물은 다음의 조건일 경우에 특별 해역 밖의 해양에 투기 처분할 수 있다. 그 내용으로서 틀린 것은?

가. 합성로프 및 어망이 아닐 것

나. 플라스틱제의 쓰레기봉지를 포함한 플라스틱류가 아닐 것

사. 폐기물이 다른 처분 요건이나 배출 요건의 적용을 받는 다른 배출물과 혼합되어 있는 경우에는 많은 양의 배출물 처분 요건을 적용 함

아. 음식찌꺼기, 종이, 넝마, 유리, 금속, 병, 도기 등은 영해 기선에서 12해리 이상의 해역