●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : ICT기초실습

□ 담당교수 : 고 남규

□ 수행해당 일교시(시간) : 2020년 3월 31일 1,2,3,5,6,7교시

□ 수행방법 :

게시한 학습내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 E-Mail로 제출하기     바랍니다.

과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 3월 31일~ 4월 2일

□ 제출 E-Mail : kng8686@hanmail.net

♤ 중간시험 실시 안내 : On-line 수업이 끝나고 학교 등교 강의실 수업강         의 시 학습과제의 제출 과제 문제를 중심으로 시험을 실시합니          다.

학습2	인덕턴스에 대해 알아보기

학습목표	1. 자체 유도 및 상호 유도에 대해 알아본다. 2. 인덕턴스의 접속에 대해 알아본다.

1. 자체 유도와 상호 유도

코일에 전류가 흘러 자속이 변하면 전자 유도에 의해 자속을 방해하려는 방향으로 유도 기전력이 발생하는데, 이를 자체 유도(self induction)이라 한다.

그림2-4 자체 유도

그림2-4에서 전류의 변화가 크면 자속의 변화도 크게 되므로 코일에 발생되는 유도 기전력은 전류의 변화율에 비례한다. 비례 상수를 [eqn: L]이라고 하면 유도 기전력 [eqn: e]는

[eqn: e=-L {DELTA I} over {DELTA `t}] [V]

가 된다. 위 식에서 전류의 변화율 [eqn: DELTA I``/ DELTA t] 가 동일한 경우에도 [eqn: L]이 크면 유도 기전력도 크게 되므로 [eqn: L]값이라는 것은  코일의 자체 유도 능력 정도를 나타내는 양이다. 이 [eqn: L]을 자체 인덕턴스(self inductance)라고 한다. 자체 인덕턴스 [eqn: L]의 단위는 헨리(henry, [H])를 사용한다. 자체 인덕턴스 [eqn: L]은 코일의 권수와 형태 및 철심의 존재 여부 등에 의해 정해지는 상수이다. 1초간에 1[A]의 전류가 변화하여 1[V]의 기전력이 유도될 때 그 코일의 자체 인덕턴스는 1[H]이다.

그림2-5 인덕턴스 기호

○ 상호 유도 :  두 개의 코일을 가까이 놓고 한쪽 코일(1차 코일)에 전류에 의한 자속이 다른 쪽의 코일(2차 코일)과도 쇄교한다. 즉, 한쪽 코일의 전류가 변화할 때, 다른 쪽에서 유도 기전력이 발생하는 현상을 상호 유도(mutual inductance)라 한다. 이 때 인덕턴스를 상호 인덕턴스 [eqn: M]이라고 한다.

그림2-6 상호 유도

[eqn: M=k sqrt {L _{1} L _{2}}] [H]

여기서 [eqn: k]는 1보다 작은 값을 가지는데 이를 코일 간의 결합 계수라고 한다.

2. 인덕턴스의 접속

각각의 자체 인덕턴스 [eqn: L _{1}], [eqn: L _{2}]인 2개의 코일이 직렬로 접속되어 있을 때 서로 자속의 영향을 받지 않으면 합성 인덕턴스 [eqn: L]은

[eqn: L=L _{1} +L _{2}]

이지만, 전자 결합이 있는 경우는 상호 인덕턴스 [eqn: M]을 고려해야 한다. 전자 결합이 있는 경우 1차,  2차 코일이 만드는 자속의 방향이 정방향이 되는 접속이면합성 인덕턴스 [eqn: L][H]는

[eqn: L=L _{1} +L _{2} +2M]  [H]

이고,  1차, 2차 코일의 자속 방향이 역방향이 되도록 접속되어 있으면 합성 인덕턴스 [eqn: L]은

[eqn: L=L _{1} +L _{2} -2M]  [H]

가 된다.

과제 10

1. 다음 내용을 쓰시오.

가. 상호유도

나. 인덕턴스의 단위는 무엇인가?

3. 코일의 상호 인덕턴스 [eqn: M]을 고려하여 전자 결합이 있는 경우 1차,  2차 코일이 만드는 자속의 방향이 정방향이 되는 접속이면 합성 인덕턴스 [eqn: L][H]은 어떻게 되는가?

4. 코일의 상호 인덕턴스 [eqn: M]을 고려하여 1차, 2차 코일의 자속 방향이 역방향이 되도록 접속되어 있으면 합성 인덕턴스 [eqn: L][H]은 어떻게 되는가?