●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : ICT기초실습

□ 담당교수 : 고 남규

□ 수행해당 일교시(시간) : 2020년 4월 6일 5,6,7,8,9,10교시

□ 수행방법 :

게시한 학습내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 E-Mail로 제출하기     바랍니다.

과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 4월 6일~ 4월 8일

□ 제출 E-Mail : kng8686@hanmail.net

♤ 중간고사 실시 안내 : On-line 수업이 끝나고 학교 등교 강의실 수업강   의 시 학습과제의 제출 과제 문제를 중심으로 시험을 실시합니            다.

♤ 중간고사 시험범위는 학습과제1~12까지의 과제물로서 학습과제 내용을    출력(인쇄)하여 지참, 참고로 실시합니다.

학습1	사인파 교류에 대해 알아보기

학습목표	1. 주기와 주파수에 대해 알아본다. 2. 주파수와 각속도에 대해 알아본다.

사인파 교류(sine wave, AC)란 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 바뀌는 전압 또는 전류를 말한다. 그림3-1은 사인파 교류의 파형(wave form)이다.

그림3-1 사인파(정현파) 교류

[eqn: v=V _{m} `sin` theta =V _{m} `sin` omega t=V _{m} `sin`2 pi ft]   [V]

여기서 [eqn: v]는 [eqn: ` omega t]의 증가에 따라 그 크기와 방향이 사인파 곡선으로 변화하기 때문에 이와 같은 기전력을 사인파 교류 기전력이라고 한다.

1. 주기와 주파수

그림3-1은 사인파 교류의 1회의 변화를 나타낸 것으로서 이와 같은 교류의 1회의 변화를 1사이클(cycle)이라 한다. 또, 1사이클의 변화에 소요되는 시간을 주기(period) T[s]라 한다. 그림3-1의 사인 파형에서 수평축을 시간 t[s] 대신에 각도 [eqn: theta]로 나타내면 1사이클에 요하는 각도는 2π[rad](각도로는 360[eqn: DEG]이다.)이므로 주기 T[s]와 각속도 [eqn: omega][rad/s] 사이의 관계는

[eqn: T= {2 pi } over {omega }] [s]

가 된다. 주파수(frequency)는 1ch 동안에 반복되는 사이클의 수를 나타내므로 주기와 주파수는 다음 관계가 성립한다. 즉, 주기와 주파수는 역수 관계이다.

[eqn: T= {1} over {f}] [s] 또는 [eqn: f= {1} over {T}] [Hz]

예제1 주기가 0.01[s]이면 주파수는?

[풀이]

[eqn: f= {1} over {T} = {1} over {0.01} =100]  [Hz]

2. 주파수와 각속도

주파수 [eqn: f][Hz]와 각속도 [eqn: omega][rad/s]와의 사이에는

[eqn: f= {1} over {T} = {1} over {{2 pi } over {omega }} = {omega } over {2 pi }]

[eqn: THEREFORE ``` omega =2 pi f]  [rad/s]

가 된다. 이와 같이 [eqn: omega]는 주파수 [eqn: f]와 관계가 있으므로 [eqn: omega]를 각주파수(angular frequency) 라고도 한다.

○ 도수법과 호도법 : 일반적으로 각도의 크기를 나타내는 방법에는 도수법과 호도법이 있다. 도수법은 각도를 1도, 2도와 같이 표시하는 단위법이고, 호도법은 각도를 라디안[rad]으로 나타낸 것이다.

[eqn: theta = {l} over {r}][rad]

그림3-2 라디안 각과 각속도

도수법과 호도법의 상호 변환은 180°=π[rad] 관계식을 이용한다.

예제2 30[eqn: DEG]를 [rad]으로 바꾸면?

[풀이] 180[eqn: DEG] : 30[eqn: DEG]= [eqn: pi] : [eqn: x]으로부터 [eqn: x]를 구한다.

[eqn: x= pi TIMES {30 DEG } over {180 DEG }][rad]=[eqn: {pi } over {6}][rad]

과제 11

1. 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 바뀌는 전압 또는 전류를 우리는 (         )라 말    한다.

2. 교류의 1회의 변화를 1(      ), 혹은 1헬츠(Hz)이라 한다. 또, 1사이클의 변화에 소요되는     시간을 주기(period) T[s]라 한다.

3. 주기가 0.002[s]이면 주파수를 구하면?

4. 각도가 60[eqn: DEG]를 [rad]으로 바꾸면?