●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : 통신이론

□ 담당교수 : 임황빈

□ 수행해당 일 교시(시간) : 20년 4월 7일 1,2,3교시

□ 수행방법 : 게시한 학습내용에 대한 내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 e-mail로 제출하기 바랍니다. 과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 4월 10일~ 4월 13일

□ 제출 E-Mail : yim@naver.com

과제3. 통신이론 _ 복습

학습목표 : 과제3의 추가 부분을 이해하고 과제1-2에 대한 복습을 수행함

POINT	07	수정 진동자의 특성

(a) 기호	(b) 등가회로	(c) 리액턴스 특성

수정진동자의 특성

수정 진동자의 특성은 다음과 같다.

① 발진 조건을 만족하는 유도성 폭이 매우 좁다. ([eqn: f _{s} <f _{o} <f _{p}])

② 수정 진동자의 Q가 크다. ([eqn: 10 ^{4} SIM 10 ^{6}])

③ 주파수 안정도가 좋다.

④ 수정의 기본 주파수는 수정편의 두께에 역 비례한다. 즉 수정 진동자는 두께가 얇을수록 고유 주파수가 높다. 대략 10[MHz]까지 공정이 가능하다.

POINT	08	피어스 BC형 수정 발진기

콜피츠 수정 발진기

발진 주파수 변동 원인과 대책

원 인	대 책
주위 온도의 변동	① 항온조를 사용한다.
	② 온도계수가 작은 공진자를 사용한다.
부하의 변동	① 완충 증폭기(buffer amp) 사용한다.
	② 소 결합을 한다.
동조점의 불안정	발진 강도가 최강인 점보다 약간 벗어난 점으로 한다.
전원 전압의 변동	① 정전압 회로를 채용한다.
	② 전원을 독립적으로 사용한다.
부품의 불량	① Q가 높은 수정 공진자를 사용한다.
	② 양질의 부품 사용한다.
	③ 방진 및 방습 장치를 사용한다.

과제 3 : 다음 각 과제를 수행 후 제출 요망

1. 수정 발진기가 주파수 안정한 이유는 무엇인가?

2. 수정발진기에서 발진 조건을 만족하는 유도성 범위는?

3. 피어스 발진기를 설명하라?

4. 수정발진기의 발진주파수 변동 원인과 대책을 설명하라

5. 과제1과 2에 대한 복습을 한 후 질문 사항 정리하여 제출