우측 상부 패널 작동 switch 확인 사항

1) Antenna 주변 확인

2) 전원 연결과 화면 상태 확인 사항

① Antenna switch on/off 여부 확인

② TUNE switch 자동/수동 동조 작동 여부 확인 - 자동의 경우 80%

③ GYRO 방위 일치 여부 확인

④ Degauss switch 작동 설명

⑤ 5초 이내 재부팅 단축 switch 사용 방법 설명

초급 (기본 작동 단계)

1. Antenna switch on/off 여부 확인

2. 동조 조정 방법

① 자동의 경우 80% 확인

② 수동의 경우,

1> AUTO/MAN switch 전환

2> TUNE lever switch 눌러 빼내기

3> 48마일 range로 변경

4> GAIN switch로 화면 밝게

5> STC, FTC switch 왼쪽으로 돌림

6> TUNE switch를 오른쪽으로 최대한 돌린 후 천천히 반대 방향으로

원위치하면서 동조 상태 80% 확인

3. 선수방위 조정법

4. 화면 잔류자기 소거 방법

5. 긴급 재부팅 방법