[ 기계제도 및 CAD ]

교재 91~92p

01. 도면크기 설정 (Limits)

Limits 명령으로 도면의 크기를 변경하고 Zoom 명령을 이용하여 도면크기로 화면

을 다시 설정해준다. [빨간색 글자는 키보드로 직접 입력↵(Enter)]

① 명령 : limits↵

왼쪽 아래 구석 지정 또는 [켜기(ON)/끄기(OFF)] <0.0000,0.0000>:↵

오른쪽 위 구석 지정 <420.0000,297.0000>:297,210↵

② 명령 : Zoom↵

[전체(A) 중심(C) 동적(D) 범위(E) 이전(P) 축척(S) 윈도우(W) 객체(O) <실시간>:a↵

02. 원 그리기 (Circle : 단축키 C)

[ 중심점, 반지름을 이용한 원 그리기 ]

① 명령 : C↵

[명령행 결과]

② 마우스를 이용하여 화면상의 한 점(원에 대한 중심점)을 클릭하면 아래 그림과 같이 중심점에 연결된 점선이 나타난다.

[도면영역 및 명령행 결과]

③ 명령행에 원의 반지름 값 ‘50’을 입력한 후 Enter한다.

[ 중심점, 지름을 이용한 원 그리기 ]

① 명령 : C↵

[명령행 결과]

② 마우스를 이용하여 화면상의 한 점(원에 대한 중심점)을 클릭하면 아래 그림과 같이 중심점에 연결된 점선이 나타난다.

[도면영역 및 명령행 결과]

③ 명령행에 지름(D)를 입력하고 Enter한 후 지름 값 ‘60’을 입력하고 Enter한다.

※ 도면에 반지름이 아닌 지름 값이 주어진 원의 경우 [지름(D)] 옵션을 선택하여 지름 값을 입력할 수 있다.

[ 두 개의 지점을 지름으로 하는 원 그리기 ]

① 명령 : C↵

[명령행 결과]

② 명령행에서 2점(2P)를 입력하고 Enter한 후 지름의 첫 번째 끝점을 지정하기 위해 도면 영역에서 한 점을 클릭한다.

③ ‘0’도 방향으로 ‘60’만큼 떨어진 거리에 지름의 두 번째 끝점을 지정하기 위해 @60<0을 입력한 후 Enter한다.

[결과] - 두 점 사이 거리 60, 즉 지름이 60인 원을 그린다.

[ 세 개의 지점을 통과하는 원 그리기 ] - 삼각형에 외접하는 원을 그릴 때 사용한다.

① 먼저 아래 그림과 같이 상대 극좌표를 이용하여 삼각형을 그린다.

② 명령 : C↵

[명령행 결과]

③ 명령행에서 3점(3P)를 입력하고 Enter한 후 도면 영역에서 삼각형의 세 꼭지점을 차례대로 클릭한다.

[ 2개의 접점과 반지름을 이용한 원 그리기 ]

① 먼저 아래 그림과 같이 F8(직교) 키를 켜고 가로, 세로 40인 사각형을 그린다.

② 명령 : C↵

[명령행 결과]

③ 명령행에서 Ttr을 입력하고 Enter한 후 아래 그림과 같이 첫 번째 접점을 선택한다.

④ 다시 아래 그림과 같이 두 번째 접점을 선택한다.

⑤ 원의 반지름 지정 : ‘5’를 입력하면 아래와 같이 두 개의 선분에 접하는 반지름 ‘5’인 원이 생성된다.

⑥ 위의 ②~⑤를 반복하여 아래 그림과 같이 완성한다.

※ 교재 100~106p 의 도면 작성 연습 문제를 실습해 보세요.