●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : ICT기초실습

□ 담당교수 : 고 남규

□ 수행해당 일교시(시간) : 2020년 5월 18일 5,6,7,8,9,10교시

2020년 4월 19일 1,2,3,5,6,7교시

□ 수행방법 :

게시한 학습내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 E-Mail로 제출하기 바랍니다.

과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 5월 18일~ 5월 20일

□ 제출 E-Mail : kng8686@hanmail.net

♤ 중간고사 실시 안내 : On-line 수업이 끝나고 학교 등교 강의실 수업강   의 시 학습과제의 제출 과제 문제를 중심으로 시험을 실시합니            다.

♤♤ 중간고사 시험범위는 학습과제1~12까지의 과제물로서 학습과제 내용    을 출력(인쇄)하여 지참, 참고로 실시합니다.

♤ “ICT기초실습” 교재를 구입하거나 선배님에게서 받으신 분(학생)은 출력   인쇄를 안 하여도 됩니다. 교재 “ICT기초실습” 임황빈 저, 동우출판사

NOTE :

이번 학습과제는 없습니다.

학습 과제 대신 중간시험 문제가 출제되었습니다.

기 공부하신 학습과제를 충분히 읽어서 문제를 풀기 바랍니다.

반듯이 제출기한 내 제출하셔야 합니다.

제출기한을 어기면 출석과 학점 점수가 주어주지 않습니다.

강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [1]차		활용	미활용	기초		2020학년도	1학기
			●
담당교수	고 남 규	교과목명			ICT기초실습
학 번		능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역
이 름
평가일자	2020. 4
능력단위요소/작업(Task)/하위능력	평가내용(수행준거별 문제)
문제1. 다음의 설명은 무엇을 설명하는 것인가? “이것의 크기는 어떤 도체의 단면을 1초간에 통과하는 전하량으로 나타낸다. 만일 [eqn: t]초 동안 Q[C]의 전하가 이동했다면 이때의 크기 [eqn: I][A]를 식으로 나타내어라.” 문제2. 다음 회로를 참조하여 물음에 답하여라. 가. 회로에서 저항이 10[[eqn: OMEGA]]인 도체에 100[V]의 전압을 가할 때, 그 도체에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? 나. 저항만의 회로에서 12[V]의 전압을 가했더니 0.02[A]의 전류가 흘렀다. 이 회로의 저항은 몇 [[eqn: OMEGA]]인가? 문제3. 다음 회로를 참조하여 물음에 답하여라. (A) (B) 가. 회로(A)에서 [eqn: R _{1} =R _{2} =R _{3} =30][[eqn: OMEGA]]일 때 합성 저항 값은? 나. 회로(B)에서 2개의 병렬 접속된 회로를 직렬 접속한 회로이다. [eqn: R _{1} =R _{2} =10][[eqn: OMEGA]]이고, [eqn: R _{3} =4][[eqn: OMEGA]], [eqn: R _{4} =12][[eqn: OMEGA]]일 때 합성 저항 값 R을 구하면? 문제4. 키르히호프법칙을 이용하여 전류 [eqn: I _{1} =6 rm [A]], [eqn: I _{2} =5 rm [A]], [eqn: I _{3} =3 rm [A]], [eqn: I _{4} =4 rm [A]] 일 때 [eqn: I _{5}]의 값을 구하라. 문제5. 테브난 정리를 이용하여 부하 저항 [eqn: R _{L} =5[ OMEGA ]]에 흐르는 전류 [eqn: I]를 구하라. 문제6. 다음 물질의 저항의 범위를 쓰시오. 가. 도체 : 나. 반도체 : 다. 절연체(부도체) : 문제7. 1000[W]의 전력으로 24시간 동안 사용하였을 때의 전력량 [Kwh]는? 문제8. 다음의 내용을 쓰거나, 계산하시오. 가, 콘덴서의 기능 : 나. 콘덴서의 단위: 다. 콘덴서의 구조: 라. 콘덴서 2개의 용량이 각각 2000[㎌]와 1000[㎌]를 병렬 연결하였을 때 합성용량은 얼마인가? 문제9. 코일이 1차, 2차 코일의 자속 방향이 역방향이 되도록 접속되어 있으면 합성 인덕턴스 [eqn: L]은? 가. [eqn: L=L _{1} +L _{2} -2M] 나. [eqn: L=L _{1} +L _{2} +2M] 다. [eqn: L=L _{1} +L _{2}] 라. [eqn: L=L _{1} -L _{2}] 문제10. 주기가 0.002[s]이면 주파수를 구하면? 문제11. 각도가 60[eqn: DEG]를 [rad]으로 바꾸면? 문제12. 교류전압의 최대값이 311[V]인 사인파 전압의 실효값과 평균값은?