강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [1]차

활용

미활용

기초

2020학년도

1학기

●

담당교수

고 남 규

교과목명

디지털회로 설계

학    번

능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역

이    름

평가일자

2020. 6. 29

능력단위요소/작업(Task)/하위능력

평가내용(수행준거별 문제)

문제1. 직류전원회로의 기본 구성을 다음 빈칸에 써 넣으시오.

교류입력→ (          )→ 정류기 →(           )→정전압회로→ 부하

문제2. 어떤 정류기의 부하 양단 평균 전압이 12[[V]이고 교류 성분이 1.2[mV]이었다. 리플율을 구하라.

문제3. 정전압 전원 장치에서 직류 출력 전압이 무부하일 때 25[[V], 전부하일 때 2.5[V]이면 이 정류기의 부하 전압 변동율은 몇 [%]인가?

문제4. [eqn: 60][Hz]의 정현파가 전파 정류기에 공급될 때 맥동 주파수는 얼마인가?

문제5. 변압기 결합 반파 정류기에서 [eqn: N _{1} /N _{2} =4`]이고 1차 전압의 실효값 [eqn: V _{1} =160][V]일 때 2차 전압의 실효값 [eqn: V _{2}]를 구하라.

문제6. 전파 정류 회로의 맥동율과 최대 정류 효율은? 또 부하에서 최대 직류 전력을 얻을 때의 정류 효율을 구하라.

문제7. 브리지 정류기는 반파 정류기인가 전파 정류기인가?

문제8. 브리지 정류기는 동일 특성을 갖는 다이오드가 몇 개로 구성되는가?

가. 1개           나. 2개          다. 3개             라. 4개

문제9. 브리지 정류기에서 40[V]의 첨두부하 전압을 얻으려면 2차 전압의 실효값은?

문제10. 부하 전압 변동율은 큰 것이 좋은가 작은 것이 좋은가?

문제11. 다음 중 직류전원회로에서 평활회로를 설명과 사용하는 이유가 아닌 것은?

가. 직류중에 포함된 고주파 성분 제거         나. 주로 저역통과필터(LPF)를 사용한다

다. 직류의 전압변동율을 작게하기 위하여      라. 맥동주파수를 크게 하기 위하여

문제12. BJT는 무엇의 약자인가, 또 bipolar의 의미는 무엇인가?

문제13. NPN트랜지스터에서 컬렉터 전류 [eqn: I _{C}]가 2[mA]이고 베이스 전류 [eqn: I_{B}]가 20[[eqn: mu]A]일 때 이미터 전류 [eqn: I_{ E}]는 얼       마인가?

문제14. 직류 베타 [eqn: beta _{DC} `]와 직류 알파 [eqn: alpha _{DC} `]의 관계식을 쓰시오.

문제15. 다음 회로에서 [eqn: r _{e} prime =10[ OMEGA ]]이고 [eqn: R _{C} =1.2[k OMEGA ]] 일 때 전압 이득을 구하라.

문제16. 전압 분배 바이어스 회로의 장점을 써라.

문제17. 다음회로에서 저항 [eqn: R _{B} =50[k OMEGA ]], [eqn: R _{C} =1[k OMEGA ]]이고 [eqn: V _{CC} =12[V]]이다. [eqn: I _{C} =5[mA]] 일 때 베이스 전류 [eqn: I_{ B}]를         구하라.

문제18. 다음 빈칸에 알맞은 내용을 써 넣으시오.

비교항목	공통 이미터(CE)	공통 컬렉터(CC)	공통 베이스(CB)
전압 이득 [eqn: A _{v}]		1(낮다)	[eqn: R_{ c}/r _{ e}'] (높다)
최대 전류 이득 [eqn: A _{i (max)]	[eqn: beta _{ ac}] (높다)		1(낮다)
전압 이득 [eqn: A _{v}]		[eqn: A_{ i}] (높다)
최대 전류 이득 [eqn: A _{i (max)]	[eqn: betar _{ e}'](낮다)		[eqn: r_{ e}'](매우 낮다)
출력 임피던스 [eqn: R_{ out}]	[eqn: R_{ C}] (높다)		[eqn: R _{C}] (높다)

문제19. 전압 증폭도가 100[배]가 되면 dB은? 또 1000[배]가 되면 dB로는 얼마인가?

문제20. 200[mW]는 몇 dBm는 얼마인가?      G=10㏒[eqn: {} _{10}][eqn: {200mw} over {x}][㏈m]로 계산하면?