강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [2]차

활용

미활용

기초

2020학년도

1학기

●

담당교수

고 남 규

교과목명

디지털회로 설계

학    번

능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역

이    름

평가일자

2020. 7. 21

능력단위요소/작업(Task)/하위능력

평가내용(수행준거별 문제)

문제1. 2진수 10101111010111를 10진수로 변환하라.

문제2. 10진수 375를 BCD 코드로 변환하라.

문제3. AND 게이트의 기호(심볼)와 논리식, 진리표를 작성하시오.

문제4. 다음은 NAND 게이트의 기호와 논리식이다. 진리표의 출력X를 적어 넣으시오.

입력		출력
A	B	x
0	0
0	1
1	0
1	1

(a) 기호와 논리식

(b) 진리표

문제5. 배타적 OR게이트의 논리식과 기호를 적으시오.

문제6. [eqn: a+bc=(a+b)(a+c)]과 관련된 부울 대수 법칙은?

문제7. 드 모르간의 정리(de-Morgan’s theorem)에서 [eqn: bar{x+y} `]를 합의 정리로 하면? (      )

가. [eqn: bar{x+y} `]       나. [eqn: bar{x}+ bar { y}]       다. [eqn: bar{x}. bar { y}]        라. [eqn: bar{x.y}]

문제8. 다음 그림(a), (b)의 카르노 맵을 이용하여 간소화하라.

(a)                                             (b)

문제9. 다음은 다이오드를 이용한 논리게이트이다. 어떤 논리회로(게이트)인가? (       )

가. OR         나. AND         다. NAND         라. NOT

문제10. 다음의 회로는 어떤 플립플롭인가?

	가. SR플립플롭 나. D 플립플롭 다. T 플립플롭 라. JK플립플롭

문제11. BCD 코드를 원래의 10진수로 복귀시키거나 2진수를 8진수나 16진수로 복귀시키는 회로는? 또 역으로        10진수를 BCD나 2진 코드로 변환하는 회로는?

문제12. MODEM과 CODEC의 뜻을 영문과 우리말을 쓰시오.

문제13. 4[eqn: TIMES]1 멀티플렉서를 구성하기 위하여 필요한 최소 gate 수는?

문제14. 다음은 크기 비교기(magnitude comparator)의 회로이다. 출력 [eqn: Y_{1 }], [eqn: Y_{2 }], [eqn: Y_{3 }]을 적으시오.

문제15. 다음 회로는 무엇을 나타내는 회로인가?

가. 반가산기 나. 전가산기 다. 반감산기 라. 전감산기

문제16. 반감산기에서 차를 얻기 위하여 사용되는 게이트는?

문제17. 모든 플립플롭의 클록 신호가 병렬로 연결되어 있어 트리거 입력이 모든 플립플롭의 출력이 동시에 변하        도록 설계된 카운터 방식은?

문제18. 레지스터의 데이터 처리 과정에서 입 출력 처리가 가장 빠른 방법은 무엇인가?

문제19. 최초 생산시 메로리가 비어있고, 사용자가 단 한번의 기록으로 사용하는 메모리 장치는 무엇인가?

문제20. 집적도가 낮고 구조가 복잡해서 용량은 작으나 속도가 매우 빨라 CPU의 캐쉬 메모리로 주로 사용하는 메모리 장치           는 무엇인가?