학습과제 1(10월6일)

다음 주어진 과제를 충분히 읽고 습득하시기 바랍니다.

학습과제 마지막 부분의 과제물을 풀이하여 담당교수 E-mail로 전송합니다.

과제물 전송에 의하여 출석인정하며, 과제물 풀이 결과를 채점하여 직무수행능력평가2(기말시험)에 반영합니다.

학습과제물 전송 E-mail: kng8686@hanmail.net

학습과제 수행 중 궁금한 사항은 E-mail, 전화 010*5374*6197로 문의바랍니다

제출기한 :　10월 8일까지

01	테스터 사용하기

학습1	테스터 구조에 대하여

학습목표	1. 테스터(회로 시험기) 종류를 알아본다. 2. 회로 시험기 기능을 학습한다.

회로 시험기는 멀티미터((Multimeter), 볼트/옴 미터 혹은 VOM이라고도 하며 일반적으로 멀티 테스터, 줄여서 테스터라고 부른다. 이 테스터는 여러 가지의 측정 기능을 결합한 전자 계측기로 전압, 전류, 전기저항을 측정하는 능력은 기본적으로 가지는 기능이며, 장치에 따라 기타 측정 기능이 추가되기도 한다. 테스터는 보통 아날로그 멀티미터와 디지털 멀티미터(DMM 혹은 DVOM)의 두 분류가 있다.

(a) 아날로그 테스터	(b) 디지털 테스터(핸드용)	(c) 디지털 테스터

그림1-1

테스터는 직류전압, 교류전압, 직류전류, 저항 등의 기본적인 측정기능 이외에 다이오드 테스트, 도통(導通) 테스트, 정전용량, 주파수, 온도 등을 측정할 수 있는 기종도 등장하고 있다. 테스터는 측정 전압이 높을수록 좋으나 가격이 저렴한 500V이하로도 전자회로 실험에서는 충분하다. 테스터는 사용시 기계적 진동이나 충격을 주어서는 안되며 강력한 자계가 있는 곳에서는 측정시 오차가 발생하므로 주의를 요한다. 또 측정 전에는 반드시 측정 선택 스위치가 적절히 선택되었는지를 확인하여야한다. 그림1-2의 아날로그 테스터의 각 명칭과 기능을 설명하면 다음과 같다.

그림1-2 테스터 명칭

트랜지스터 검사 소켓   소켓에 표시된 각 극성 간의 정확한 위치를 시험할 때 사용한다.

트랜지스터 판정 지시 장치   적색 및 녹색 램프로 되어 있다. 적색이 켜지면 PNP 트랜지스터이고 녹색이 켜지면 NPN 트랜지스터이다.

0점 조정기   사용 전 지침이 "0"이 아닌 곳에 있을 때는 정확히 "0"으로 맞춘 후 사용해야 한다.

0옴([eqn: OMEGA]) 조정기   옴 메터를 사용할 때 지침의 눈금이 0점에 오도록 조정하는 것이다. 즉 정밀 저항 값을 측정하기 위해서 두 리드 선을 맞대고 바늘이 0Ω의 눈금에 일치하도록 조정한 후 저항을 측정한다. 만약 0[eqn: OMEGA]으로 조절이 되지 않을 때는 건전지를 교체해야 한다.

선택 스위치   DC V, DC A, AC V, Ω 등 측정하고자 하는 범위에 놓고 측정한다.

COM   공통 단자이다. 흑색 단자를 연결해야 한다. 흑색은 (-), 적색은 (+)에 연결한다. 디지털테스터일 경우는 흑색과 적색을 바꾸어서 직류 전압을 측정했을 때는 (-)값이 나오지만, 아날로그의 경우는 지침이 0이하로 내려간다. 이 점을 유의해야 한다. 교류 전압은 흑색, 적색 구분 없이 사용해도 무방하나 될 수 있으면 리드 선은 색에 맞게 꼽아서 사용하도록 하자.

리드선   흑색(-)과 적색(+) 으로 구성되어 있고 측정하고자 하는 곳에 접촉하는 역할을 한다.

그림1-2는 회로 시험기의 외관을 보인 것이고, 그림1-3은 회로 시험기 눈금을 보인 것이다. 제일 위쪽 눈금이 저항 눈금이다. 그 아래는 교류 전압, 전류 그리고 직류 전압, 전류 값을 지시하는 것이다.

그림1-3 회로 시험기 눈금

19장. 회로 시험기

○ 회로 시험기는 저항, 직류 전압, 교류 전압 및 직류 전류를 측정할 수 있다.

○ 회로 시험기에는 적색 리드선과 흑색 리드선이 있으며, 이 중 적색 리드선은 회로 시험기의 측정 단자 중 (+)단자에 연결하고, 흑색 리드선은 (-)단자에 연결하여 사용한다.

학습2	테스터로 저항 측정하기

학습목표	1. 저항 측정 순서를 알아본다. 2. 멀티미터 계측기 기능을 학습한다.

아날로그 테스터의 측정은 1. 저항 측정, 2. 교류전압 측정, 3. 직류전압 측정, 4. 직류전류 측정, 5. 도통시험, 6. TR 측정 등 6가지로 나누어진다. 먼저 저항 측정을 학습한다.

측정 레인지(배수) : [eqn: TIMES]1, [eqn: TIMES]10, [eqn: TIMES]1K, [eqn: TIMES]10K

레인지를 [eqn: TIMES]1, [eqn: TIMES]10, [eqn: TIMES]1K, [eqn: TIMES]10K의 위치 중 적당한 곳으로 돌려야 하는데 측정하고자하는 저항이 수 10Ω이하의 것은 [eqn: TIMES]1의 위치에 놓고, 수 100Ω 정도의 것은 [eqn: TIMES]10에, 수 10kΩ 정도의 것은 [eqn: TIMES]1K에, 수 100kΩ 정도의 것은 [eqn: TIMES]10K에 놓고 측정한다.

표2-1 저항 측정 레인지 및 눈금판

측정 레인지	눈금판(스케일)	배 수
1R([eqn: TIMES]1)	0눈금(맨위)	1배
10R([eqn: TIMES]10)	0눈금(맨위)	10배
100R([eqn: TIMES]100)	0눈금(맨위)	100배
1,000R([eqn: TIMES]1000)	0눈금(맨위)	1,000배
10,000R([eqn: TIMES]10K)	0눈금(맨위)	10,000배

측정값 [eqn: =] (지침의 위치)[eqn: TIMES](레인지 선택 스위치 값)

저항 측정 순서

① 레인지 선택 스위치를 저항 측정 레인지에 둔다.

② 흑색 리드선은 COM 소켓에 적색 리드선은 V·Ω·A 소켓에 연결 후 측정한다.

③ 리드선의 탐침을 상호 접촉시켜 지침이 저항 눈금선의 0에 정확히 오도록 “0”옴([eqn: OMEGA]) 조정기를 조정한다. 조정기를 시계 방향으로 돌려도 “0” 눈금에 오지 않으면 옴 메터용 전지 수명이 다 된 것으로 [eqn: TIMES]1, [eqn: TIMES]10, [eqn: TIMES]1K에서는 1.5[V], [eqn: TIMES]10K에서는 9[V] 건전지를 교체하여야 한다.

④ 측정하고자 하는 저항을 리드 봉에 접촉시켜 저항 값을 읽는다. 이 때 선택된 저항 레인지에 표기된 수치만큼 지시 값에 곱한다.

측정값 [eqn: =] (지침의 위치)[eqn: TIMES](레인지 선택 스위치 값)

예제1  지침이 OHMS  “20”에 위치하는 경우 실제 저항 값은 레인지 선택 스위치 위치에 따라 설명하라?

(해설)

○ 레인지가 [eqn: TIMES]1에 위치한 경우 : 저항 값은 20[eqn: TIMES]1[eqn: =]20[Ω]이다.

○ 레인지가 [eqn: TIMES]10에 위치한 경우 : 저항 값은 20[eqn: TIMES]10[eqn: =]200[Ω]이다.

○ 레인지가 [eqn: TIMES]1000에 위치한 경우 : 저항 값은 20[eqn: TIMES]1K[eqn: =]20[kΩ]이다.

○ 레인지가 [eqn: TIMES]10K에 위치한 경우 : 저항 값은 20[eqn: TIMES]10K[eqn: =]200[kΩ]이다.

예제2  어떤 저항을 1,000R의 측정 레인지에서 측정하였더니 지침이 OHMS 10을 지시하였다. 저항 값은 얼마인가?

(해설)

○ 레인지가 [eqn: TIMES]1,000에 위치한 경우 : 저항 값은 10[eqn: TIMES]1,000[eqn: =]10[kΩ]이다.

학 습 과 제 1

예제1  지침이 OHMS  “50”에 위치하는 경우 실제 저항 값은 레인지 선택 스위치 위치에 따라 설명하라?

○ 레인지가 [eqn: TIMES]1에 위치한 경우 :

○ 레인지가 [eqn: TIMES]10에 위치한 경우 :

○ 레인지가 [eqn: TIMES]1000에 위치한 경우 :

○ 레인지가 [eqn: TIMES]10K에 위치한 경우 :

예제2 다음표의 빈칸에 알맞게 채워 넣으시오.

측정 레인지	눈금판(스케일)	배 수
1R([eqn: TIMES]1)	0눈금(맨위)
	0눈금(맨위)	10배
100R([eqn: TIMES]100)	0눈금(맨위)
	0눈금(맨위)	1000배
10,000R([eqn: TIMES]10K)	0눈금(맨위)

예제3  어떤 저항을 1,00R의 측정 레인지에서 측정하였더니 지침이 OHMS 27을 지시하였다. 저항 값은 얼마인가?

예제4 다음 각 용어의 원뜻을 쓰시오.

➀ VOM

➁ DMM

➂ DVOM

예제5 다음 중 회로 시험기로 측정할 수 없는 것은?

➀ 저항값       ➁ 직류전압       ➂ 교류 전류       ➃ 직류 전류    ➄ 교류 전압