학습과제 2(10월13일)

다음 주어진 과제를 충분히 읽고 습득하시기 바랍니다.

학습과제 마지막 부분의 과제물을 풀이하여 담당교수 E-mail로 전송합니다.

과제물 전송에 의하여 출석인정하며, 과제물 풀이 결과를 채점하여 직무수행능력평가2(기말시험)에 반영합니다.

학습과제물 전송 E-mail: kng8686@hanmail.net

학습과제 수행 중 궁금한 사항은 E-mail, 전화 010*5374*6197로 문의바랍니다.

제출기한:10월15일까지

학습3	테스터로 직류 전압 측정하기

학습목표	1. 아날로그 테스터 사용법을 알아본다. 2. 직류 전압 측정을 학습한다.

직류 전압 측정은 먼저 테스터의 측정 레인지를 DC V의 가장 높은 위치 1,000으로 전환하고 측정하고자하는 곳의 전위 및 전극을 확인한 다음에 (+)측에 적색 리드 봉을 (-)측에 흑색 리드 봉을 연결하여 측정한다. 이 때 지침이 움직이지 않으면 측정 레인지를 500, 250, 50, 10, 5, 2.5 순으로 내려 지침이 중앙을 전 후하여 멈추는 곳을 고정시키고 측정하는 것이 좋다. 아날로그의 경우 (+), (-) 단자를 바꾸어서 측정할 경우 0 이하의 값으로 지침이 더 떨어질 수 있으니 주의해야 한다.

테스터의 측정 범위 :  [eqn: SIM]1000 DC V까지이다.

레인지(측정 배수) : 계측기에 따라 0.5, 2.5, 10, 25, 50, 250, 500, 1000[V]로 다양하다.

표3-1 직류 전압 측정 레인지 및 눈금판

측정 레인지	눈금판(스케일)	배 수
0.5	5	1/10배
2.5	25	1/10배
10	10	1배
25	25	1배
50	5	10배
250	25	10배
250	250	1배
500	5	100배
1,000	10	100배

측정값 [eqn: =] (지침의 위치)[eqn: TIMES](배수)

직류 전압 측정 순서

① 흑색 리드봉을 COM에 적색 리드봉을 V·Ω·A 단자에 연결 한다.

② 레인지 선택 스위치를 DC V 측정 레인지에 위치시킨다.

③ 10, 50, 250 레인지 선택에서는 눈금판의 해당 눈금을 직접 읽고 2.5는 250 눈금     선에서는 100으로 나누고, 1000에서는 10 눈금선에 100을 곱하여 준다.

그림1-4 직류 전압의 측정

예제3   어떤 직류 전압을 측정하였더니 지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전압을 구하라?

(해설)

○ 레벨 선택 스위치가 2.5V에 위치한 경우 : 150/100[eqn: =]1.5V이다.

○ 레벨 선택 스위치가 10V에 위치한 경우 : 6V이다.

○ 레벨 선택 스위치가 50V에 위치한 경우 : 30V이다.

○ 레벨 선택 스위치가 250V에 위치한 경우 : 150V이다.

○ 레벨 선택 스위치가 1000V에 위치한 경우 : 6[eqn: TIMES]100[eqn: =]600V이다.

예제4  직류 전압을 측정하고자 한다. 측정 레인지를 DC 250에 위치시키고 어떤 전압을 측정하였더니 지침이 15(눈금판 스케일 : 25)를 지시하였다. 이 때 직류 전압은 얼마인가?

(해설)

○ 측정값 [eqn: =] (지침의 위치)[eqn: TIMES](배수)이므로 15[eqn: TIMES]10배[eqn: =]150[V]이다.

학습4	테스터로 교류 전압 측정하기

학습목표	1. 아날로그 테스터 사용법을 알아본다. 2. 교류 전압 측정을 학습한다.

교류 전압의 측정은 직류 전압 측정법과 같다. 단지 선택 레벨 스위치를 AC V 측정 레인지에 위치시킨다. 즉 측정 레인지는 AC 전압의 가장 높은 위치 1,000으로 전환하고 리드봉의 극성에 무관하게 병렬로 접속하여 측정하면 된다. 이 때 꼭 기억해야 할 사항은 측정값이 실효값(rms)을 지시한다는 사실이다.

테스터 측정 범위 : [eqn: SIM]1000 AC V까지이다.

레인지(측정 배수) : 10, 50, 250, 1000[V]

지시값 : 실효치로 교정된 지시값

교류 전압 측정 순서

레인지 선택 스위치가 AC 10 위치일 때 만일 지침이 “6”에 위치한다면 [eqn: 0 SIM 10] 스케일로 보면 6이 되고 이 지침의 값을 그대로 읽는다. 즉 [eqn: 6 TIMES 1=6] [V]이다.

(a) 선택스위치 <AC V 1000>	(b) 선택스위치 <AC V 250>

그림1-5

그림1-5(a)에서 아날로그 테스터가 AC V 1000에 맞추어져 있다. 읽을 때는 1, 10, 100, 1000 단위를 본다.(50, 250은 제외) 그림1-5 테스터는 10단위가 있다. 눈금이 최대가 되었을 때 1000V이다. 지침이 2를 가르키므로 200V이다. 그림1-5(b)에서 아날로그 테스터가 AC V 250에 맞추었으므로 250 숫자가 있는 범위를 읽는다. 약 215V이나 문서에 기록 시에는 통상 220V라고 기록을 한다.

① 흑색 리드봉을 COM에 적색 리드봉을 V·Ω·A 단자에 연결 한다.

② 레인지 선택 스위치를 AC V 측정 레인지에 위치시킨다.

③ 눈금판의 적색 교류 전용 눈금선에서 지시값을 읽는다.

그림1-6 교류 전압의 측정

예제5  어떤 전압을 측정하였더니

지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 지침이 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 지침이 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전압을 구하라?

(해설)

○ 레벨 선택 스위치가 10V에 위치한 경우 : 6V(실효값)이다.

○ 레벨 선택 스위치가 50V에 위치한 경우 : 30V(실효값)이다.

○ 레벨 선택 스위치가 250V에 위치한 경우 : 150V(실효값)이다.

○ 레벨 선택 스위치가 1000V에 위치한 경우 : 600V(실효값)이다.

예제6  교류 전압을 측정하고자 한다. 측정 레인지를 AC 10에 위치시키고 어떤 전압을 측정하였더니 지침이 4.5(눈금판 스케일 : 10)를 지시하였다. 이 때 교류 전압은 얼마인가?

(해설)

○ 측정값 [eqn: =] (지침의 위치)[eqn: TIMES](배수)이므로 4.5[eqn: TIMES]1배[eqn: =]4.5[V]이다.

학습5	테스터로 직류 전류 측정하기

학습목표	1. 아날로그 테스터 사용법을 알아본다. 2. 직류 전류 측정을 학습한다.

직류 전류를 측정하고자 할 때는 먼저 테스터의 측정 레인지를 DC mA의 가장 높은 위치 250으로 전환시킨다. 그리고 나서 측정하고자하는 곳의 회로를 확인한 다음 부하와 직렬로 접속하여 측정한다. 이 때 지침이 움직이지 않으면 측정 레인지를  250, 25, 10, ㆍㆍㆍ0 순으로 내려 지침이 눈금 중앙을 전 후하여 멈추는 곳을 고정시키고 측정하는 것이 좋다. 절대로 시험봉은 반드시 직렬로 연결하여 측정한다.

테스터의 측정 범위 :  [eqn: SIM]10DC A 까지 이다.

레인지(측정 배수) : 2.5m, 25m, 250mA, DC 10A

직류 전류 측정 순서

① (작은 전류 측정) 흑색봉을 COM에 적색봉을 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다.

② (큰 전류 측정) 흑색봉을 COM에 적색봉을 10A 단자에 연결 후 측정한다.

③ 레인지 선택 스위치를 DCmA 측정 레인지에 위치시킨다.

그림1-7 직류 전류의 측정

예제7  지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DCmA 2.5, 25, 250에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전류를 구하라?

(해설)

○ 레인지가 DCmA 2.5에 위치한 경우 : 150/100[eqn: =]1.5mA

○ 레인지가 DCmA 25(Range)에 위치한 경우 : 150/10[eqn: =]15mA

○ 레인지가 DCmA 250(Range)에 위치한 경우 : 150mA

위 측정 이외에 기타 테스터를 이용하여 측정하는 방식으로 통전 시험, TR 양, 부 판정 및 극성 측정 방식을 설명하면 다음과 같다.

※  TR 양, 부 판정 및 극성 측정

① 레인지 선택 스위치를 TR에 위치시킨다.

② 시험 할 트랜지스터를 TR 소켓의 이미터(E), 베이스(B), 컬렉터(C)의 극성에 맞추어 삽입한다.

③ LED가 작동되기 시작하면 다음 사항을 보고 판독한다.

□ 적색 LED가 켜지면 양품의 PNP 트랜지스터이다.

□ 녹색 LED가 켜지면 양품의 NPN 트랜지스터이다.

□ 적, 녹색 LED가 점멸되면 측정 TR이 개방된 불량이다.

□ 적, 녹색 LED가 꺼진 상태면 측정 TR이 단락된 불량이다.

※ 테스터로 통전 시험하기

① COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. (그림1-8)

② 정확한 저항 값은 필요하지 않고, 회로의 단선 유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.

(a) 선택스위치 <DC A 10>	(b)

그림1-8

학습 과제 2

예제1   어떤 직류 전압을 측정하였더니 지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전압을 구하라?

예제2  직류 전압을 측정하고자 한다. 측정 레인지를 DC 250에 위치시키고 어떤 전압을 측정하였더니 지침이 15(눈금판 스케일 : 25)를 지시하였다. 이 때 직류 전압은 얼마인가?

예제3  어떤 전압을 측정하였더니 지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 지침이 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 지침이 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DC 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전압을 구하라?

예제4  교류 전압을 측정하고자 한다. 측정 레인지를 AC 10에 위치시키고 어떤 전압을 측정하였더니 지침이 4.5(눈금판 스케일 : 10)를 지시하였다. 이 때 교류 전압은 얼마인가?

예제5  지침이 눈금판 스케일 : 10인 경우 6을, 눈금판 스케일 : 50인 경우 30을, 눈금판 스케일 : 250인 경우 150을 지시하고 있다. 레벨 선택 스위치(측정 레인지)를 각각 DCmA 2.5, 25, 250에 위치시킨다고 가정할 때 직류 전류를 구하라?

예제6  Transistor의 양, 부 판정 및 극성 측정 측정한 결과이다. 다음의 (   )에 알맞게 써넣으시오.

가.  □ 적색 LED가 켜지면 양품의 (       ) 트랜지스터이다.

나.  □ 녹색 LED가 켜지면 양품의 (       ) 트랜지스터이다.

다.  □ 적, 녹색 LED가 점멸되면 측정 TR이 (       )된 불량이다.

라.  □ 적, 녹색 LED가 꺼진 상태면 측정 TR이 (        )된 불량이다.