학습과제 4(10월27일)

다음 주어진 과제를 충분히 읽고 습득하시기 바랍니다.

학습과제 마지막 부분의 과제물을 풀이하여 담당교수 E-mail로 전송합니다.

과제물 전송에 의하여 출석인정하며, 과제물 풀이 결과를 채점하여 직무수행능력평가2(기말시험)에 반영합니다.

학습과제물 전송 E-mail: kng8686@hanmail.net

학습과제 수행 중 궁금한 사항은 E-mail, 전화 010*5374*6197로 문의바랍니다.

02.	DC POWER SUPPLY

학습1	직류 전원 공급기 구조

학습목표	1. 직류 전원 공급기 구조를 알아본다. 2. 직류 전원 공급기 기능을 학습한다.

그림2-1은 DC 전원 공급기(DC POWER SUPPLY)이다. 이 장치는 정전압과 정전류를 연속 가변 할 수 있는 직류 전원 장치이다. 직류 전원 공급기는 보통 출력 전압은 [eqn: 0 SIM 30][V]의 가변 전압과 고정 전압 5[V](2[A])를 가지고 있다. 또 두 개의 출력 단자에 대한 각각의 해당 전압 표시가 있으며 조정자가 있다. 단자에 +5V 직류 전원 공급 단자는 주로 TTL에 전압을 공급하고자할 때 사용한다.

그림2-1 DC POWER SUPPLY 전면(MODEL_3032B)

학습2	직류 전원 공급기 사용하기

학습목표	1. 직류 전원 공급기 사용법을 알아본다. 2. 직류 전원 공급기 기능을 학습한다.

그림2-2의 직류 전원 공급장치(DC POWER SUPPLY)의 사용법을 설명하면 다음과 같다.

1. Voltage 조절기(A-CH 및 B-CH)를 반시계 방향으로 최소로 돌려 놓는다.

2. DVM(Digital Volt-Meter) 스위치를 모두 “INT”로 한다. “INT”는 내부전압측정 스위치이고, “EXT"는 외부전압측정 스위치이다.

3. 전원 스위치를 ON한다.

4. Current VR을 중앙에 놓는다.

5. DIGITAL Volt-Meter를 보면서 필요한 전압을 지시하도록 VOLTAGE를 조정한다.

6. 출력 코드를 필요한 DC 출력 터미널에 연결한다.

그림2-2 ED-330TD 모델_DC POWER SUPPLY (양 전원 연결 방식)

위 그림2-2의 ED-330TD 모델에서 OUTPUT mode는 INDEP. PAR. SER. DUAL 이 있다. 즉 기능 선택 모드는 독립적인 모드(Independent mode), 직렬 모드(Serial mode), 병렬 모드(Parallel mode), 듀얼(Dual mode) 기능 등 4가지로 구분하여 사용할 수 있다.

① INDEP. 모드 : Independent 기능이다. 전자회로 측정 시 이 모드를 가장 많이 사용한다. 이 모드를 선택한 경우 CH1과 CH2는 기능면에서 완전히 독립적으로 사용할 수 있다.

[예] 2채널(GP-4303DU)의 경우 독립적인 기능으로는 0[eqn: SIM]30V, 0[eqn: SIM]3A 연속가변의 독립된 2개의 출력으로 사용할 수 있다.

② PAR. 모드 : Parallel 기능이다. CH1과 CH2를 병렬로 연결하여 출력 전류를 2배 즉 6A의 전류를 사용할 수 있도록 한 기능이다. 즉 0[eqn: SIM]30V, 6A를 사용할 수 있다.

[예] 2채널(GP-4303DU)의 경우 병렬연결 기능으로는 0[eqn: SIM]30V, 0[eqn: SIM]6A 연속가변이 되며 2배의 전류를 사용할 수 있다.

③ SER. 모드 : Serial 기능이다. CH1과 CH2를 직렬 연결하여 전압을 2배 즉 0[eqn: SIM]60V, 3A를 사용할 수 있도록 한 기능이다.

[예] 2채널(GP-4303DU)의 경우 직렬연결 기능으로는 0[eqn: SIM]60V, 0[eqn: SIM]3A 연속가변이 되며 2배의 직류전원으로 사용할 수 있다.

④ Dual 모드 : CH1과 CH2를 동시에 접지하여 +30V(양의 전압)와 [eqn: -]30V(음의 전압)를 사용할 수 있도록 한 기능이다.

[예] 2채널(GP-4303DU)의 경우 듀얼기능은 0[eqn: SIM]+30V, 0[eqn: SIM][eqn: -]30V의 양 전원으로 사용 가능하며 전류는 0[eqn: SIM]3A까지 사용할 수 있다.

예제1  직류 전원 공급기를 이용하여 양 전원 사용법을 설명하라.

(해설)

그림2-3과 같이 A-CH의 (+)단자를 (+)전압 출력으로 B-CH의 ([eqn: -])단자를 ([eqn: -])전압 출력으로 하고 A-CH의 ([eqn: -])단자와 B-CH의 (+)단자를 Common 시켜 접지(Ground)용으로 사용한다.

그림2-3

그림2-4는 HC-2330AD 모델에서 OP Amp 양 전원 연결 방식을 보인 것이다.

그림2-4 OP Amp 양 전원 연결 방식

그림2-5는 HC-2330AD 모델에서 단일 전원과 양 전원 사용법을 보인 것이다.

그림2-4 단일 전원과 양 전원 사용법

학습과제 4

1. 직류 전원 공급기의 기본 구성을 아는 데로 설명하여라.

2. 직류 전원 공급기를 이용하여 양 전원 사용법을 설명하여라.

3. 다음과 같은 회로(부하)에 직류전원 공급기로 15[V]를 연결하였다. 부하회로에 흐르는 전류를 구하시오.

[eqn: R_{1 }=10[OMEGA]] [eqn: R_{2 }=10[OMEGA]] [eqn: R_{3 }=5 [OMEGA]]

4. 전원공급기 사용상 주의 사항 3가지 이상을 쓰시오.