강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [2]차		활용	미활용	기초		2020학년도	2학기
			●
담당교수	고 남 규	교과목명			유무선공학개론
학 번		능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역
이 름
평가일자	2020. 12. 9
능력단위요소/작업(Task)/하위능력	평가내용(수행준거별 문제)
문제1. 실효고 10[m]인 수직 접지공중선에 유기된 전압이 0.09[V]라면 이 지점의 전계강도는? 가. 9[mV] 나. 0.9[mV] 다. 8[mV] 라. 80[uV] 문제2. 다음 안테나 중에서 수평 편파 성분의 전파를 수신하지 못하는 안테나는? 가. 웨이브 안테나 나. 루프 안테나 다. 애드콕 안테나 라. 슬리브 안테나 문제3. 지하 50~100[cm] 깊이에 3.0[mm] 정도의 동선 120가닥을 360도 매설하는 접지방식은? 가. 심굴 접지 나. 카운터 포이즈 다. 방사상 접지 라. 다중 접지 문제4. 반파장 다이폴 안테나의 방사저항은 얼마인가? 가. 36.6[Ω] 나. 73.13[Ω] 다. 293[Ω] 라. 300[Ω] 문제5. 자유공간에서 공중선 전력 10[㎾], 공중선 효율 100[%], 상대 이득 4인 반파 송신공충선에서 100[㎞] 떨어진 지점에서의 전계강도는? 가. 4.2[mV] 나. 10[mV] 다. 14[mV] 라. 30[mV] 문제6. 동일한 안테나의 소자를 여러 개 써서 어레이로 하는 것은 어떤 목적인가? 가. 임피던스 정합이 잘 된다. 나. 지향성을 크게 할 수 있다. 다. 안테나의 손실되는 전력이 감소한다. 라. 불필요한 잡음을 억제할 수 있다. 문제7. 초단파형 안테나로 정합 장치가 불필요하며 실효길이가 반파다이폴 안테나의 약 2배가 되는 안테나는? 가. 루프 안테나 나. 롬빅 안테나 다. 폴리드 안테나 라. 턴스타일 안테나 문제8. 야기 안테나의 소자 중 가장 긴 소자의 역할과 리액턴스 성분은? 가. 도파기, 용량성 나. 복사기, 용량성 다. 반사기, 유도성 라. 변환기, 유도성 문제9. 마이크로파에 사용하는 안테나의 이득에 관계되는 요소가 아닌 것은? 가. 안테나의 구경 나. 주파수 다. 개구 효율 라. 송신기 출력 문제10. 인공 위성 지구국의 통신용으로 사용하는 안테나는 어느 것인가? 가. 카세크레인 안테나 나. 패스랭스 안테나 다. 혼 리플렉터 안테나 라. 파라볼라 안테나 문제11. 다음 중 안테나의 틸트(기울임)시키는 이유가 아닌 것은? 가. 동일채널간섭을 줄이기 위하여 나. 인접기지국에 간섭을 줄이기 위하여 다. 빔을 전 방향으로 보내기 위하여 라. 섹터 간 중첩을 최소화 하기 위하여 문제12. 이동통신 복편파 안테나에서 요구되는, 수신주파수에서의 편파간 분리도는 몇[㏈] 이상인가? 가. 5[㏈] 나. 10[㏈] 다.15[㏈] 라. 20[㏈] 문제13. 특성임피던스 [eqn: Z_{o }]는 선로의 임피던스 Z, 어드미턴스 Y와 어떠한 관계를 가지는가? 가.[eqn: Z_{o }= sqrt { ZY}] 나. [eqn: Z_{o }=ZY] 다. [eqn: Z_{o }= sqrt { { Y} over {Z } }] 라. [eqn: Z_{o }= sqrt { { Z} over {Y } }] 문제14. 동축 케이블의 특성 임피던스 공식은?(단, D : 외부 도체의 직경, d : 내부 도체의 직경) 가. [eqn: Z_{o }= { 138} over { sqrt { epsilon _{s } } } log_{10 } { D} over {d }] 나. [eqn: Z _{o} = {238} over {sqrt {epsilon _{s}}} log _{10} {D} over {d}] 다. [eqn: Z _{o} = {276} over {sqrt {epsilon _{s}}} log _{10} {D} over {d}] 라. [eqn: Z _{o} = {376} over {sqrt {epsilon _{s}}} log _{10} {D} over {d}] 문제15. 극초단파(마이크로파)의 급전선으로 도파관을 사용하는 가장 큰 이유는? 가. 유전체 손실이 적다 나. 관내파장이 짧기 때문에 안전한 전송 가능하다. 다. 관벽에 전류가 흐르지 않아 저항손실이 없다. 라. 정합이 불량하여도 정재파가 발생하지 않는다. 문제16. 방향성 결합기를 이용하여 VSWR을 측정하였다. 진행파 전력이 16[W], 반사파 전력이 4[W]일 때 전압정재파비(VSWR)는 얼마인가? 가. 1.0 나. 1.5 다. 2.0 라. 3.0 문제17. 단파대에서 최적사용주파수(FOT)와 최고사용주파수(MUF)와의 관계는? 가. FOT= MUF✕0.75 나. FOT= MUF✕0.85 다. FOT= MUF✕85 라. FOT= MUF✕95 문제18. 이동통신 기지국 안테나가 가져야 할 특성 3가지 이상을 쓰시오. 문제19. 급전선의 필요조건 3가지를 열거하시오. 문제20. 전파의 페이딩의 종류와 방지대책을 아는 대로 쓰시오.