제11장 열과정에서의 에너지

제11장 열과정에서의 에너지

11.1 열과 내부 에너지

1. 온도와 열

- 열이란 두 물체 사이의 온도차 때문에 한 물체로부터 다른 물체로       전달되는 에너지이다.

☺ 열의 단위

1cal - 1g의 물을 14.5℃에서  15.5℃로 올리는데 필요한 열의 양

1Btu(영국 공학 단위계) - 1파운드의 물을 63℉에서 64℉로 올리는                              데 필요한 열의 양

☺ 1cal = 4.186J

2. 열용량(heat capacity) C

- 물질의 온도를 1℃ 올리는 데 필요한 열 에너지의 양

[eqn: C`````=` {DELTA Q} over {DELTA T}]

3. 비열(specific heat) c

- 단위 질량당 열용량

[eqn: c`````=` {DELTA Q} over {m` DELTA T}]

4. [eqn: DELTA Q```=`mc DELTA T]

- 질량 m, 비열 c인 물질을 ⊿T만큼의 온도를 변화시키기 위해 필요       한 열 에너지 Q

5. 평형온도

- 온도가 다른 두 물체가 열적 접촉을 하여 열역학적 평형상태에 이를 때의 온도

[eqn: m _{1} c _{1} DELTA T _{1} ``+`m _{2} c _{2} DELTA T _{2} ``=`0]

6. 상변화

변환열 - 단위 질량의 물질이 상변화

하는데 필요한 에너지량

용융열 - 고체가 액체 [eqn: L _{f}]

증발열 - 액체가 기체 [eqn: L _{v}]

승화열 - 고체가 기체 [eqn: L _{s}]

질량 m인 물질이 상변화하는데

요구되는 에너지

Q = Lm

11.5 에너지 전달

제11장 물질의 열적 성질

1. 전도

- 직접적인 물리적 접촉(물체를 이루고 있는 분자들의 진동)을 통하       여 열 전달.

2. 대류

제11장 물질의 열적 성질

- 유체의 이동에 의해 열 전달

3. 복사

- 열이 물질을 통하지 않고 직접 열 복사선(전자기파, 적외선)의 형      태로 이동