2014년 환경직 공무원 기출문제 및 시험 전망

자료출처 한국연합고시학원

학습상담 문의 1588-0977

학원홈페이지 : www.ieni.co.kr

학원카페 : http://cafe.daum.net/ieni15880977

안녕하세요! 환경직공무원 전문학원 한국연합고시학원입니다.

올해 2013년은 환경직공무원을 희망했던 수험생들에게는 더 없이 좋은 기회의 한 해였다고 평가가 됩니다. 올해 수험

가에서 추산하는 전국의 환경직공무원 수험생은 대략 1,000~1,200여명 정도로 파악이 되고 있습니다.

이러한 상황에서 올해 환경부를 포함해서 전국 각 지방자치단체에서 선발한 환경직공무원 수는 319명(장애인 선발 2

명, 저소득층 구분모집 2명 포함)으로 단순 수치상으로 볼 때, 전국의 환경직공무원 수험생 4명 중 1명은 신분이 수험

생에서 공무원으로 바뀌는 해였으니까요.

하지만, 이것은 시작에 불과할 것으로 보입니다.

2014년의 시험일정이 확정된 시점에서 환경직공무원 선발에 대한 기대감은 “올해 못지않을 것이다.” 라는 것이 지배

적이 의견이네요.

우선적으로 환경부에서 내년에도 선발 계획이 있다는 소문이구요.각 지자체들도 정부의 환경정책에 발맞추기 위해 인력을 지속적으로 선발한다고 하니 말입니다.

이러한 환경직공무원선발은 앞으로 2~3년간은 유지될 것이라는 의견이 많네요.

그럼, 내년도 환경직공무원 시험일정에 대하여 정리를 해 보겠습니다.

주관	구분	응시자격	시험과목	시험시기
환경부	경력경쟁	환경관련 산업기사 이상 (위생사 포함)	화학/환경공학/환경보건	3~5월 사이 예상
서울특별시	공개경쟁	자격제한 없음 (관련분야 자격증 소지 시 5% 가산점 인정)	국어/영어/한국사/ 화학/환경공학	6월 28일 확정
경기도	경력경쟁	수질/대기/폐기물 산업기사 이상	화학/환경공학	*상반기:4월 중 예상 *하반기:10월~11월 예상
	공개경쟁	자격제한 없음 (관련분야 자격증 소지 시 5% 가산점 인정)	국어/영어/한국사/ 화학/환경공학	6월 21일 확정
강원도	경력경쟁	환경관련 산업기사 이상	화학/환경공학/환경보건	*상반기:4월 중 예상 *하반기:10월~11월 예상
인천광역시	공개경쟁	자격제한 없음 (관련분야 자격증 소지 시 5% 가산점 인정)	국어/영어/한국사/ 화학/환경공학	6월 21일 확정
대전광역시
세종자치시
충청남도
충청북도
광주광역시
전라남도
전라북도
대구광역시
경상북도
부산광역시
울산광역시
경상남도
제주도

이외에 환경직공무원 시험과 관련하여 궁금한 사항이 있거나 혹은 시험 준비와 관련한 더 많은 정보를 알고 싶다면 한국연합고시학원 홈페이지(www.ieni.co.kr) 또는 한국연합고시학원 공식 다음카페(cafe.daum.net/ieni15880977)를 방문하시면 다양하고 자세한 정보들이 있으니 참고하시기 바랍니다.

2012.6.24. 환경부 <기출문제 20선>

※ 환경부 시험문제는 비공개로 시험 당일 시험시간 종료 후 모두 회수해 가는 관계로 시험에 응시한 수험생들의 기억에 의해 복원이 된 문제들입니다. 따라서 일부 문항의 완성도가 조금은 부족할 수 있습니다. 감안해서 보시기를 당부 드립니다.

<화 학>

1. 연료가 6g일 때 탄소가 2.4g 수소가 0.4g 산소가 3.2g 일 때 실험식은?

① CHO	② CH₂O	③ C₂H₄O₂

④ CH₄O	⑤ CHO₂

2. C₃H₈O 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이성질체는 총 4개이다.

② 케톤을 포함한 이성질체가 있다.

③ 광학활성을 가지는 이성질체가 있다.

④ 2차 알코올 이성질체가 있다.

⑤ 이중결합을 가지는 이성질체가 있다.

3. 다음 중 산화 환원 반응이 아닌 것은?

① 4HNO₃ → 2H₂O + 4NO₂ + O₂

② 2Mg + O₂ → 2MgO

③ C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O

④ CaCO₃ → CO₂ + CaO

⑤ SnCl₂ + Hg₂Cl₂ → SnCl₂ + 2Hg

4. 다음 물질 중 짝염기의 염기성이 가장 강한 것은 무엇인가?

① H₂O	② CH₃COOH	③ HNO₃

④ HCl	⑤ HCN

5. 다음 질소산화물에서 질소 산화수가 가장 큰 것은?

① N₂O₄	② NO	③ NO₂

④ HNO₃	⑤ N₂O

6. 분자량이 342인 설탕 1.71g이 50ml가 있다. 이것에 물농도는?

① 0.1	② 0.2	③0.5

④ 1	⑤ 1.5

7. 60℃ KNO₃ 포화용액 420g을 끓여서 320g으로 만들었다. 이것을 20℃로 낮추었을 때 석출되는 KNO₃의 양은?(60℃의 용해도는 110, 20℃의 용해도는 20)

① 50	② 100	③ 150

④ 200	⑤ 250

8. 다음 중 바닥 상태인 것은?

① C   1s²2s²2px²

② N   1s²2s²2px²2py¹

③ O   1s²2s²2px²2py²

④ K   1s²2s²2px²2py²2pz²3s²3px²3py²3pz²4s²

⑤ Ca  1s²2s²2px²2py²2pz²3s²3px²3py²3pz²4s²

9. 용액의 총괄성과 관련이 없는 것은?

① 증기압 내림	② 끓는점 오름

③ 어는점 내림	④ 삼투압 현상

⑤ 무변동 끓음 화합물

10. 다음 기호들이 반응성이 큰 순서대로 나열한 것으로 맞는 것은?

ㄱ. B와 C만 H₂기체를 생성한다.

ㄴ. C용액에 A를 첨가하면 C가 석출된다.

ㄷ. B를 용액에 첨가하면 A, C, D는 석출된다.

ㄹ. A의 반응성이 D보다 크다.

① A, B, C, D	② B, C, A, D

③ B, A, C, D	④ C, A, D, B

⑤ D, C, B, A

11. 다음 물질 중 중심물질의 산화수의 합은?

Na[Co(NH₃)₅Cl₃]          Os(CO)₃

[Co(H₂O)₄Cl₂]             Fe(CO)₅

① 2	② 4	③ 8

④ 12	⑤ 15

12. 속도상수 값을 변화시킬 수 있는 요인을 모두 고른 것은?

V = K[A][B]

ㄱ. 압력을 높인다.

ㄴ. 온도를 높인다.

ㄷ. 용매의 양을 늘린다.

ㄹ. 촉매를 사용한다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

13. 다음 반응의 결과로 옳은 것은?

14. 아미노산에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 분자 간 펩티드 결합을 한다.

② 치아의 에나멜 성분에도 포함되어 있다.

③ 아미노산은 4차원 구조이다.

④ 산성과 알칼리성 둘 다 가능하다.

⑤ 단백질은 수소결합, 이온결합, 공유결합, 이황화결합을 한다.

15. 다음 식에서 α붕괴 와  β붕괴에 들어갈 수로 적당한 것은?

²¹⁰₈₅At   →   ¹⁹⁸₈₀Hg

α붕괴  β붕괴            α붕괴  β붕괴

①    3      1	②    3      2

③    4      1	④    4      2

⑤    6      1

16. 1M HCl 20ml를 2M Ca(OH)₂로 중화 시 몇 ml가 필요한가?

① 5ml	② 10ml	③ 15ml

④ 20ml	⑤ 25ml

17. 다음 그림을 보고 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. HCl의 분자량은 NH₃보다 작다.

ㄴ. NH₃의 이동 속도는 HCl보다 빠르다.

ㄷ. HCl의 자유이동행로가 NH₃보다 길다.

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)에서 (나)로 변화할 때 X값으로 맞는 것은?(정상상태에서의 기압은 760mmHg이다)

① 52	② 68	③ 76

④ 84	⑤ 90

19. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 이온화도가 높으면 강산, 강염기이다.

② 루이스 식에서 염기는 비공유전자쌍을 받는다.

③ 브뢴스테드 식에서 H⁺를 주는 물질은 염기이다.

④ 아레니우스 식으로 NH₃의 염기성을 판단할 수 있다.

⑤

20. 이상기체에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 어떤 온도 기압에서도 PV=nRT식은 적용 가능하다.

② 압력을 높여도 액화되지 않는다.

③ 압력을 가하면 분자간의 거리가 줄어서 서로 영향을 미친다.

④ 압축인자는 압력, 부피에 상관없이 일정하다.

⑤

<환경공학>

※ 환경부 시험문제는 비공개로 시험 당일 시험시간 종료 후 모두 회수해 가는 관계로 시험에 응시한 수험생들의 기억에 의해 복원이 된 문제들입니다. 따라서 일부 문항의 완성도가 조금은 부족할 수 있습니다. 감안해서 보시기를 당부 드립니다.

1. 농도 90% 저감된 시간 t₁, 10% 저감된 시간이 t₂ 일 때,  t₂-t₁은? (ln3 = 1.1)

- 완전혼합반응이다.
- 유입량과 유출량은 같다.
- 유입되어 유출되는 시간은 10초이다.

① 11	② 12	③ 20

④ 22	⑤ 33

2. 다음 물질 중 먼저 반응하는 발생하는 순서로 맞는 것은?

ㄱ. NO 증가 후 감소

ㄴ. NO₂ 증가 후 감소

ㄷ. R-CHO 증가 후 감소

ㄹ. PAN 증가 후 감소

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ	② ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ

③ ㄴ-ㄷ-ㄹ-ㄱ	④ ㄷ-ㄹ-ㄴ-ㄱ

⑤ ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㄷ

3. MLSS 2000mg/L , 용적 5m³ , 반송 슬러지 1% , 유량 0.2m³/day  SRT는?

① 2일	② 3일	③ 4일

④ 5일	⑤ 6일

4. 유효높이 50m 일 때, 다른 조건이 같을 때 Cmax 값을 1/4로 감소하면 유효 굴뚝의 높이는 몇 m 인가?

① 12.5m	② 25m	③ 50m

④ 100m	⑤ 125m

5. 급속여과의 손실수두에 영향을 미치지 않는 것은?

① 표면적	② 입경	③ 두께

④ 점성	⑤ 여과 속도

6. 다음 생태계에 대한 설명 중 틀린 것은?

A       B

①   중립     무영향   무영향

② 편리공생    이익    무영향

③ 상리공생    이익     이익

④   기생      이익    불이익

⑤   편해     불이익   불이익

7. 기후변화협약에서 고려되지 않는 것은?

① 공동이행제도	② 배출권거래제도

③ 청정개발체제	④ 녹색성장제도

⑤

8. 다음 공정 중 폐기물 수거 효율이 가장 높은 순서로 옳은 것은?(휴가일은 65일/인, 년)

ㄱ. 인부 25명, 1일 8시간, 연간 30,000ton

ㄴ. 인부 50명, 1일 6시간, 연간 240,000ton

ㄷ. 인부 15명, 1일 10시간, 연간 3,000ton

① ㄱ-ㄴ-ㄷ	② ㄱ-ㄷ-ㄴ

③ ㄴ-ㄷ-ㄱ	④ ㄴ-ㄱ-ㄷ

⑤ ㄷ-ㄱ-ㄴ

9. 다음 물질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

(가) 석탄연소 시 발생하는 물질로 황산화물에 관련된 물질

(나) 소의 소화반응 시(트림) 발생하는 물질

(다) 광화학 산화물이면서 물의 소독에 사용하는 물질

① (가)는 산성비의 주요 물질이다.

② (가)는 석회수 반응으로 검출할 수 있다.

③ (나)는 무극성 물질이다.

④

⑤ (다)원소의 종류가 2가지이다.

10. 한강수계 관리 목적으로 새로 추가된 것은?

ㄱ. 수질 총량 관리제도   ㄴ. 수변 구역

ㄷ. 토지 매수 제도       ㄹ. 물이용 부담금

ㅁ. 상수원 보호 구역     ㅂ. 배출시설 설치 제한

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㅁ

④ ㄹ, ㅂ	⑤ ㄷ, ㄹ

11. 다음 Manning공식에 대한 설명으로 맞는 것은?

V = 1/n*RⁱIⁿ

ㄱ. n은 조도계수이다

ㄴ. i : 1/2 , n : 2/3

ㄷ. I 는 동수구배이다

ㄹ. R값은 물과 만나는 면 길이를 단면적으로 나눈 값이다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

12. 표준 활성 슬러지 처리법에 비해 회전원판법의 설명으로 틀린 것은?

① 슬러지 발생량이 적다.

② 운전이 쉽고 유지비가 적게 들어간다.

③ 슬러지 벌킹현상이 일어난다.

④ 고농도 폐수처리 가능하다

⑤ 충격부하에 강하다

13. 염소소독에 관한 설명 중 틀린 것은?

① pH가 높을수록 살균력이 강하다

② 반응시간이 길수록 살균력이 강하다

③ 살균력 HOCl>OCl->클로라민

④ 온도가 높을수록 살균력이 강하다

⑤

14. 파쇄의 장점이 아닌 것은?

① 매립지에서 차지하는 부피가 작다

② 매립지에서 분해되는 속도가 빠르다

③ 금속물질의 선별이 가능하다

④

⑤ 부피가 감소하여 운반 할 때 항상 편리하다

15. PM 2.5 집진이 가능한 것으로만 된 것은?

ㄱ. 중력 집진 장치     ㄴ.여과 집진 장치

ㄷ. 세정 집진 장치     ㄹ. 전기 집진 장치

ㅁ. 벤츄리 스크러버

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ, ㅁ	⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

16. 다음 조성비의 C/N 비는?

수분 30%

FS/TS 80%

총탄소 / TS   60%

총질소/ VS   5%

① 12	② 24	③ 40

④ 50	⑤ 60

17. 토양 중 무기오염물질 처리 시 가장 중요한 인자는?

① 옥탄올-물 분배계수	② 분해계수

③ 헨리상수	④ 증기압

⑤ 용해도

18. 폐기물 관리에서 중점을 둬야 할 우선순위 나열한 것은?

ㄱ. 제품 생산 시 폐기물 발생량을 감소한다.

ㄴ. 벼룩시장에 안 쓰는 물건을 교환 한다.

ㄷ. 매립하여 최종 처리한다.

ㄹ. 소각하여 열분해한다.

① ㄱ-ㄴ-ㄹ-ㄷ	② ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ

③ ㄴ-ㄷ-ㄹ-ㄱ	④ ㄷ-ㄹ-ㄴ-ㄱ

⑤ ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㄷ

19. NOx, HC, O₃를 ㄱ, ㄴ, ㄷ에 바르게 연결한 것은?

	감소	증가
저공기연소	ㄱ	ㄴ
공연비부근	ㄴ	ㄱ
과잉공기	ㄱ	ㄷ

ㄱ	ㄴ	ㄷ

① NOx         HC             O₂

② NOx         O₂              HC

③ O₂           NOx            HC

④ O₂           HC             NOx

⑤ HC          NOx            O₂

20. 수용모델의 특징이 아닌 것은?

ㄱ. 미래 예측이 가능하다.

ㄴ. 2차 오염원 확인이 가능하다.

ㄷ. 지형, 지상 정보 없이 사용이 가능하다.

ㄹ. 수용체 입장에서 현실적 평가가 가능하다.

ㅁ. 환경 전반에 응용이 가능하다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ, ㅁ	⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

<화 학 - 정 답>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	⑤	④	①	④	⑤	⑤	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	①	①	②	④	①	③

<환경공학 - 정 답>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	④	①	⑤	④	④	⑤	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	⑤	③	⑤	①	①	①	①

자료출처 한국연합고시학원

학습상담 문의 1588-0977

학원홈페이지 : www.ieni.co.kr

학원카페 : http://cafe.daum.net/ieni15880977