유류 구매계약의 일반조건

○ 우리대학 실습선의 유류공급 요청이 있을 시 1일 이내에 공급이 가능하여야 한다.

○ 유류공급 요청이 있은 후 고의 또는 과실로 공급이 불가능하거나, 2회이상 공급행위가 지연될 경우 계약을 파기할 수 있다.

○ 실습선 2척의 1회 최대적재량(경유 50,000ℓ/윤활유 2,000ℓ등)을 유종별로 보유 내지 별도 공급이 가능하여야 한다.

○ 경유는 양질의 저유황경유, 윤활유는 15W40규격, 유압유는 #32규격 (C.P.P유는 #46규격)의 양질유를 각각 공급하여야 한다.

○ 유류공급 중 누유 발생시는 해양오염방지법이 정하는 응급조치를 즉시 취하고 관계법령(해양오염방지법, 항만법)이 정하는 처벌사항에 대한 책임을 진다.

○ 기타 유류공급 도중 화재 등의 사고 발생시는 공급자가 이에 대한 책임을 지며 손해부분에 대한 보상을 하여야 한다.

○ 주문진항내에 정박중인 실습선에 직접 공급함은 물론 기타 지역(주문진항 이외의 항구)에서의 공급요청이 있을 시 이에 응하여야 한다.

○ 오염 또는 기타 불량유류를 공급하여 발생되는 각종 기기류의 고장 등 기타 손해부분에 대하여는 수리비를 포함한 탱크청소비 등 일체의 손해에 대하여 보상을 하여야 한다.