교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006 년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

정부물품 분류번호						G2B 모델명
품 명	한 글	작업대(형광등내장)				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문	Dimension desk				EA			1
	모 델 명					제조회사
	규 격	2100*1200*800				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			√			(v) 체크
	A-425			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( √ )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
[주요 재원] 1. 제품명 : 작업대 2. 규격 : 2100*1200*800 3. 제품의 일반적인 특징 -데투리 룰러 장착 -형광등 장착 -투명 유리판(8mm) -필름 및 각종 데이터 확인 가능 ※ 주문자의 지시에 의하며 O/A 가구 제작 기준에 준한다
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액
										합계

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006 년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	5단 하문장				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					대			1
	모 델 명					제조회사
	규 격	W800×D400×H1900				생산국가
설치장소	설 치 호 실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공동실습센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
1. 윗 판 : 23mm PB에 양면 LPM접착 후 4면 0.6T엣지 마감한다. 2. 측 판 : 18mm PB에 양면 LPM 접착, 4면 (테두리) 0.6mm 엣지 마감 3. 밑 판 : 23mm PB에 양면 LPM 접착, 1면 (테두리) 0.6mm 엣지 마감 4. 중 판 : 23mm PB에 양면 LPM 접착, 1면 (테두리) 0.6mm 엣지 마감 5. 뒷 판 : 3mm MDF 양면 PVC 마감 6. 목제문 : 18mm PB에 양면 LPM접착 후 4면 1.2T엣지 마감한다. 7. 손잡이 : 분체 도장된 스틸 손잡이를 사용한다. 8. 걸레받이 : 18mm PB에 엣지 LPM 접착, 1면 0.6mm 엣지마감 *기타 : 주문자의 지시에 의하여 고급가구 제작기준에 준한다.
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	화이트보드				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문	White board				EA			1
	모 델 명					제조회사
	규 격	1200*4800				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공정혁신기술교육센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
화이트보드 ○ 스틸부착 ○ 1200 × 4800
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	컴퓨터 테이블				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					EA			20
	모 델 명					제조회사
	규 격	W1800*D700*H700(2인용)				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공정혁신기술교육센터			20							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
컴퓨터 테이블(2인용) 가. 주재료 1) 상판 : 23T 주문색상의 양포밍 2) 몸체 : 18T 주문색상의 파티클보드 나. 제작방법 1) 상판 : 23T 주문색상의 양포밍을 규격대로 재단하고 엣지로 접착 마감한다. 2) 몸체 : 18T 주문색상의 파티클보드를 규격대로 재단하고 엣지로 접착 마감한다. 3) 재단된 자재를 mini-fix houseing 및 다이케이스팅 및 꺽쇠앵글로 이완이 없도록 견고히 처리한다. 4) 상판과 몸체를 조립하고 키보드레일과 마우스레일을 만들어 부착시킨다. 5) 책상은 반매립으로 조립하고 본체가 들어가도록 공 간을 만들어준다. 6) 수평이 용이하도록 조절나사를 부착한다. 7) 기타 : 주문자의 지시에 의하며 O/A 가구 제작 기준에 준한다
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

							정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	컴퓨터 책상					단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문						개			22
	모 델 명						제조회사
	규 격	1600*700*730					생산국가
설치장소	설치호실			수량			사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			22								연 구 용
												사 무 용
												기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능				( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
▣ 컴퓨터 책상 -. 1600* 700*730 -. LCD모니터 설치용 책상 -. 2인 1조 -. 색상은 인테리어 색상과 맞춤 가. 주재료 1) 상 판 : 23T 주문색상의 양포밍 2) 몸 체 : 18T 주문색상의 파티클보드 나. 제작방법 1) 상판 : 23T 주문색상의 양포밍을 규격대로 재단하고 엣지로 접착 마감한다. 2) 몸체 : 18T 주문색상의 파티클보드를 규격대로 재단하고 엣지로 접착 마감한다. 3) 재단된 자재를 mini-fix houseing 및 다이케이스팅 및 꺽쇠앵글로 이완이 없도록 견고히 처리한다. 4) 상판과 몸체를 조립하고 키보드레일과 마우스레일을 만들어 부착시킨다. 5) 책상은 반매립으로 조립하고 본체가 들어가도록 공간을 만들어준다.(LCD모니터 설치용 책상) 6) 수평이 용이하도록 조절나사를 부착한다. 7) 기타 : 주문자의 지시에 의하며 O/A 가구 제작 준에 준한다						(위의 모양과 비슷하지만, LCD모니터 설치용으로 변경되어야 하며, 색상은 교실과 조화되어야함)
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격					수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

							정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	컴퓨터의자					단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문						개			44
	모 델 명						제조회사
	규 격	540*450*750					생산국가					한국
설치장소	설치호실			수량			사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			44								연 구 용
												사 무 용
												기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능				( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
▣ 컴퓨터 의자(하이펙의자) -. 540*450*750 주재료 및 제작방법 1) 상판은 합성수지를 침투시킨 0.6m/m,16겹의 얇은 연목을 고온고압으로 성형시킨 적층 강화목으로 THK 6.5~7mm를 도면과 같이 제작한다. 2) 상판 및 부분의 고정용 플레이트는 THK 2mm 철판용 프레스에 금형 처리한 후 다리골조에 용접하여 표면은 크롬도금으로 마감한다. 3) 다리는 THK 19mm 철 파이프를 가공하여 표면은 크롬도금으로 마감한다. 4) 바닥에 파이프가 닿지 않고, 미끄럼방지를 위 해 프라스틱 소형 사출물을 나사못으로 고정한다. 5) 상판의 색상은 천연 나무결 밤색으로 한다. ※ 특기사항 이상 명시되지 않은 부분은 주문자의 지시에 의 하며 O/A 가구 제작 기준에 준한다
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격					수량			예정단가			예정금액
.

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

							정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	교사용의자					단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문						개			1
	모 델 명						제조회사
	규 격	600*610*950					생산국가
설치장소	설치호실			수량			사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			1								연 구 용
												사 무 용
												기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능				( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
· 교사용 의자 -. 600*610*950 -. 매쉬 CM01(모델명) -. 색상: 빨강
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격					수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	교수용멀티데스크				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					EA			1
	모 델 명					제조회사
	규 격	W1500 ×D750 ×H700				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공정혁신기술교육센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
멀티데스크(교수용) 가. 주재료 1) 상 판 : 23T 주문색상의 양포밍 2) 몸 체 : 18T 주문색상의 파티클보드 나. 제작방법 1) 상판 : 23T 주문색상의 양포밍을 규격대로 재단하고 엣지로 접착 마감한다. 2) 몸체 : 18T 주문색상의 파티클보드를 규격대로 재 단하고 엣지로 접착 마감한다. 3) 재단된 자재를 mini-fix houseing 및 다이케이스팅 및 꺽쇠앵글로 이완이 없도록 견고히 처리한다. 4) 몸체는 본체박스공간과 서랍형으로 만들어 손잡이와 키를 부착시켜준다.. 5) 상판과 몸체를 반매립으로 조립한다. 6) 수평이 용이하도록 조절나사를 부착한다. 7) 기타 : 주문자의 지시에 의하며 O/A 가구 제작 기준에 준한다
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액