교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	CCTV				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문	CCTV				set			1
	모 델 명	사양참조				제조회사
	규 격	사양참조				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공정혁신기술교육센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
CCTV(설치비포함) - NETWORK DVR VS4400 : 4CH ①돔카메라 : SID -450(2개)②동축케이블③전원케이블④UTP CABLE ⑤콘넥터외 잡자재 ○ CPU : Motorola PowerPC ○ RAM : 16Mbytes ○ ROM : 256Kbytes ○ FLASH : 2Mbytes ○ OS : RTOS (Real TimeOS) ○ LAN : 10/100Mbps AUTO ○ CONSOLE : RS-232 / 1 Port ○ NETWORK PROTOCOL : TCP/UDP, IP, ARP, RARP, HTTP, FTP, SMTP, ○ SOFTWARE : Flash memory allows new version software ○ UPGRADE : updates through TCP(UDP)/IP network ○ ALARM : IN 1CH 1CH OUT 1CH 1CH
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

정부물품 분류번호						G2B 모델명
품 명	한 글	디지털카메라				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문	DIGITAL CAMERA				EA			1
	모 델 명	E-330				제조회사
	규 격	DSLR				생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			√			(v) 체크
	A-415			1
											연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( √ )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
[제품 구성] 1. 렌즈교환식 2. 750만 화소 3. 렌즈마운트-포써즈 마운트 4. 형식-Live MOS 센서 5. LCD-액정 모니터 2.5“ 6. 셔터-1/4000(초)
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량
카메라 바디+기본렌즈			E-330(BODY)+EZ-1445KIT				1
메크로렌즈			EM-5020				1
플레시			FL-50				1
카메라가방			D200(LOWPRO)				1
메모리카드			XD-1GB				1
베터리백			PS-BLM1				1

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	앰프(리시버)				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					SET			1
	모 델 명	Pioneer VSX-D712-s				제조회사
	규 격					생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	스피커				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					SET			1
	모 델 명	Mordauntshot Avant902				제조회사
	규 격					생산국가					한국
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	방송설비				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					SET			1
	모 델 명					제조회사
	규 격					생산국가
설치장소	설치호실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공정혁신기술교육센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
음향설비 엠프 YAMAHA,RX-V757 ○ 새로운 32/64비트 부동소수점 양자화CINEMA 엔 LSI가 질 높은 사운드와 개선된 기능 ○ 7.1채널980W(140W X 7MAX)/700W(100W X 7RMS)출력의 강력한 서라운드 사운드 ○ 고품질의 음향재생을 위한 Pure Direct(퓨어 다이렉트)모드 음향설비 스피커 Gale 3020 ○ 출 력 : 100W (정격출력) ○ 드라이버 : 3.5인치 우퍼 ○ 1인치 트위터 : 임피던스 : 8Ω ○ 출력음압레벨 : 90db ○ 주파수 응답내역 : 55Hz ~ 20KHz ○ 크 기 : (W)160 ⅹ (H)320 ⅹ (D)219mm 유선마이크 EV Cobalt CO9 ○ Element : Dynamic ○ Polar pattern: Cardioid ○ Impedance, Low-Z balanced: 600Ω ○ Frequency Response (-3 dB): 50 Hz - 18 k 무선마이크 SECO DX4000 ○ 송수신 주파수 대역 : 21MHz ~ 225MHz○ 발진방식 : Crystal○ 신호대잡음비(S/N) : 90db이상 옵션 : 설치비 포함
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액
엠프			YAMAHA,RX-V757				1
스피커			Gale 3020				4
유선마이크			EV Cobalt CO9				1
무선마이크			SECO DX4000				1
음향설치비

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006 년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

						정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	공동실습실 방송설비 시스템				단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문					대			1
	모 델 명					제조회사
	규 격					생산국가
설치장소	설 치 호 실			수량		사용용도					교 육 용			v			(v) 체크
	공동실습센터			1							연 구 용
											사 무 용
											기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능			( v )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
■ Power Amp(KSA-1200) : 2EA ■ DVD콤보(SVC-660) : 1EA ■ W/L Receiver(702 DM) : 1EA ■ Cassette deck(KPA-DD30) ■ Audio Mixer(KPM-1642) : 1EA ■ Cabinet Rack(39H) : 1EA ■ W/L Hand MIC : 2EA ■ 구즈넥 MIC(606PM) : 2EA ■ 다이나믹 MIC(D-6) : 1EA ■ MIC STAND(DESK TYPE) : 2EA ■ MIC EXT CORD(L-10M) : 3EA ■ MAIN SPEAKER(IMPULASE 10) : 2EA ■ SUB SPEAKER(KM-5) : 4EA ■ SPEAKER BRACKET(WALL TYPE) : 6EA ■ 잡자재 및 배관, 배선비 ■ 설치 후 음향테스트까지 완료 ※ 제품 설치조건이며, 학과와 협의 대상입니다.
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격				수량			예정단가			예정금액

교육연구용 설비 품목별(사양) 설명서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

사용부서	부서/학과명			작성일시	2006년 월 일
	직위			관리책임자
	직급

							정 부 물 품 분 류 번 호
품 명	한 글	무선핀마이크					단위			수량		예정단가				예정금액
	영 문						SET			1
	모 델 명	InterM WRX-701+WBT-701					제조회사
	규 격						생산국가					한국
설치장소	설치호실			수량			사용용도					교 육 용			V			(v) 체크
	D101			1								연 구 용
												사 무 용
												기 타
○ 교육∙연구용 설비 공동활용 여부					활용가능				( V )				활용불가능				( )
○ 교육∙연구용 설비 세부규격 및 사양설명
InterM Wrx-701 200KHz/CH 대역과 폭넓은 DYNAMIC RANGE 제공 수신 신호의 DEAD POINT를 없앤 DIVERSITY 회로 사용 TNC 안테나 사용으로 감도 개선 및 GAIN LOSS 방지 TONE 신호 채택으로 동일 주파수대를 사용하는 타 기기와의 혼신 방지 DETAIL한 AF/RF METERING 잡음 억제를 위한 NOISE LOCK SQUELCH 사용 BALANCED XLR과 UNBALANCED PHONE JACK 사용 Attenuator Switch 사용으로 UNBALANCED Output Level 조절 가능 (High : Microphone Level, Low : Line-Out Level)						InterM WBT-701 Noise Reduction 회로 채택 200kHz/CH의 폭넓은 Dynamic Range 제공 혼신 방지를 위한 Tone 신호 사용 각종 Audio Input에 항상 최적화를 유지하기 위한 GT/MT, V/R 사용 GT(LOW:z-control), MT(HIGH:z-control) Battery 교환시기를 알려주는 Low Battery LED 부착
구 성 품 내 역
구 성 품 명			모델 및 규격					수량			예정단가			예정금액