『PDA를 활용한 관광․정보 시스템 구축』

과업지시서

2006. 3.

강원도립대학 산학협력단

『PDA를 활용한 관광․정보 시스템 구축』

과업지시서

1. 과업개요

가. 과업의 명칭

◇ PDA를 활용한 관광․정보 시스템 구축 사업

나. 용어의 정의

◇ 본 과업지시서에서 사용하는 용어의 정의는 별도로 정하는 경우를 제외하고는 강원도립대학산학협력단을 “갑”이라 하고, 과업수행자를 “을”이라 한다.

다. 과업의 목적

◇ PDA관광정보입력시스템을 활용한 관광DB 구축을 통해 강원도 지역의 관광 인프라 조성

◇ 2014동계올림픽 유치 후보지인 평창지역의 경기장, 리조트, 편의시설 교통망 소개 등의 IT인프라 조성 및 PDA정보서비스를 통한 유치경쟁력 확보

◇ 1차사업인 웹 기반 관광지리 정보시스템 사업에서 PDA기반의 관광정보입력시스템으로의 확대 구축

◇ 2차 사업을 통한 다양한 매체별 정보수집 기반 확보

◇ 평창지역의 시범시스템 구축을 통한 강원도립대학의 지속적인 DB 갱신 체계 마련

◇ 도시민의 수요증가에 능동적 대처 (휴식/휴양/체험공간 제공)

◇ “언제, 어디서나, 필요한”정보 획득 및 할 수 있는 “관광정보의 고품질화” 실현 및 지역 경쟁력 제고

라. 과업의 기간

◇ 본 과업의 과업기간은 계약일로부터 4개월로 한다.

단 다음 각 호의 변경사항이 발생되었을 경우 “갑”과 “을”은 상호 협의하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 발생하였을 경우

② “갑”의 방침에 따라 과업수행의 중단 또는 과업내용의 현저한 증감이나 변경이 있을 경우

③ 기타 과업수행과 관련하여 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우

마. 과업의 범위

◇ 과업의 범위는 “갑”의 과업지시서 및 “을”의 제안서와 협상결과, 사업진행에 따른 협의사항 등의 내용 모두를 포함한다.

◇ 본 과업지시서에 포함되지 않는 내용 및 해석에 관하여 의문이 있을 경우, 상호 협의에 의하여 결정한다.

◇ 본 사업추진 중 과업시지서에 명기되지 않은 세부사항 중 “갑”과 “을”의 협의에 의하여 결정한 사항도 과업내용으로 보며, 과업지시서와 협의내용이 상이할 경우 협의사항을 과업내용으로 인정한다.

바. 기타사항

◇ 본 용역에 임하는 “을”은 성실히 개발업무에 임하며 관광․정보 시스템 구축에 대한 자문, 개발기술 및 요소기술의 지원, 기타 관련 업무에 대한 컨설팅 지원 등에 대하여 보유한 모든 전문 기술력을 적극 활용, 지원해야 한다.

◇ 본 과업에 의해 생산된 모든 산출물과 “을”이 납품한 물품의 소유권은 “갑”에게 귀속되며 “갑”의 서면 동의 없이 제3자에게 양도하거나 사용하게 할 수 없고 과업 수행에 있어서 특허권 및 기타 제3자의 권리대상으로 되어있는 것을 사용할 경우에는 “을”이 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

◇ 과업수행기간 중 정책변경 또는 제공서비스 등의 여건변화가 있을 때에는 “갑”의 승인을 얻어 설계 변경할 수 있으며 이 경우 변경사유서를 “갑”에게 제출하여 사전 승인을 얻어야 한다.

2. 과업내용

가. 목표시스템 구성도

※ 금회 구축내역

◇ 본 사업은 Web기반 GIS 시스템을 도입하여 관광·정보 시스템을 구축, 관광과 레저를 즐기는 도시민들의 수요를 능동적으로 대처하여 다양한 문화체험 및 여가 활동을 영유할 수 있도록 시스템을 구성 한다. 이를 통해 기본 인프라를 구성, 차후에 도입할 PDA기반 지리정보 시스템을 위한 교두보를 확보하며 평창을 시작으로 강원도 전역 18개 시·군역에 서비스를 구축하는데 궁극적인 목표를 가진다.

◇ 목표 시스템은 인터넷과 PDA를 이용하여 인터넷포털과 원활히 연계되도록 구현되어야 하며, 향후 텔레매틱스에 대응할 수 있도록 구축되어야 한다.

◇ PDA시스템의 경우 기본적인 강원도 지리 정보에 대하여서는 지속적인 업그레이드가 될 수 있는 기반을 확보한다.

나. 시스템 구축 범위

◇ 1차 사업 대상지역인 평창 지역의 관광정보를 지속적으로 표준화된 정보로 수집하기 위하여 PDA관광정보수집시스템을 개발하고 기 개발된 인터넷포털은 평창군내 각 지역별로 도입될 웹 카메라와 연동 및 기능을 강화시켜 구축한다.

구 분	주 요 내 용	비 고
콘텐츠 구축	- 평창을 시범 지역으로 선정하여 상세 콘텐츠 구축 - 관광 및 편의시설 DB 추가 - 확충된 도로 인프라 갱신 - 평창군 관광콘텐츠 대상으로 관광자원 GIS POI 추가 구축
인터넷포털 기능확장 (관광 지리정보 시스템)	- 사용자 인터페이스 갱신 - 지점 간의 거리 계산 등의 공간 분석 기능 개발 - 평창군 관광 콘텐츠 검색 기능 및 선택된 지점으로 지도 영역 이동 서비스 개발 - 조회중인 지도영역내의 관광자원 자동검색 기능 개발 - 공간정보 및 관광콘텐츠 연계 서비스 개발 - 웹카메라 연동 서비스 개발
PDA관광 정보수집 시스템	- GPS를 활용하여 관광정보 포인트 정보 입력/수정/삭제 등의 콘텐츠 관리 - 최신 모바일 기기를 활용한 관광정보 DB 관리 기술 적용 - 손쉽게 접근 가능한 사용자 중심 인터페이스 적용
실시간 웹 동영상 서비스	- 도입될 무선 웹카메라 시스템을 연계하여 실시간 모니터링 서비스 시스템 구축 - 기상 안내 시스템 도입

◇ DB 구축요건

원시자료건명	주요내용	자료크기	발생 주기	보존 기한	예 상 자료량	자료형태	비고
지리정보 DB	- 도로, 하천 - 임도, 등산로 - POI, AOI - 기타 지리정보	Point:10MB Line:20MB Polygon:10MB (1point=25kb)	수시	영구	40 MB	Binary/ 텍스트	평창군
관광정보 DB	- 관광지 - 편의시설 - 명소 - 음식점 - 쇼핑 - 숙박 - 공연 - 스포츠 - 기타	Point:10MB Polygon:10MB (1point=25kb)	수시	영구	20 MB	Binary/ 텍스트	평창군

◇ 컨텐츠 구축요건

구 분	구 축 요 건	비 고
주요업무	○ 평창군 관련 지리정보 수집 및 구축 ○ 기 구축된 자료 변환 작업 ○ 변경된 지리정보 수집/변환 작업 ○ PDA를 활용한 POI 구축 및 관리 프로그램 개발
구축방안	○ 지리정보 DB - 기초 자료는 국토지리정보원의 1:5,000 수치지도 자료 활용 - 기존 구축 레이어 오류정정 및 갱신 - 평창군 지리정보서비스 대상자료 선정 및 입력 (실과별 협조) - 평창군 관광 컨텐츠 정보와 링크 - PDA를 활용하여 변경된 지리정보 DB 구축 ○ 관광․정보 - PDA를 활용하여 평창군 세부 GIS POI 구축 - 신규 데이터 구축 및 GPS 포인트 수집 - 텍스트 자료는 구축시 표준화하여 효율적인 검색지원 - DB별 데이터 모형/ 메타 데이터를 만들어 수행 및 표준화하여 자료갱신이 가능하도록 구축 ○ 기타자료 - 웹카메라 도입지점 녹화 VOD 및 기상정보 제공
저작권	○ 자료별로 획득 가능한 자료는 저작권 및 이용권을 구분 하여 획득 한다.

다. 메뉴별 기능 구축요건

구분	분류	내용
관광 지리정보 시스템	페이지 갱신	페이지 조회/갱신
		페이지 확장
	WebGIS	DB 튜닝
		거리/면적 산정
		버퍼링
		아이콘 구현
		오버뷰
		건물 2.5차원
	표준설계	지자체관광 DB갱신 확장
	POI	관광연계
		레이어 POI
PDA관광 정보수집 시스템	자료지원	업무 자료 전체 검색 개선
	자료입력	수집GUI
	좌표보정	POI 위치 조회
	뷰잉	자료 수집
	관리	로그파일분석 목록 / 출력

라. 시스템 구축 방향

◇ PDA기반의 관광정보수집시스템 구축

- 책자나 기존DB의 한계를 극복하여 고품질의 DB를 표준화하여 수집할 수 있는 기반 마련

- PDA(Personal Digital Assistants)용 어플리케이션 구축에 관련된 요소 기술을 확보하여 향후 독자적 위상확보

- GPS․GIS서비스의 기반확보를 위한 솔루션 확보

- PDA를 활용하여 평창지역 자원에 대한 효율적인 데이터 취득 및 웹으로 취득된 데이터 이관이 용이토록 시스템 설계

◇ 인터넷 포탈 기능 확장

- 사용자 GUI 의 확장 및 다양한 기능 추가 개발

- 실시간 웹카메라를 통한 평창군내 실시간 동영상 서비스

- 평창을 시범지역으로 향후 18개시군을 순차적 PDA기반 시스템 구축

- 1차 사업에서 완료된 인터넷포털과의 연계를 통한 운영 및 서비스

- 시스템 구축과 유지보수의 효율성을 고려한 시스템 설계

- 평창군 관광서버 부하는 강원도립대 GIS서버로 자원을 배분함으로서 해결함

- 향후 시스템의 확장 및 도입을 효율적으로 할 수 있도록 구축함

◇ 2014동계올림픽 유치를 위한 기여도 확보

- PDA기반 구축 대상지역은 1차 사업 대상지역이며 동계올림픽 후보지인 강원도 평창을 대상으로 한 관광, 지리정보, 다양한 정보 제공

◇ 도내 지자체의 관광관련 부서 및 기관과 긴밀한 연계체제 구축

- 강원도 U-강원정책실과의 협조체계를 통한 구축

- 관광객에 대한 활발한 홍보를 통하여 적극적인 사용 유도.

- 지역 경제 활성화 방안 모색

마. 데이터베이스 구축 방향

◇ 과업수행자는 전체 시스템 설계나 구축에 앞서 사전 점검의 필요영역을 선정하고 시스템 운영상 문제점 및 성능, 신뢰성을 검증할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

◇ 데이터베이스는 Web Server에 대해 효과적인 편집 및 등록이 가능하도록 편의성에 중점을 두고 설계/구축되어야 한다.

◇ 데이터베이스는 각종 모니터링 및 통계 정보를 관리자 메뉴를 통해 쉽게 취득, 분석하여 운영에 반영할 수 있도록 설계/구축되어야 한다.

◇ 데이터베이스는 회원관리 및 메일링 서비스 등 사이트 운영이 효과적으로 이루어질 수 있도록 설계/구축 되어야 한다.

◇ 모든 데이터베이스는 추후 확장성 및 호환성을 고려하여 설계/구축 되어야 한다.

◇ 과업수행자는 기 운영 중인 사이트를 종합적으로 모니터링 하여 초기 데이터베이스 구축방안을 수립하여 과업수행계획서에 명시하고 수행하여야 한다.

◇ 과업수행자는 발주기관이 기 취득하여 보관중인 각종자료에 대해 효과적인 편집 및 데이터베이스 구축 방안을 과업 수행계획서에 제시해야하며, 계획서에 의거 편집 및 데이터베이스 구축을 수행해야 한다.

바. 분야별 시스템 구축

◇ PDA 관광정보입력시스템 및 관광지리정보 연계서비스 구축

구 분	개선 과제	구축 내용
DB 구축	기본도	- 2014년 평창동계올림픽 경기장 및 주변 편의시설 건물도 보강 - 지난 5년간 확충된 도로 인프라 갱신 및 추가 - 관광컨텐츠 및 관광지리정보 상호연계를 위한 키 값 입력
	관광자원도	- 평창군 관광컨텐츠 대상으로 관광자원 GIS POI 추가 구축 - 2014년 평창동계올림픽 경기장 및 주변 편의시설 등의 GIS POI 구축
응용 시스템	인터넷포털 기능확장 (관광 지리정보 시스템)	- 평창군 관광지리정보시스템 활용을 위한 사용자 인터페이스 구축 - 인터넷 지도 서비스 확대, 축소, 이동, 전체보기 등의 네비게이션 기능 개발 - 지점 간의 거리 계산, 면적 계산, 반경 검색 등의 공간 분석 기능 개발 - 평창군 관광컨텐츠 검색 기능 및 선택된 지점으로 지도 영역 이동 서비스 개발 - 조회중인 지도영역내의 관광자원 자동검색 기능 개발 - 공간정보 및 관광컨텐츠 연계 서비스 개발

◇ PDA 기반의 관광정보수집시스템 구축

- GPS를 활용하여 관광정보 포인트 정보 입력/수정/삭제 등의 컨텐츠 관리

․ 관광 상품 판매장. 특산물 판매장 텍스트 DB 구축

․ 호텔, 펜션, 민박 등의 숙박시설 GPS 위치정보 기반 텍스트 DB 수집 객실 수, 업소명, 전화번호, 홈페이지, 담당자 이메일 등의 정형화된 정보를 사용자가 손쉽게 수집할 수 있도록 화면설계 구성

- 최신 모바일 기기를 활용한 관광정보 DB 관리 기술 적용

․ 수집된 관광정보 데이터에 대한 동기화 기술을 적용하여 조회, 입력, 수정, 삭제 등의 반영내용이 서버에서 동기화 / 통합 관리 될 수 있도록 최신의 기술 활용

․ PDA를 통해 수집된 관광정보 DB에 대한 버전관리 기능을 도입하여, 기 취합되어 활용되고 있는 DB와 신규 조사하여 업데이트 된 내용을 반영할 이력 관리 기능으로 최신의 평창군 관광정보 유지 관리

- 손쉽게 접근 가능한 사용자 중심 인터페이스 적용

․ GPS를 통해 수신된 좌표정보가 실시간으로 디스플레이 되도록 처리

․ 도움말 기능을 내장하여, 사용자가 사용 중 기능에 대한 내용을 PDA 상에서 조회하여 검색할 수 있도록 개발

◇ 실시간 웹 동영상 서비스

- 도입될 웹카메라 시스템을 연계하여 실시간 모니터링 서비스 시스템 구축

․ 평창군을 가상체험 할 수 있는 동영상 서비스 제공

․ 지리정보시스템과 연동

․ wireless LAN 네트웍 기반으로 인터넷을 통해 실시간 모니터링

- 기상 안내 시스템 도입

․ 웹카메라 설치 지점별 기상 상황 안내 서비스

․ 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 실시간 기상 관측내용 서비스 제공

․ 최근 7일간의 평균 관측 내용 서비스

- 사계 및 주야간 녹화 VOD 제공 서비스

․ 웹카메라 설치 지점별 주야간 녹화 VOD 제공

․ 실시간 모니터링 서비스 이외에 녹화 VOD를 통해 다른 계절 및 시간대별 경관 서비스 제공

사. H/W 및 S/W 도입

◇ 기존 구축 H/W 내역

구 분	세 부 사 양	비 고
Server	- 프로세서 : Processor 3.0 GHz Dual/1M.EM 641 - 하드디스크 : Ultra 3 SCSI, 73GB이상 - 메인 메모리 : 1GB(12GB 확장가능) - 캐시 메모리 : 1MB 이상 - I/O Slot : PCI 7EA - NIC : Gigabit Network Card - CD-ROM : 24X
운영체계	- Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 Standard Edition Korean(5CALs)

◇ 기존 구축 S/W 내역

구 분	세 부 사 양	수 량
합 계	3종	5식
GIS엔진	- ArcGIS Desktop 1EA - ArcIMS 1EA	2식
전자수치지도	- 강원지역 전자 수치 지도	1식
CMS	- 관리자 등급관리, 켄텐츠라이프 사이클 관리 - 리눅스기반 멀티사이트 관리	1식

◇ 신규 H/W 도입

구 분	세 부 사 양	수량	비고
합 계	1종	5식
정보수집 장치 (HP PDA-GPS)	- GIS지원가능 PDA(HP) - CPU : Intel PAX270 624㎒ - Memory : 192MB - FlashROM : 64MB - OS : Windows Mobile™ 2005 포켓PC - SYSON CF GPS MEMORY CARD 1GB 이상 - SD Memory 2GB 이상	5식

◇ 신규 S/W 도입

구 분	세 부 사 양	수 량	비고
합 계	1종	5식
PDA GIS (ArcPAD 7)	- Windows CE 2.11, 2.12, and 3.0(Pocket PC and Pocket PC 2002) - GPS 지도항법 지원 - GPS데이터수집(NMEA, TSIP, De Lorme Earth mate) - ArcGIS ․ ArcView에 대한 데이터통합, 추출, 투영, 변환	5식

※ S/W는 정품 소프트웨어를 사용하여야 한다.

아. 기구축 시스템 연계

구분	내용
시스템 운영	1.Windows 2000 server 관리
	2. Windows CE administrator관리
	3. ArcIMS Author 관리 - 도면 서비스 생성
	4. DB관리
디자인	1.세부 디자인 수정
시스템 구분	1.연계시스템이해
	2.TOC 관리
	3.속성정보검색/조회
	4.조건별 지도검색
	5.지도 출력기능
	6.통계
	7.DB 검색등 DB관련 부분
관리자모듈	1.각 레이어 파일 업데이트 및 DB갱신
	2.지도서비스버전관리 및 운영관리
	3.정보 업데이트 및 DB갱신
	4. 도면 DB업데이트 및 DB갱신
	5.각 DB관련테이블 관리
	6.웹로그 시스템 관리

3. 과업수행지침

가. 일반사항

◇ 과업수행자는 과업착수 7일 이내에 과업수행 계획서를 발주기관에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

◇ 과업수행자는 과업수행계획서에 명기된 절차에 따라 과업을 수행하여야 하며 부득이한 사유로 인하여 업무수행절차, 과업범위, 인력투입계획 등에 변경이 필요한 경우는 반드시 발주기관과 사전 협의를 거쳐 승인을 득해야 한다.

◇ 본 과업의 효율적인 관리를 위하여 발주기관이 요구하는 자료의 제공, 과업 진도 및 개발인력관리 등에 대하여 과업수행자는 발주기관이 인정하는 특별한 사유가 없는 한 발주기관의 요구에 성실히 따라야 한다.

◇ 과업수행자는 본 과업의 효율적인 구축을 위하여 발주기관 및 과업수행자의 각 역할을 제시하고 협조체제 구축을 위한 대안을 제시하여야 한다.

◇ 본 과업수행시 필요한 장비 및 S/W는 과업수행자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

◇ 과업수행자는 본 과업의 수행에 적합한 기술과 경험을 보유한자를 개발요원으로 투입하여야 한다.

나. 보안사항

◇ 본 과업에 투입되는 기술 인력은 발주기관의 보안관련 규정을 준수하여야 한다.

◇ 과업수행자는 과업수행과정에서 취득한 자료는 물론 과업진행과정에서 생성된 자료 중 보안을 요하는 자료는 발주기관의 허락 없이 타 용도로 활용하거나 외부에 공개 또는 누설 할 수 없다.

◇ 본 과업에 의해 산출된 모든 산출물과 과업 수행자가 납품한 지적소유권은 발주기관에 귀속되며 발주기관의 서면 동의 없이 사용자가 임의 사용하거나 제3자에게 양도 또는 사용하게 할 수 없다.

다. 품질관리

◇ 과업 수행자는 본 과업의 성공적인 수행을 위하여 단계별 품질보증 계획 및 전담 인원 투입계획을 수립하여 과업수행계획서에 명시하여야 한다.

◇ 과업진행공정별 제반 성과품은 발주기관의 평가검증을 거쳐 확정되어야 하며, 성과품의 품질 및 성능을 높이기 위한 발주기관의 지시를 성실히 수행하여야 한다.

라. 유지보수 및 지원

◇ 무상유지보수 기간은 과업 완료 후 2년으로 한다.

◇ 유지보수 기간 중 천재지변이나 사용자 고의에 의한 경우를 제외하고는 무상으로 한다.

◇ 시스템 운영의 지속적, 안정적 운영에 필요한 자료 및 정보를 제공하여야 한다.

◇ 무상 유지보수 기간 중 “갑”의 필요에 의하여 타사 장비를 접속 하고자 할 경우 요청에 의하여 필요한 기술을 제공하여 타사 장비와의 호환이 가능하도록 기술이전 및 비용을 지원하여야 한다.

◇ 모든 유지보수에 관련된 내용은 담당자가 이해할 수 있도록 보고서를 작성 서면 제출하여야 한다.

◇ 장애발생시 응급조치 및 비상연락 운영계획서를 작성 제출하여야 한다.

◇ 예방점검, 시스템운용, 장비의 운용방법 감시방법에 대한 교육을 실시하여야 한다.

◇ 운용 시 애로사항 접수 및 해결방안을 제시하여야 한다.

마. 사용자 및 관리자 교육

◇ 과업수행자는 본 과업의 성공적인 수행을 위하여 제작투입인력, 사업관리요원 등에 대한 체계적인 교육계획을 수립하여 과업수행계획서에 명시하여야 한다.

4. 과업수행 일정 및 성과품

가. 과업수행 일정

구 분		M		M+1		M+2		M+3		비고
사업관리	사업관리, 품질관리
	공정계획
	품질보증계획
	업무분석 및 시스템 설계
시스템구축	지형지리 조사 분석
	자료수집
	DB 설계
	수치지도 DB 구축
	하드웨어 구축
	소프트웨어 개발
	GIS시스템
	연계기능 개발
	시험운영 및 성능개선
공통	교육훈련
	보고서 제출

◇ 본 과업 수행일정은 “갑”과 “을”의 협의에 의하여 변경할 수 있다.

나. 보고서 및 용역산출물 제출

◇ 정기 및 추진상황 보고

착수보고 : 계약 후 7일 이내

□세부 과업수행 계획서, 용역책임자 이력, 보안각서, 추진일정보고 등

단계 별 보고

□시기 : 각 단계별 완료시점

□내용 : 단계별 완료보고서

▸초기데이터 구축방안

▸프로그램 개발단계 중간보고, 시스템 구축 완료보고, 테스트 결과보고

중간 보고회

□시기 : 착수후 2개월이내 1회

□내용 : 주요 프로토타입을 구축, 보고서 및 CD-ROM에 제작 제출

▸강원도립대의 요구시 추가 보고회 개최

최종 보고회

□시기 : 사업완료전 2주이내

□내용 : 시스템 구축 완료보고

시스템 검수

□시기 : 최종 보고회 후 1개월 이내

□내용 : 시스템 검수

시연회 개최

□시기 : 시스템 검수 후 1개월 이내

□내용 : 성과품 시연

비정기 보고

□시스템공급자가 필요하다고 인정 될 경우 강원도립대와 협의하여 추진

◇ 산출물의 종류 및 제출

과업수행자는 공정별 작업 완료시 다음과 같은 산출물 및 완료보고서를 사업자에게 제출하여야 한다.

산출물	수량	개발단계별	제출시기
과업수행계획서	5부	과업착수	과업착수후 7일이내
완료보고서, CD타이틀	각 5부	개발완료	검사완료후 7일이내
사용/운영자 지침서	5부	개발완료	검사완료후 7일이내

5. 기타사항

○ 앞서 기재된 사항 이외의 조건은 정부 회계예규에서 정한 기술용역계약 일반조건 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른다.

○ 본 과업은 정부가 재정한 관계법규 및 제반규정, 과업지시서 내용에 의거 성실히 수행하여야 하며, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 달성을 위하여 필요한 경우 “갑”의 지시에 따라 수행하여야 한다.