분류번호 :	2404020402_18v1
능력단위 명칭 :	스마트양식 시스템 설계
능력단위 정의 :	스마트양식 시스템 설계란 수립된 사업계획에 따라 운영관 리의 효율성과 생산성 향상 · 양식생물의 안전성을 위하 여 양식방법별 환경관리 단위요소의 규격을 결정하고 이를 적절하게 조합하고 배합하여 이에 필요한 설계도서를 제작 할 수 있는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
2404020402_18v1.1 사육수 용적당 생산량 결정하기	1.1 양식대상종의 생태적, 생리적 특성을 파악하여 적정 양식밀도를 결 정할 수 있다.
	1.2 오염 부하량 결정 요소를 고려하여 최대오염 부하량을 산정하고 이 에 맞는 양식 밀도를 결정할 수 있다.
	1.3 양식장 환경관리 시스템의 적합성과 양식방법에 따라 양식생산량을 결정할 수 있다.
	【지식】 • 양식대상종의 생태적, 생리적 특성
	• 사료의 물리적 특성 등에 따른 오염도 산출 지식
	• 오염 부하량 산출법
	• 생산량 산정법
	• 양식밀도 결정법
	• mass balance 분석법
	【기술】 • 오염부하량 계산 기술
	• 주요 수질요인의 mass balance 분석 기술
	• 시스템 내 요구 유수량 계산 기술
	• 양식밀도 결정 기술
	【태도】 • 신중하고 정확하게 검토하려는 적극적인 태도
	• 치밀한 조사와 객관적인 분석·평가를 위한 노력
2404020402_18v1.2 양식방법별 시스템 선 정하기	2.1 양식대상종과 양식방법에 따라서 적정한 시스템을 선정할 수 있다.
	2.2 물리⋅생물학적 수처리방법에 따라 적합한 솔루션의 시스템 레이아 웃을 설계할 수 있다.
	2.3 스마트양식시스템 설계를 위한 고려사항과 설계절차에 따라 설계할 수 있다.
	【지식】 • 양식대상종의 양식방법별 시스템 엔지니어링 관련 지식
	• 물리⋅생물학적 수 처리방법
	• 시스템의 주요 구성장치
	• 시스템 제어장치

2404020402_18v1.2 양식방법별 시스템 선 정하기	【기술】 • 시스템 엔지니어링 설계기술
	• 수처리방법 활용기술
	• 시스템의 주요 구성장치 능력분석기술
	【태도】 • 신중하고 정확하게 검토하려는 적극적인 태도
	• 치밀한 조사와 객관적인 분석·평가를 위한 노력
2404020402_18v1.3 설계도서 작성하기	3.1 설계에 의한 계획도, 시스템공정도, P&ID 등을 분석하고 작성할 수 있다.
	3.2 설계에 의한 세부도면을 분석하고 작성할 수 있다.
	3.3 설계에 의한 시방서를 작성할 수 있다.
	3.4 공사비 산출 내역서를 분석하고 작성할 수 있다.
	【지식】 • 도면작성 프로그램 매뉴얼
	• 제도 지식
	• 스프레드 시트 사용 매뉴얼
	【기술】 • 계획도, 시스템공정도, P&ID 분석기술
	• 도면작성 프로그램 활용기술
	【태도】 • 조사활동을 수행할 수 있는 적극적인 의지
	• 치밀한 분석태도
	• 원활한 소통의지

•	설계절차란 생산계획 수립→시스템 레이아웃 수립→ 최대 영양염 부하량 산정→ 요구 유수량/순환 율 산정 → 수처리장치 처리능력 계산→ 연결 배관/펌프 규격 결정→ 수질변동 예측 및 환수율 결 정→ 열관리 및 수온제어 규격 결정→ 구조물/수 처리장치 특정의 단계로 구성된다.
•	수 처리 배관/펌프 설계(레벨, 규격) 시 고려사항 : 시스템 내 최대부하량 기준의 수질 요인(용존산소, 암모니아, 고형물, 이산화탄소) mass balance를 분석하여 그에 따른 최대 요구 유수량을 근거로 설계
•	수질 요인(용존산소, 암모니아, 고형물, 이산화탄소) mass balance 분석은 오염부하량 산출방식이다.
•	공정배관계장도(P&I Diagram)란 Piping(Process) and Instrument Diagram 의 영문 약자로 플랜트 기본설 계에 해당되는 부분으로서 프로세스기술자, 설비기술자, 계장기술자 등이 제시하는 기술기준을 바탕 으로 작성되는 Diagram으로서 이 도면은 플랜트 설계 공정의 초반부터 시운전까지 기본이 되는 도 면임.
•	세부도면에는 평면배치도, 단면도, 상세도, 배관도, 모니터링 시스템도, 제어도 등이 있다.
•	산출내역에는 수량산출서, 일위대가 등을 포함한다.
•	여과면적을 계산하기 위하여 여과재료 종류 및 적정 여과조 크기 계산을 포함한다.
•	공사시방서는 관련자가 기술된 내용을 이행하거나 준수할 수 있도록 작성해야 한다.
•	시스템의 주요 구성장치에는 취수펌프, 사육수 살균장치, 사육수조, 침전고형물 제거장치, 미세 부유 고형물 제거장치, 질산화 생물학적 여과조, 탈질산화 생물학적 여과조 이산화탄소 탈기장치, 순환펌 프, 이송라인 등이 있다.
•	시스템의 제어장치에는 수온제어기, 비상전원 공급장치, 수질 모니터링/제어장치 등이 있다.
•	스마트양식시스템 설계를 위해서는 고형물, 용존 질소화합물, 용존산소, 이산화탄소, 병원체, 과도한 미생물 등을 고려해야 한다.
•	사료의 물리적 특성에는 배합사료, 생사료, 부상, 침강 등을 포함한다.

•	양식산업 정보 인덱스
•	양식 시설·설비·기기·기자재·서비스 관련 상품 인덱스
•	각 양식대상종별 사료계수 및 소화율 관련 자료
•	양식대상종별 적정 양식밀도
•	사료성분 분석자료
•	양식대상종별 적정 수질기준
•	전기관련 법령
•	제어시스템의 기초와 응용
•	자동제어 계통과 요소
•	도면 작성 프로그램 매뉴얼

◉ 적용범위 및 작업상황

고려사항

자료 및 관련 서류

•	컴퓨터
•	빔프로젝터
•	도면 작성 프로그램

•	해당사항없음.

장비 및 도구

재료

•	평가자는 능력단위 스마트양식 시스템 설계의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이 론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오
B.문제해결 시나리오
C.서술형시험	√	√
D.논술형시험
E.사례연구		√
F.평가자 질문
G.평가자 체크리스트
H.피평가자 체크리스트
I.일지/저널
J.역할연기
K.구두발표	√
L.작업장평가
M.기타

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

-	오염부하량 계산
-	장비 규격의 적정성
-	필요 환수량, 유수량 및 회전률 계산
-	요구 여과능력(물리여과, 생물학적 여과) 계산
-	도면 분석 : 필요한 장비 및 위치
-	시방서 구성항목 및 산출항목 비교 분석

◉ 평가지침

평가방법

평가시 고려사항

순번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	경청 능력, 문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력, 기초통계 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
6	직업윤리	공동체윤리, 근로윤리

◉ 직업기초능력

구 분	내 용
직무명칭(능력단위명)	스마트양식(스마트양식 시스템 설계)

분류번호	현재	2404020402_18v1

개발연도	현재	2018
버전번호		v1
개발기관	현재	수진회 수계산업연구소
향후 보완 연도(예정)		2021

◉ 개발이력