분류번호 :	2404020404_18v1
능력단위 명칭 :	사육관리 솔루션
능력단위 정의 :	사육관리 솔루션이란 스마트양식장에서 선별, 수질관리, 사 료관리, 방역관리를 통하여 양식장의 생산성 향상·경영관 리효율성 제고·불확실성을 배제하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
2404020404_18v1.1 수질 관리하기	1.1 주배수량과 수위를 실시간으로 계측하여 관리지표에 따라서 제어시 스템을 운용할 수 있다.
	1.2 사육관련 시설의 수질을 실시간으로 계측하여 관리지표에 따라서 제어시스템을 운용할 수 있다.
	1.3 데이터베이스에 기록된 빅데이터를 활용하여 사육수조 내 수온과 용존산소량을 안정적으로 유지하도록 제어시스템으로 관리할 수 있다.
	【지식】 • 자동경보장치 운용 지식
	• 제어시스템 운용지식
	• 사용자 인터페이스에서 원격제어가 가능한 애플리케션 운용 지식
	• 데이터베이스에 기록된 빅데이터 활용 지식
	【기술】 • 사용자 인터페이스 사용, 관리 기술
	• 데이터베이스 사용, 관리 기술
	• 자동경보장치와 제어시스템 운용 기술
	【태도】 • 수질을 안정적으로 관리하기 위한 책임감
	• 철저한 안전수칙 준수
	• 치밀한 자료 분석
2404020404_18v1.2 자동 선별하기	2.1 사육대상생물의 성장에 따라 사육밀도를 조절할 수 있다.
	2.2 사육대상생물 개체 간 성장차이에 따라서 규격별로 선별할 수 있다.
	2.3 사육대상생물의 물리적·생리적 특성에 따라 적합한 피쉬펌프와 자 동선별기를 선택하여 운용할 수 있다.
	【지식】 • 사육대상종별 활동특성의 이해
	• 사육대상종별 적정 사육밀도 계산 지식
	• 피쉬펌프와 자동선별기 작동원리
	【기술】 • 적정 사육밀도 계산 기술
	• 피쉬펌프 운용 기술
	• 자동선별기 운용 기술

2404020404_18v1.2 자동 선별하기	【태도】 • 사육밀도 판단의 정확성과 정밀성
	• 현장 여건에 맞게 선별일정을 수립할 수 있는 경험적 사고력
2404020404_18v1.3 사료 공급하기	3.1 사육환경에 맞는 사육수조별 일일 사료공급량을 데이터베이스에서 관리할 수 있다.
	3.2 사료공급량을 결정하여 사료공급기로 이송 가능한 관련 장치를 설 치할 수 있다.
	3.3 매뉴얼에 따라 사육지별 일일 사료공급량을 자동으로 투입할 수 있 는 사료공급기를 설치할 수 있다.
	【지식】 • 양식대상종별, 사육단계별, 사육환경별 일일 사료섭취량 관련 지식
	• 양식대상종별, 사육단계별, 사육환경별 사료계수 추정 관련 지식
	• 사료공급기로 이송 가능한 관련 장치
	• 자동 사료공급기 작동 원리
	【기술】 • 사육수조별 일일 추정 총중량 계산 기술
	• 추정 1일 사료공급량 결정, 보정 기술
	【태도】 • 치밀한 계산과 보정 작업
	• 사료활동에 대한 섬세한 관찰
2404020404_18v1.4 방역 관리하기	4.1 방역관리 요소별 관리지표 범위를 설정한 후 방역관리를 수행할 수 있다.
	4.2 취수원으로부터 기인하는 오염원의 방역을 위한 관련 설비를 통하 여 관리를 수행할 수 있다.
	4.3 양식장 진출입구로 통행하는 차량이나 인력으로 기인하는 오염원의 방역을 위한 관련 설비를 통하여 관리를 수행할 수 있다.
	4.4 양식장에서 사용하는 작업도구로부터 기인하는 오염원의 방역을 위 한 관련 설비를 통하여 관리를 수행할 수 있다.
	【지식】 • 방역관리 요소별 관리지표 범위 지식
	• 방역설비 운용 매뉴얼
	• 취수원으로부터 기인하는 오염원 관련 지식
	【기술】 • 방역설비 운용 기술
	• 오염원 조사 기술
	【태도】 • 빈틈없는 방역관리 태도
	• 비상상황에 적절히 대응하려는 적극적인 의지

2404020404_18v1.4 방역 관리하기	• 안전수칙을 철저히 준수하려는 태도

•	물리학적 여과시스템 선택 시 고려사항에는 고형 오염물의 특성(종 특이성, 사료 특이성, 성상과 크 기 등) 등을 포함한다.
•	생물학적 여과시스템 선택 시 고려사항에는 용존 오염물의 특성(암모니아성질소, 아질산성질소, 질 산성질소) 등을 포함한다.
•	탈기장치 선택 시 고려사항에는 장비별 처리능력과 장단점 등을 포함한다.
•	수질제어장치에는 수질항목별(용존산소, 수온, pH, 용존질소화합물 등)로 장치와 대응방법이 상이하 다.

•	수질오염총량관리 시행계획 수립 매뉴얼
•	양식산업 정보 인덱스
•	양식 시설·설비·기기·기자재·서비스 관련 상품 인덱스
•	각 자동제어시스템 매뉴얼
•	펌프 종류별 효율
•	양식장 수질 환경 지표
•	양식장에 필요한 각종 센서
•	수산생물질병 관리법
•	양식장 배출수 관련 법령
•	하드웨어/소프트웨어/통합 시스템/인터페이스 상세설계서
•	하드웨어 장비 매뉴얼
•	소프트웨어 운영환경(OS, DBMS, Application S/W) 매뉴얼

◉ 적용범위 및 작업상황

고려사항

자료 및 관련 서류

•	펌프
•	스크린필터
•	드럼필터
•	고속 모래여과기
•	전원공급기(DC, AC 가변전원 공급기)
•	절연저항 측정기
•	디지털멀티미터
•	취수량 조절장치
•	주수량 조절장치
•	배출수 조절장치
•	수질환경(수온, 염분, 용존산소, 이산화탄소 등) 모니터링 센서 및 제어장치
•	컴퓨터

•	해당사항 없음

장비 및 도구

재료

•	평가자는 능력단위 사육관리 솔루션의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실 기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.

• 피평가자의 과정평가 및 결과평가 방법

평 가 방 법	평 가 유 형
	과 정 평 가	결 과 평 가
A.포트폴리오
B.문제해결 시나리오
C.서술형시험	√	√
D.논술형시험
E.사례연구	√
F.평가자 질문
G.평가자 체크리스트
H.피평가자 체크리스트
I.일지/저널
J.역할연기
K.구두발표		√
L.작업장평가
M.기타

• 수행준거에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.

• 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

-	사육관리 장치에 대한 이해
-	주요 수질요인 및 관리장치에 대한 이해
-	자동선별장비의 원리 및 이해
-	방역관리 지표
-	방역관리 장비 및 관리방법
-	사료공급장치 원리 및 관리방법

◉ 평가지침

평가방법

평가시 고려사항

순번	직 업 기 초 능 력
	주 요 영 역	하 위 영 역
1	의사소통능력	경청 능력, 문서이해 능력, 문서작성 능력, 의사표현 능력
2	수리능력	기초연산 능력, 기초통계 능력
3	문제해결능력	문제처리 능력, 사고력
4	정보능력	정보처리 능력, 컴퓨터활용 능력
5	기술능력	기술선택 능력, 기술이해 능력, 기술적용 능력
6	직업윤리	공동체윤리, 근로윤리

◉ 직업기초능력

구 분	내 용
직무명칭(능력단위명)	스마트양식(사육관리 솔루션)

분류번호	현재	2404020404_18v1

개발연도	현재	2018
버전번호		v1
개발기관	현재	(사)수진회 한국수계산업연구소
향후 보완 연도(예정)		2021

◉ 개발이력