제1장 선박보조기계의 개요

1.1 보조기계의 분류

(1)보조기계의 종류

▶선박에 설치된 장치 : 주기관(main engine)과 보조기계(auxiliary machinery)

▶기관(engine) : 자체적으로 동력을 생산할 수 있는 장치

▶기계(machinery) : 동력을 다른 장치에서 얻어서 구동되는 장치

▶보조기계 종류(용도에 따라)

-. 다른 기계의 운전을 위한 보조 기능을 수행하는 기계

: 주기관이나 발전기관 등의 운전을 위한 보조기계

-. 독립적인 기능을 수행하는 기계

: 기관실 여러 용도의 기계, 갑판 기계, 탐사 기계, 어로 기계 등

(1)동력 장치의 운전을 위한 보조 기계(디젤기관용)

▶윤활유 순환계통(Lubricating Oil circulating system)

▶연료유 공급계통(Fuel Oil suppling system)

▶냉각수 순환계통(Cooling Water circulating system)

가. 연료유 공급 펌프(F.O supply pump)

나. 연료유 순환 펌프(F.O circulating system)

다. 연료유 가열기(F.O heater)

라. 청수 냉각 펌프(F.W cooling pump)

마. 청수 냉각기(F.W cooler)

바. 윤활유 순환 펌프(L.O circulating pump)

사. 윤활유 냉각기(L.O cooler)

아. 해수냉각 펌프(S.W cooling pump)

자. 시동 공기 압축기(Main air compressor)

(2)동력 장치의 운전을 위한 보조 기계(증기터빈용)

가. 윤활유 펌프(L.O pump)

나. 윤활유 냉각기(L.O cooler)

다. 복수기(Condenser)

라. 공기추출기와 복수기(Air ejector and condenser)

마. 복수 펌프(condensating pump)

바. 주 순환수 펌프(Main circulating pump)

사. 해수 공급 펌프(S.W service pump)

(3)보일러의 운전을 위한 보조 기계

가. 연료유 분연 펌프(F.O burning pump)

나. 연류유 가열기(F.O heater)

다. 강압송풍기(forced draft fan)

라. 급수 펌프(Feed water pump)

마. 급수 가열기(Feed water heater)

바. 보조 복수기(Auxiliary condenser) 및 드레인 냉각기(Drain cooler)

사. 드레인 펌프(Drain pump)

(4)독립적인 역할을 하는 기관실 기계

가. 연료유 및 윤활유 관계(F.O & L.O piping system)

① 연료유(A중유) 이송 펌프(D.O transfer pump)

② 연료유(C중유) 이송 펌프(F.O transfer pump)

③ 연료유(A중유) 청정기(D.O purifier)

④ 연료유(C중유) 청정기(F.O purifier)

⑤ 윤활유 이송 펌프(L.O transfer pump)

⑥ 윤활유 청정기(L.O purifier)

나. 소화, 배수 및 선박의 흘수 조정 장치

① 소화 펌프(Fire pump)

② 밸러스트 펌프(Ballast pump)

③ 빌지 펌프(Bilge pump)

다. 해양오염 방지 장치

① 유수 분리기(Oily water separator)

② 폐유소각기(Waste oil incinerator)

③ 오수 처리 장치(Sewage treatment equipment)

라. 승무원의 편의를 위한 장치

① 청수 펌프(F.W pump)

② 음료수 펌프(D.W pump)

③ 위생수 펌프(Sanitary pump)

<예상문제>

1. 선박 보조 기계에 속하지 않는 장치는?

① 주보일러    ② 유청정기    ③ 급수 펌프   ④ 공기 압축기  ⑤ 연료유 가열기

2. 디젤선에서만 사용되는 보조 기계로 옳은 것은?

① 발전기 ② 주공기 압축기 ③ 유청정기 ④ 급수 펌프 ⑤ 급수 가열기

3. 터빈선에서만 사용되는 보조 기계로 옳은 것은?

① 발전기 ② 공기 압축기 ③ 유청정기 ④ 스트리퍼 펌프 ⑤ 급수 가열기

4. 유조선에서만 사용되는 보조 기계로 옳지 않은 것은?

① 트롤 윈치 ② 화물유 펌프 ③ 스트리퍼 펌프 ④ 탱크 세정 장치

⑤ 불활성 가스 장치