●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : ICT기초실습

□ 담당교수 : 고 남규

□ 수행해당 일교시(시간) : 2020년 3월 30일 5,6,7,8,9,10교시

□ 수행방법 :

게시한 학습내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 E-Mail로 제출하기     바랍니다.

과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 3월 30일~ 4월 1일

□ 제출 E-Mail : kng8686@hanmail.net

♤ 중간시험 실시 안내 : On-line 수업이 끝나고 학교 등교 강의실 수업강         의 시 학습과제의 제출 과제 문제를 중심으로 시험을 실시합니          다.

02.	커패시턴스와 인덕턴스

단/원/정/리  커패시턴스의 기능, 단위 그리고 구조를 공부하고 커패시터의 접속 방식인 직렬 접속과 병렬 접속에 대한 합성 커패시턴스를 구한다. 또 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스를 학습한다.

학습1	커패시턴스에 대해 알아보기

학습목표	1. 커패시턴스(또는 콘덴서)의 구조 및 기능을 알아본다. 2. 커패시턴스(또는 콘덴서)의 접속에 대해 알아본다.

1. 커패시턴스의 구조 및 기능

두개의 전극 판 사이에 유전체를 넣고 전압을 가하면 그림과 같이 분극 작용에 의하여 전극에는 정전기가 축적된다.

그림2-1  정전 용량

전원 전압 [eqn: V]에 의해 축적된 전하를 [eqn: Q][C]이라고 하면, [eqn: Q]는 [eqn: V]에 비례하므로

[eqn: Q=CV][C]

같이 표시할 수 있다. 여기서 C는 전극이 전하를 축적하는 능력의 정도를 나타내는 상수로서 전극의 형상 및 전극사이를 채운 유전체의 종류에 따라 결정되는 값이다. 이 비례 상수 C를 커패시턴스(capacitance) 또는 정전 용량이라고 한다. 커패시턴스의 단위로는 패럿(farad, [F])이다.

○ 콘덴서의 기능  :  콘덴서란 전기를 축적하는 기능을 가지고 있다. 그 외에 직류 전류를 차단하고 교류 전류를 통과시키려는 목적에도 사용된다.

○ 콘덴서의 단위 : 콘덴서의 용량을 나타내는 단위는 패럿(farad: F)가 사용된다. 콘덴서에 축적되는 전하 용량은 매우 작기 때문에, [eqn: mu]F(마이크로 패럿: [eqn: 10 ^{-6}] F)나 [eqn: p]F(피코 패럿: [eqn: 10 ^{-12}] F)의 단위가 사용된다.

○ 콘덴서의 구조 : 평판 콘덴서에 있어서 전극의 면적을 [eqn: A][m], 극판 사이의 거리를 [m]이고, 극판 사이에 채워진 절연체의 유전율을 이라고 하면 콘덴서의 정전 용량(capacitance) C는 다음과 같다.

[eqn: C= epsilon ` {A} over {l}] [F]

2. 커패시턴스의 접속

병렬 접속   커패시턴스가 [eqn: C _{1}], [eqn: C _{2}], [eqn: C _{3}]인 3개의 콘덴서를 병렬로 접속 할 때의 합성 커패시턴스 [eqn: C][F]는 다음과 같이 각 콘덴서의 정전 용량의 합이 된다.

[eqn: C=C _{1} +C _{2} +C _{3}]

그림2-2  커패시터의 병렬 접속

각 콘덴서에 V[V]의 전압이 가해지면 축적되는 전하 [eqn: Q _{1}], [eqn: Q _{2}], [eqn: Q _{3}][C]은

[eqn: Q _{1} =C _{1} V] [C], [eqn: Q _{2} =C _{2} V] [C], [eqn: Q _{3} =C _{3} V] [C]

이 되고 전 전하 Q[C]은 다음과 같다.

[eqn: Q=Q _{1} +Q _{2} +Q _{3} =C _{1} V+C _{2} V+C _{3} V]    [C]

직렬 접속   커패시턴스가 [eqn: C _{1}], [eqn: C _{2}], [eqn: C _{3}]인 3개의 콘덴서를 직렬로 접속 할 때의 합성 커패시턴스 [eqn: C][F]는 다음과 같이 구한다.

[eqn: {1} over {C} = {1} over {C _{1}} + {1} over {C _{2}} + {1} over {C _{3}}]   또는 [eqn: ```C= {1} over {{1} over {C _{1}} + {1} over {C _{2}} + {1} over {C _{3}}}]

그림2-3  커패시터의 직렬 접속

과제 9

1. 다음의 내용을 쓰시오.

가, 콘덴서의 기능

나. 콘덴서의 단위

다. 콘덴서의 구조

2. 콘덴서를 2개 이상 접속 시 용량이 증가하는 접속 방법은 무엇인가?