기계제도 및 CAD

교재 p18∼21

1. 투상도법

1) 투상도법은 3차원상의 입체를 평면에 나타내고 평면상에 그려진 도형을 보고 입체적으로 생각하여 그리는 화법이다.

2) 투상도는 시선의 방향에 따라 여섯 종류가 있다. 보통 평면도, 정면도, 측면도 3개의 투상으로 충분히 물체의 모양과 크기를 나타낼 수 있다.

3) KS 기계제도 규격은 제 3각법 사용을 원칙으로 규정하고 있다.

2. 제3각법을 사용하는 이유

1) 실선으로 나타낸 선이 많은 투상도(숨은선이 적어야 함)

2) 정면도를 중심으로 평면도와 우측면도

3. 정면도를 선택하는 기준

1) 물체의 특징이 가장 잘 나타나는 면으로 선택

2) 평면도나 측면도에 가급적 실선을 사용하는 정면도 선택(숨은선보다 실선)

3) 자연스럽고 물체의 안정감을 주는 면을 선택하는 것이 좋다.

4. 실습과제

1) 제3각법에 의해 작성된 다음의 투상도에서 비어있는 도면을 완성하세요. (교재 p22∼23)

※ 1)의 답은 교재에 작성하세요.

2) 다음 페이지의 도형을 삼각법 규칙에 맞게 작성하세요.

※ 2)의 답은 A4 용지나 비슷한 규격의 백지에 자, 연필, 샤프펜슬 등을 사용하여 작성하여 대면 수업 첫 시간에 제출 바랍니다.(프린터가 없는 경우 원본 출력을 하지 않아도 되며 임의의 크기로 작성한다.) 삼각법에 대한 이해와 실습을 위한 과제이며 오답률은 성적에 반영되지 않으나 제출하지 않는 경우 감점이 됩니다.

[ 예시도형 ]

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]

실습 1

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]

실습 2

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]

실습 3

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]

실습 4

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]

실습 5

[ 평면도 ]
[ 정면도 ]	[우측면도]