● 학습 및 과제물 수행방법 ●

□ 과목 : 통신이론

□ 담당교수 : 임황빈

□ 수행해당 일 교시(시간) : 20년 5월 12일 1,2,3교시

□ 수행방법 : 게시한 학습내용에 대한 내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 e-mail로 제출하기 바랍니다. 과제물을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 5월 16일~ 5월 18일

□ 제출 E-Mail : yim@naver.com

과제2. 통신이론 _ 연산증폭기의 연습

학습목표 : 연산증폭기를 복습하고 각 회로관련 문제를 풀어 본다

POINT	1	반전 증폭기

입력 신호가 반전 단자에 입력되므로 출력 신호는 입력과는 반대의 위상을 가진다. 즉 반전 증폭기는 출력과 입력의 위상이 역위상인 증폭기이다.

그림1 반전 증폭기

[eqn: V _{out} =`- {R _{f}} over {R _{i}} `V _{i`n}],  [eqn: A _{c`l} =`- {R _{f}} over {R _{i}}]

[eqn: Z _{i`n(I)} CONG R _{i}], [eqn: Z _{out(I)} =0]

POINT	2	비반전 증폭기

입력전압 [eqn: V _{i`n}]은 비반전 단자에 인가되고 출력은 저항 [eqn: R _{i}]와 [eqn: R _{f}]로 구성된 귀환 회로를 통해 반전 단자로 귀환된다.

그림2 비반전 증폭기

[eqn: V _{out} = LEFT ( {R _{i} +R _{f}} over {R _{i}} RIGHT ) V _{i`n} = LEFT ( 1+ {R _{f}} over {R _{i}} RIGHT ) V _{i`n}]

[eqn: A _{c`l(N`I)} =1+ {R _{f}} over {R _{i}}]

[eqn: Z _{i`n(I)} = INF], [eqn: Z _{out(I)} =0]

POINT	3	하나의 연산증폭기를 사용한 감산기

그림3

[eqn: V _{out} =`- {R _{2}} over {R _{1}} V _{1} +` LEFT ( 1+ {R _{2}} over {R _{1}} RIGHT ) V ^{``+}]

[eqn: V`` ^{+} = {R _{4}} over {R _{3} +R _{4}} `V _{2}]

위 식에서 [eqn: R _{1} /R _{2} `=`R _{3} /R _{4}]이면

[eqn: V _{out} = {R _{2}} over {R _{1}} (V _{2} -V _{1} )]

과제 2 : 다음 각 과제를 수행 후 제출 요망

1. 그림의 증폭기에서 이득을 구하면? 단, 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다.

2. 그림의 증폭기에서 이득을 구하면? 단, 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다.

3. 그림의 증폭기에서 [eqn: V _{out}]을 구하면? 단, 각 연산 증폭기의 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다.

4. 그림의 증폭기에서 [eqn: V _{out}]을 구하면? 단, 각 연산 증폭기의 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다.

5. 그림의 증폭기에서 [eqn: V _{out}]을 구하면? 단, 각 연산 증폭기의 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다.

6. 그림의 증폭기에서 [eqn: V _{out}]을 구하면? 단, 각 연산 증폭기의 개루프 이득 [eqn: A _{ol}]은 이상적이다. 단, [eqn: V _{i`n} =2[mV]]이다.

7. 그림의 감산기 회로에서 [eqn: R _{1} =R _{2} =100[k OMEGA ]]이고 [eqn: R _{3} =R _{4} =20[k OMEGA ]]일 때 출력 전압을 구하라? 단, 입력 전압 [eqn: V _{1} =5[V]], [eqn: V _{2} =10[V]] 이다.