소방학개론_담당교수_황재호

아름다운 숫자 ‘2020’, 새내기 여러분 Hi!        Fire Fighting!*학과 구호

이태원 발 코로나19 재확산이 긴급 이슈로 떠올라 대면 수업에 대한 기대가 깨지고 있어요.

여러분 얼굴 보는 게 이렇게 힘들 줄이야. 희망 고문...

6주차 과제물은 소방공무원 시험문제 5문항 만들기입니다. 여러분이 소방공무원 시험문제 출제자라면 어떤 문제를 내서 수험생들을 평가할까를 고민하면서 문제를 만들어 보세요. 심도 있는 공부를 할 수 있는 기회가 될 거로 생각합니다.

출제 근거를 반드시 작성해 주세요. 출제 근거가 불명확하면 점수를 받을 수 없어요

「소방학개론_2020_요약본_황재호」 과 「소방학개론_정경문_pdf」를 이용하여 여러분이 제출한 과제물의 범위 내에서 샘플 문제와 같은 형태로 5문항을 한글문서(.hwp)로 작성하여 소방학개론 담당교수 황재호의 메일(hangjh@hanmail.net)로 제출해 주세요. 궁금한 사항이 있으면 카카오 톡, 전화 등을 이용해서 문의해 주세요.

제출 시 본인의 실명을 밝혀주세요. 출석 인정과 성적에 반영될 예정입니다.

호기심 가득한 여러분의 얼굴을 하루빨리 보고싶네영. 내 얼굴은 학과 홈페이지에서 찾아보세요.

☞ 6주차 과제물:

[ 객 관 식 문 제 카 드 ]
시험명	2020년 소방학개론 문제
과목명	소방학개론	난이도		상		중	하	중요도		상	중		하	정답
출 제 근 거	❖ 근 거 : ❖ 해 설 :
출 제 일 자	2020년 5월 일		출제 위원		소 속				학번			성 명				서명(인)
					소방환경방재과

샘플

다양한 형태로 만들기! 작년에 2학년 학생들이 만든 문제입니다.

[ 객 관 식 문 제 카 드 ]
시험명	2020년 소방학개론 문제
과목명	소방학개론	난이도		상		중	하	중요도		상	중		하	정답	➂
							○				○
문. 화재안전기준에 따른 피난기구의 종류로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> ㄱ. 완강기 ㄴ. 일반용 승강기 ㄷ. 구조대 ㄹ. 승강식 피난기 ㅁ. 다수인 피난장비 ➀ㄱ, ㄴ, ㄷ ➁ㄷ, ㄹ, ㅁ ➂ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
출 제 근 거	❖ 근 거 : 피난기구의 화재안전기준 제2조의2 ❖ 해 설 : 피난기구의 화재안전기준 제3조 <2조의2> : 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준으로 정하는 것 이란 미끄럼대,피난교,피난용트랩,간이완강기,공기안전매트,다수인 피난장비 승강식 피난기 등을 말한다 <3조> : 1. 완강기란 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 기구중 사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 것을 말한다 2. 다수인 피난장비 란 화재 시 2인 이상의 피난자가 동시에 해당층에서 지상 또는 피난층으로 하강하는 피난기구를 말한다. 3. 승각식 피난기란 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상 승하여 연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식 피난기를 말한다.
출 제 일 자	2020년 5월 일		출제 위원		소 속				학번			성 명				서명(인)
					소방환경방재과							황재호

[ 객 관 식 문 제 카 드 ]
시험명	2019년 TBL 1차 시험
과목명	건축소방학	난이도		상		중	하	중요도		상	중		하	정답	④
						O				O
문. 객석 유도등의 설치기준으로 옳은 것은? ① 공연장에는 직선거리 70m 이내 마다 19개 이상 설치 할 것 ② 유흥주점영업시설에는 직선거리 32m 이내 마다 9개 이상 설치 할 것 ③ 영화 상영관에는 직선거리 40m 이내 마다 12개 이상 설치 할 것 ④ 운동시설에는 직선거리 24m 이내 마다 5개 이상 설치 할 것
출 제 근 거	❖ 근 거 : 유도등 및 유도표지의 화재 안전기준(NFSC 303) 제4조(유도등 및 유도표지의 종류) 제7조(객석 유도등 설치기준) ④ ❖ 해 설 : ① 공연장에는 직선거리 70m 이내 마다 19개 이상 (70/4) -1 = 16.5(약 17개) ② 유흥주점영업시설에는 직선거리 32m 이내마다 7개 이상 (32/4) -1 = 7 ③ 영화 상영관에는 직선거리 40m 이내마다 9개 이상 (40/4) -1 = 9 ④ 운동시설에는 직선거리 24m 이내마다 5개 이상 (24/4) -1 = 5 제4조(유도등 및 유도표지의 종류) 제7조(객석 유도등 설치기준) ④ 설치개수= [eqn: {객석의`통로의`직선부분의길이(m)} over {4} - 1]
출 제 일 자	2019년 10월 25일		출제 위원		소 속				직 위 (또는 직급)			성 명				서명(인)
					1 조				조 원			유 종 혁

[ 객 관 식  문 제 카 드 ]

시험명

2019년 건축소방학 시험

과목명

건축소방학

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

②

○

○

문. 다음은 인명구조기구에 대한 설명이다 <보기> 에서 인명구조기구 용어에 대하여

옳은 것을 모두 고르시오.

< 보 기 >

ㄱ. "방화복" 이란 화재진압 등의 소방 활동을 수행 할 수 있는 피복을 말 한다

ㄴ. "방열복" 이란 고온의 전도열에 가까이 접근하여 소방 활동을 수행 할 수 있는 내열 피복을 말한다.

ㄷ. "자동심장충격기(AED)" 란 호흡부전 상태인 사람에게 인공호흡을 시켜 환자를 보호 하거나 구급하는 기구를 말 한다

ㄹ. "공기호흡기" 란 소화 활동 시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스 중에서 일정시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인 호흡장비를 말 한다

① ㄱ,ㄴ   ② ㄱ,ㄹ   ③ ㄴ,ㄷ    ④ ㄷ,ㄹ

출 제

근 거

❖ 근 거 : 인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302),(제3조(정의))

❖ 해 설 : 1항."방열복" 이란 고온의 복사열에 가까이 접근하여 소방 활동을 수행 할 수                     있는 내열 피복을 말한다.

2항."공기호흡기" 란 소화 활동 시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스                      중에서 일정시간 사용 할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인 호흡장비를                     말 한다

3항."인공소생기" 란 호흡부전 상태인 사람에게 인공호흡을 시켜 환자를

보호 하거나 구급하는 기구를 말한다.

4항."방화복" 이란 화재진압 등의 소방 활동을 수행 할 수 있는 피복을

말 한다

출 제

일 자

출제

위원

소  속

직 위

(또는 직급)

성  명

서명(인)

2조

이재현