●학습 및 과제물 수행방법●

□ 과목 : ICT기초실습

□ 담당교수 : 고 남규

□ 수행해당 일교시(시간) : 15주차 대체 평가

□ 수행방법 :

학습내용을 충분히 습득하고 과제물을 수행하여 E-Mail로 제출하기 바랍니다.

과제물(리포트)을 제출한 학생은 출석으로 인정합니다.

□ 제출제한 : 2020년 5월 25일~ 6월 2일

□ 제출 E-Mail : kng8686@hanmail.net

NOTE :

기말 시험(직무수행능력평가 2)리포트로 대체합니다.

학과 홈페이지에 있는 교재의 학습과제를 충분히 읽어서 문제를 풀기 바랍니다.

반듯이 제출기한 내 제출하셔야 합니다.

제출기한을 어기면 출석과 학점 점수가 주어주지 않습니다.

* 중간고사(직무수행능력평가 1) 수행(제출)하지 않은 학생은 반드시 기한 내 제출하시기 바랍니다

단/원/평/가/문/제  1

※ 다음 물음에 답하라.

문제1 다음 4색 띠 저항의 저항값 및 허용오차를 구하라.

문제2. 다음 4색 띠의 저항 값을 구하라.

① 황회갈금
② 갈흑흑금
③ 적적갈금
④ 갈흑금금
⑤ 갈녹녹금

문제3. 다음 저항 값을 4색 띠로 표현하라.

① [eqn: 27[k OMEGA ]±5%]
② [eqn: 3.3[k OMEGA ]±5%]
③ [eqn: 470[k OMEGA ]±5%]
④ [eqn: 1.5[M OMEGA ]±5%]
⑤ [eqn: 2.2[ OMEGA ]±5%]

단/원/평/가/문/제  2

※ 다음 물음에 답하라.

문제1 다음 5색 띠 금속피막저항기의 저항 값을 구하라.

① 갈흑흑적갈
② 갈흑흑은갈
③ 갈갈적황갈
④ 적흑흑갈갈
⑤ 등갈적등적
⑥ 회적흑흑갈
⑦ 갈적적적갈

문제2. 다음 저항 값을 5색 띠로 표현하라.

① [eqn: 47.1[ OMEGA ]±1%]
② [eqn: 213[ OMEGA ]±1%]
③ [eqn: 1[ OMEGA ]±1%]
④ [eqn: 820[ OMEGA ]±1%]
⑤ [eqn: 33[k OMEGA ]±1%]
⑥ [eqn: 330[ OMEGA ]±1%]
⑦ [eqn: 1[k OMEGA ]±1%]
⑧ [eqn: 2[k OMEGA ]±5%]
⑨ [eqn: 47[k OMEGA ]±5%]
⑩ [eqn: 143[k OMEGA ]±1%]

단/원/평/가/문/제   3

※ 다음 물음에 답하라.

문제1 다음 각 마일러 커패시터의 용량 값, 오차, 내압을 구하라.

(a)	(b)	(c)

그림1-16

문제2. 다음 각 세라믹 커패시터의 용량 값과 오차를 구하라.

(a)	(b)	(c)

그림1-17