재  난  관  리

학번           셩명

1.. 재난 시 (화재 시) 초기대응이 매우 중요한데 그 이유를 설명해 보세요

2. 소방시설에는 1)소화설비, 2) 경보설비, 3) 피난설비, 4)소방용수설비, 5)소화활동설비 등이

있는데 각 설비별 종류를 나열하세요

EX) 5) 소화활동설비

- 제연설비

- 연결송수관설비

- 연결살수설비

- 비상코센트설비

- 무선통신보조설비

- 연소방지설비

3. 화재 시 신고(보고) 체계 흐름도(FLOW)를  도식화해 보세요

4. 화재 시 일반적으로 유,무선전화로 신고하는데 스마트기기의 발달로 다양한 신고 방법에

어떤 것들이 있는지 ?

5. 화재 신고 후 소방대가 현장에 도착하면 대상처의 소방안전관리자 등 관계인이 소방대에

알려주어야 할 주요정보가 있는데 무엇입니까 ?

6. 소화기 사용법을 순서대로 설명하세요

7. 화재의 초등진압과 응급환자의 소생률 향상을 위한 시간으로 화재 또는 환자 발생 후 5분을 의미하는

단어는 ?  (         )

8. 피난설비 중 피난기구의 종류가 아닌 것은 ?

① 미끄럼대     ② 완강기       ③ 피난사다리     ④ 비상조명등

9. 화재 시 발생하는 열 및 연기에 대하여 인명을 안전하게 대피시키 위한 인명구조기구가 아닌 것은 ?

① 방열복       ② 공기호흡기    ③ 인공소생기     ④ 구조대

10. 화재 시 원활한 소방활동을 위해 설치된 소화활동설비가 아닌 것은 ?

① 연결송수관설비    ② 연결살수설비     ③ 제연설비      ④ 옥외소화전설비

11. 소방시설의 종류가 아닌 것은 ?

① 소화설비     ② 경보설비      ③ 방화설비     ④ 소화활동설비

12. 다음 중 경보설비가 아닌 것은 ?

① 비상경보설비    ② 자동화재탐지설비    ③ 비상방송설비      ④ 비상콘센트설비

13. 비상방송설비는 기동장치애 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생상황 및

피난에 유효한 방송이 자동적으로 개시될 때까지의 소요시간은  몇  초 이하여야 하는가 ?

① 5초      ② 10초     ③ 20초    ④ 60초

14. 다음은 소화기에 대한 설명 중 바르지 못한 것은 ?

① 수동식 소화기는 연면적 33㎡ 이상이면 1단위 이상 설치해야 한다.

② A급은 10단위 이상, B급은 20단위 이상을 대형소화기로 분류한다.

③ 수동식 소화기는 각 층마다 설치하되 소형소화기는 보행거리 20M 이내, 대형소화기는 30M 이내

되도록 배치 한다.

④ 소화기구는 바닥으로부터 1M 이하의 곳에 비치하고 ¨소화기″ 표시한 표지를 게시한다.

15 특정소방대상물 경보방식에서 직상경보방식(우선경부방식)은 어떤 대상물에 적용되며 그 예를 설명하세요

- 대상 :

- 지상 1층에서 화재가 발생하였을 경우 어떻게 경보를 발해야 되는가 ?

16. 화재 시 반사적으로 발화지점 반대방향으로 이동하는 현상은 ?

① 귀소본능     ② 퇴피본능       ③ 지광본능       ④ 추종본능

17. 화재 시 인간의 본능이 이닌 것은 ?

① 우회전본능   ② 지광본능      ③ 추종본능        ④ 귀소본능

18. 피난시설계획 등의 일반적 원칙으로 틀린 것은 ?

① 고정식을 원칙으로 한다.

② 원시적 방법으로 한다.

③ fool proof, fail safe를 원칙으로 한다.

④ 피난설비는 가반식 기구나 장치 등을 주로 사용하고 고정시설은 보조설비로 사용한다.

19. 피난에 유효한 건축계획으로 잘못된 것은 ?

① 피난경로는 단순하게 하고 미로를 만들지 말아야 한다.

② 피난통로는 불연화하여야 한다.

③ 1방향 피난로만 만들어야 한다.

④ 정전 시에도 피난방향을 알 수 있게 하여야 한다.

20. 비상연락체계의 구성요소가 아닌 것은 ?

① 비상연락 수단      ② 비상연락 담당인원       ③ 비상연락 절차     ④ 비상연락 대상

21. 건물화재 시 패닉(Panic)의 발생원인과 직접적인 관계가 없는 것은 ?

① 연기에 의한 시계제한          ② 유독가스에 의한 호흡장애

③ 외부와 단절되어 고립          ④ 건물의 가연 내장재

22. 피난시설의 안전구획을 설정하는데  해당되지 않는 것은 ?

① 거실      ② 복도     ③ 계단부속실(전실)     ④ 계단

23. 다음 중 화재원인 조사가 아닌 것은 ?

① 발화원인조사             ② 발견 통보 및 초기소화상황조사

③ 연소상황조사             ④ 화재로 인한 사상자 조사

24. 신속하고 효율적인 비상연락을 위해 수칙 작성 방법이 아닌 것은 ?

① 비상연락 시 보편성, 근무요령 및 비상소집 절차 등을 수립한다.

② 화재 등 재난 발생 시 비상연락을 위한 필수 담당인력을 사전에 지정하여 운영한다.

③ 필수 담당인력 부재 시 업무수행을 위한 대리자를 지정하여 업무 공백이 발생하지 않도록 해야 한다..

④ 비상연락 절차 및 요령을 작성하는 경우에는 이를 반드시 문서화할 필요는 없다.