직무능력수행평가1 안내

1. 문제를 Download하여 참고 교재를 이용 해답을 적은 후

이메일 kng8686@hanmail.net로 보냅니다.

2. 시행기한 : 2020년10월21일 한

3. 이메일로 전송한 시험지는 해당 교수가 Down load하여 채점하고 시험지는 학교에 제출됩니다.

4. 조기 취업생도 빠짐없이 시행하여야 합니다.

강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [1]차		활용	미활용	기초		2020학년도	2학기
			●
담당교수	고 남 규	교과목명			ICT응용실습
학 번		능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역
이 름
평가일자	2020. 10. 20
능력단위요소/작업(Task)/하위능력	평가내용(수행준거별 문제)
*다음 ( )안에 알맞은 내용을 채우시오. 문제1. p-n 접합은 ( )바이어스에서는 전류를 잘 흘리고, ( )바이어스에서는 전류가 흐를 수 없다. 문제2. SCR, UJT, GBT, DIAC, TRIAC, GTO 등은 ( )반도체이다. 문제3. 연산 증폭기(OP-AMP)는 이득이 ( ), 입력 저항이 ( ), 출력 저항이 ( ), 대역폭이 ( )이상적인 증폭기 특성을 가진 대표적 인 아날로그 집적 회로이다. 문제4. 신호 변환기에는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ( )와(과) 디지털 신호를 아날로 그 신호로 변환하는 ( )이(가) 있다. 문제5. RAM에는 속도가 빨라 컴퓨터의 캐시 메모리로 사용되는 ( )와(과) 집적도는 높으나 주기적 으로 재충전해야 하는 ( )이(가) 있다. 문제6. ROM과 RAM의 장점만을 가지는 메모리로서 최근에 소형 하드 디스크나 휴대용 저장 장치로 널리 사 용되는 메모리는 ( )메모리이다. * 다음 물음에 알맞은 것을 고르시오. 문제7. 빛에 의해 에너지를 받아 전자가 방출되는 것은? ① 열전자 ② 광전자 ③ 2차 전자 ④ 속박 전자 ⑤ 전기장 전자 문제8. 정류 작용을 하는 반도체 소자는? ① 다이오드 ② SCR ③ 양극성 접합 트랜지스터 ④ UJT ⑤ 전기장 효과 트랜지스터 문제9. 전력 제어용 반도체에 속하는 것은? ① FET ② BJT ③ SCR ④ CMOS ⑤ SOC 문제10. 정전압 IC7809가 출력하는 전압은 몇[V]인가? ① -7 ② +7 ③ +8 ④ -9 ⑤ +9 문제11.연산증폭기의 용도로 적합하지 않은 것은? ① 미분기 ② 적분기 ③ 비교기 ④ 전압 증폭기 ⑤ 디지털 신호 처리

문제12. 집적 회로의 종류	중 집적도가 작은 것에서	큰 것의	순서로 바르게 나열된 것은?

① SSI → MSI → LSI → VLSI → ULSI   ② LSI → VLSI → SSI → MSI → ULSI

③ ULSI → VLSI → LSI → MSI → SSI  ④ MSI → SSI → VLSI → LSI → ULSI

문제13. 집적도가 높지만,	주기적으로 재충전이 필요한 휘발성 메모리는?

① PROM       ② EOROM      ③ SRAM       ④ DRAM       ⑤ Flash

문제14. 정현파, 구형파 등	신호를	발생시키는 집적	회로만으로 짝지어진 것은?

① DAC, ADC    ② 타이머, ADC     ③ 타이머, DAC    ④ 위상 동기 루프, 전압 제어 발진기

문제15. 신호 변환기만으로 짝지어진 것은?

① DAC, ADC     ② 타이머, DAC    ③ 타이머, ADC    ④ 전압 제어 발진기, ADC

*다음 물음에 알맞게 서술하시오.

문제16. 정전압 IC인 78XX 시리즈의 핀 기능을 쓰시오.

1번 핀 기능:

2번 핀 기능:

3번 핀 기능:

문제17. 플래시 메모리의	장점과 사용되는	분야를 기술하시오.

문제18. 양극성 접합 트랜지스터(BJT)의 기호를 그리고, 전류의 방향을	나타내시오.

문제19. 실리콘(Si)을 재료로 한 p-n 접합에서 순방향 바이어스의 전위 장벽은 얼마인가?

문제20.	n형 반도체와 p형 반도체의 다수 반송자와 소수 반송자를 분류하여 서술하시오.

n형 반도체 : 다수반송자 - (         )      소수반송자 - (        )

p형 반도체 : 다수반송자 - (         )      소수반송자 - (        )