직무능력수행평가1 안내

1. 문제를 Down load하여 참고 교재를 이용 해답을 적은 후

이메일 kng8686@hanmail.net로 보냅니다.

2. 시행기한 : 2020년10월22일 한

3. 이메일로 전송한 시험지는 해당 교수가 Down load하여 채점하고 시험지는 학교에 제출됩니다.

4. 조기 취업생도 빠짐없이 시행하여야 합니다.

강원도립대학교 ICT드론과

직무능력평가서 [1]차		활용	미활용	기초		2020학년도	2학기
			●
담당교수	고 남 규	교과목명			유무선공학개론
학 번		능력단위(능력단위코드)/책무(Duty)/영역
이 름
평가일자	2020. 10. 21
능력단위요소/작업(Task)/하위능력	평가내용(수행준거별 문제)
문제1. “높은 주파수 전류에 의해 변화하고 있는 전계는 자계를 발생한다.” 이론(법칙)은? 가. 라플라스 방정식 나. 렌쯔의 법칙 다. 멕스웰 방정식 라. 파라데이 법칙 문제2. 다음 중 멕스웰 방정식으로 맞지 않는 것은? 가. [eqn: rot H =J+ { PARTIALD } over { PARTIALt }] 나. [eqn: rot E= - { PARTIALB } over { PARTIALt }] 다. [eqn: di vD= {rho } over {varepsilon }] 라. [eqn: di v H=0] 문제3. [eqn: varepsilon _{s} u _{s} =100]인 어떤 매질 내에서의 전파의 속도는? 가. [eqn: 3✕ 10^{8}][m/s] 나. [eqn: 3✕ 10^{7}][m/s] 다. [eqn: 3✕ 10^{6}][m/s] 라.[eqn: 3✕ 10^{5}][m/s] 문제4. 자유공간의 파동 임피던스를 나타내는 것으로 틀리는 것은? 가. 120[eqn: pi] 나. [eqn: sqrt { { epsilon _{s } } over { u_{s } } }] 다. [eqn: { H} over {E }] 라. 377 문제5. 비유전율 64, 비투자율 1이며, 물속에서 진동수10[㎒]인 전자파의 파장은 얼마인가? 가. 3.75 나. 3.75✕[eqn: 10^{ 2}] 다. 3.75✕[eqn: 10^{-3}] 라. 3.75✕[eqn: 10^{ -5}] 문제6. 다이폴 안테나에 고주파 전류가 흐르면 전파가 발생한다. 안테나 부근에서 가장 주가 되는 성분부터 차례로 나열한 것은? 가. 복사계, 유도계, 정전계 나. 유도계, 정전계, 복사계 다. 정전계, 유도계, 복사계 라. 복사계, 정전계, 유도계 문제7. 반파장 다이폴 안테나에 관한 설명이다. 잘못된 것은 어느 것인가? 가. [eqn: lambda/2]길이를 갖는 공진 안테나이다. 나. 진행파형 안테나이다. 다. 전류를 양쪽 끝에서 0이다. 라. 전압은 양쪽 끝에서 최대가 된다. 문제8. 100[㎶/m]를 ㏈로 표시하면 얼마가 되는가? 가. 20[㏈] 나.40[㏈] 다. 60[㏈] 라. 80[㏈] 문제9. 안테나에 연장 선륜(loading coil)을 사용 목적은 무엇인가? 가. 안테나의 고유 파장보다 짧은 파장의 전파에 공진시키기 위하여 나. 안테나의 고유 파장보다 긴 파장의 전파에 공진시키기 위하여 다. 지향성을 개선하기 위하여 라. 방사 저항을 줄이기 위하여 문제10. 수신기에서 수신전력을 증대하기 위한 방법이 아닌 것은? 가. 상대 송신 전력을 증대하도록 한다. 나. 무지향성 안테나를 사용한다. 다. 이득이 높은 안테나를 사용한다. 라. 실효고가 높은 안테나를 사용한다. 문제11. 무손실 선로의 급전선의 임피던스가 [eqn: Z_{0 }=300 ohm], 부하임피던스(안테나) [eqn: Z_{l }=100 ohm]일 때 전압 정재파비는? 가. 1 나. 2 다. 3 라. 4 문제12. 급전선에서 종단을 단락 및 개방 시의 입력 임피던스가 각각 25[[eqn: OMEGA]], 100[[eqn: OMEGA]]이었다. 이 급전선의 특성 임 피던스를 구하면? 가. 25[[eqn: OMEGA]] 나. 50[[eqn: OMEGA]] 다. 100[[eqn: OMEGA]] 라. 250[[eqn: OMEGA]] 문제13. 다음 중 반파장 다이폴 안테나의 실효 개구 면적은? 가. 011[eqn: lambda ^{2 }] 나. 012[eqn: lambda ^{2 }] 다. 013[eqn: lambda ^{2 }] 라. 014[eqn: lambda ^{2 }] 문제14. 100[㎒]용 야기 안테나의 상대이득이 6[dB]일 때 이 안테나의 실효 개구 면적을 구하면? 가. 12.7[㎡] 나. 10.6[㎡] 다. 4.7[㎡] 라. 2.3[㎡] 문제15. 송신기의 급전선에서 최대전압이 66[V]이고 이 선로에서의 반사계수([eqn: GAMMA])가 0.5인 경우 급전선에서의 최소 전압은 얼마인가? 가. 66[V] 나. 33[V] 다. 22[V] 라. 11[V] 문제16. 전파의 성질 5가지 이상을 서술하시오. 예) 전파는 횡파이다. 문제17. 무선주파수의 UHF대 전파의 파장 범위와 전파의 형식 및 용도를 쓰시오. 문제18. 급전선과 안테나와의 임피던스 정합을 하는 이유를 쓰시오. 문제19. 스미스 선도(Smith chart)로서 안테나와 급전선 사이에서 계산할 수 있는 것 4가지를 쓰시오. 문제20. 입력되는 전력이 10[W]인 송신기의 출력 1[㎾]일 때 이 송신기의 이득을 구하시오.